Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
RENOPRIMER PU-200
Паспорт безопасности соответствует образцу, установленному Регламентом (ЕС) № 2020/878
Дата составления: 10.03.2014 г.  ·  Актуализация: 25.09.2023 г.  ·  версия 3.0.0

	РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ



1.1. Идентификатор продукта
	Торговое название
	RENOPRIMER PU-200
Безрастворительная полиуретановая грунтовка

	Компоненты согласно ст. 18 п. 3 подп. b
	дифенилметандиизоцианат, диизоцианат дифенилметана — изомеры и гомологи

	UFI
	5S00-H02V-200R-S9GU



1.2. Соответствующие установленные виды применения вещества или смеси и виды применения, которые не рекомендуются
	Применение
	Однокомпонентная безрастворительная грунтовка для применения перед проклейкой паркета клеями MS и PU, а также для укрепления впитывающих и невпитывающих оснований. Связующее средство.

	Область применения
	Промышленное и профессиональное применение (профессиональный пользователь).

	Виды применения, которые не рекомендуются
	Ограничения согласно Приложению XVII к Регламенту REACH — см. раздел 15.
Не применять в процессах промышленной/профессиональной очистки с помощью апротонных полярных растворителей.



1.3. Данные о поставщике паспорта безопасности
	Наименование
	RENOVE Sp. z o.o.

	Адрес
	Wola Pękoszewska 82a, 96-111 Kowiesy, Польша

	Номер телефона
	46 831-74-14

	Номер факса
	46 831-74-14

	E-mail по вопросам паспорта безопасности
	renove@renove.com.pl



1.4. Номер телефона экстренной связи
	Телефон экстренной связи
	112
+42 631 74 14 (пн.–пт., 9:00–15:00)




	РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



2.1. Классификация вещества или смеси
	Класс и категория опасности
	H-фраза

	Skin Irrit. 2
	H315

	Skin Sens. 1
	H317

	Eye Irrit. 2
	H319

	Acute Tox. 4
	H332

	Resp. Sens. 1
	H334

	STOT SE 3
	H335

	Carc. 2
	H351

	STOT RE 2
	H373



Расшифровка символов и сокращений, указывающих класс опасности или категорию опасности, а также фраз, указывающих вид опасности, приведена в разделе 16.
Смесь классифицирована как представляющая опасность согласно критериям Регламента (ЕС) № 1272/2008:
Опасности для человека, обусловленные токсичностью и анализом специфических последствий для здоровья человека:
1. Действие, раздражающее кожу, категория 2. Вызывает раздражение кожи.
1. Сенсибилизирующее действие на кожу, категория 1. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
1. Действие, раздражающее глаза, категория 2. Вызывает серьёзное раздражение глаз.
1. Острая токсичность, категория 4. Вредно при вдыхании.
1. Сенсибилизирующее действие на дыхательные пути, категория 1. Может вызывать симптомы аллергии или астмы либо затруднение дыхания при вдыхании.
1. Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие), категория 3. Может вызывать раздражение дыхательных путей.
1. Канцерогенность, категория 2. Предполагается, что вызывает раковые заболевания.
1. Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие), категория 2. Может вызывать повреждение органов (органы дыхания) при длительном или повторном воздействии (через дыхательные пути).
Опасности для окружающей среды: не соответствует критериям классификации.
Опасности для человека и окружающей среды, обусловленные физико-химическими свойствами: не соответствует критериям классификации.
2.2. Элементы маркировки
Пиктограммы: GHS07, GHS08
Сигнальное слово: ОПАСНО
H-фразы (указания на опасность):
	Код
	Формулировка

	H315
	Вызывает раздражение кожи.

	H317
	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

	H319
	Вызывает серьёзное раздражение глаз.

	H332
	Вредно при вдыхании.

	H334
	Может вызывать симптомы аллергии или астмы либо затруднение дыхания при вдыхании.

	H335
	Может вызывать раздражение дыхательных путей.

	H351
	Предполагается, что вызывает раковые заболевания.

	H373
	Может вызывать повреждение органов (органы дыхания) при длительном или повторном воздействии (через дыхательные пути).



P-фразы (меры предосторожности):
	Код
	Формулировка

	P260
	Не вдыхать пары/аэрозоль.

	P280
	Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.

	P302+352
	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

	P304+340
	ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему условия для свободного дыхания.

	P403+P233
	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить ёмкость плотно закрытой.

	P405
	Хранить под замком.



Дополнительная информация на этикетке (согласно ст. 25 и ст. 32 Регламента CLP):
EUH204 — Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.
С 24 августа 2023 г. требуется прохождение соответствующего обучения перед промышленным или профессиональным применением.
Грунтовочная краска со связующими свойствами (h): содержание ЛОС 0,0 г/л; допустимое содержание ЛОС: 30 г/л (готовая к применению) и 750 г/л (в готовой рецептуре).
Компоненты, подлежащие указанию на маркировке согласно ст. 18 п. 3 подп. b: дифенилметандиизоцианат, диизоцианат дифенилметана — изомеры и гомологи.
2.3. Прочие опасности
1. Оценка PBT или vPvB согласно Приложению XIII REACH — ни один из компонентов, перечисленных в разделе 3, не признан СБТ (PBT) или оСБсБ (vPvB) согласно действующим критериям.
1. Смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более.
1. При повышенной температуре или в присутствии некоторых химических веществ (вода, спирты, амины — см. раздел 10) изоцианат может бурно полимеризоваться с выделением диоксида углерода и больших количеств тепла (возможность разрыва плотно закрытых ёмкостей с загрязнённым продуктом).
1. У лиц с заболеваниями дыхательной системы (например, хронический бронхит, эмфизема лёгких, астма) воздействие изоцианатов может вызвать усиление симптомов заболевания.
1. Лица, сенсибилизированные к изоцианатам, не могут привлекаться к работам с этим продуктом; лицам со склонностью к аллергии необходимо соблюдать особую осторожность.
1. У пострадавших симптомы астмы и отёк лёгких могут быть отсроченными и проявиться в течение 48 часов после воздействия; дополнительно их усиливает физическая нагрузка — необходимо обеспечить пострадавшему покой, неподвижность и врачебное наблюдение.

	РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ



3.1. Вещества
Не применимо — продукт является смесью.
3.2. Смеси
Смесь содержит дифенилметандиизоцианат и диизоцианат дифенилметана — изомеры и гомологи.
Компоненты, представляющие опасность:
	Наименование
	Дифенилметандиизоцианат (MDI)

	Содержание
	25–50 %

	№ CAS
	26447-40-5

	№ ЕС (WE)
	247-714-0

	Индексный номер
	615-005-00-9

	Регистрационный номер
	01-2119457015-45-0005
01-2119457015-45-0001

	Классификация
	Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Eye Irrit. 2 H319
Acute Tox. 4 H332
Resp. Sens. 1 H334
STOT SE 3 H335
Carc. 2 H351
STOT RE 2 H373

	Специфические предельные концентрации
	C ≥ 5 %: Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H335
C ≥ 0,1 %: Resp. Sens. 1 H334



	Наименование
	Диизоцианат дифенилметана — изомеры и гомологи

	Содержание
	10–25 %

	№ CAS
	9016-87-9

	№ ЕС (WE)
	—

	Индексный номер
	—

	Регистрационный номер
	01-2119457024-46

	Классификация
	Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Eye Irrit. 2 H319
Acute Tox. 4 H332
Resp. Sens. 1 H334
STOT SE 3 H335
Carc. 2 H351
STOT RE 2 H373

	Специфические предельные концентрации
	C ≥ 5 %: Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H335
C ≥ 0,1 %: Resp. Sens. 1 H334



Расшифровка символов и сокращений, указывающих класс опасности или категорию опасности, а также фраз, указывающих вид опасности, приведена в разделе 16.

	РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



4.1. Описание мер первой помощи
Воздействие через дыхательные пути
Вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух (спасатели должны быть оснащены надлежащими средствами индивидуальной защиты — см. раздел 8). Обеспечить пострадавшему тепло и условия для отдыха; любая физическая нагрузка для пострадавшего запрещена. При остановке или нерегулярном дыхании применить искусственное дыхание (не применять метод «рот в рот»). Немедленно вызвать врача. Симптомы отравления могут быть отсроченными — обеспечить пострадавшему врачебное наблюдение.
Контакт с кожей
Немедленно снять загрязнённую одежду и обувь, вымыть кожу большим количеством проточной тёплой воды с мылом или раствором мягкого моющего средства, затем тщательно вымыть водой. При возникновении или сохранении раздражения кожи обратиться к врачу. Одежду и обувь тщательно очистить и выстирать перед повторным использованием.
Контакт с глазами
Немедленно снять контактные линзы и промывать глаза большим количеством тёплой воды не менее 10 минут (при вывернутых веках), избегая сильной струи воды из-за риска повреждения роговицы; при загрязнении одного глаза во время промывания защищать второй глаз от загрязнения. Наложить стерильную повязку. Незамедлительно вызвать врача или доставить пострадавшего к врачу — в каждом случае загрязнения глаз необходимо обеспечить пострадавшему срочную консультацию офтальмолога.
Примечание: лица, подверженные риску загрязнения глаз, должны быть проинструктированы о необходимости и способе их немедленного промывания.
Воздействие через пищеварительный тракт
НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ! Если пострадавший полностью в сознании, он должен тщательно прополоскать рот водой. Немедленно вызвать врача, показать паспорт безопасности, упаковку или этикетку. Обеспечить пострадавшему тепло и условия для отдыха, не давать пить и не давать лекарств без согласования с врачом.
Общие замечания
При появлении любых тревожных симптомов немедленно вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу, показать упаковку продукта или этикетку.
Пострадавшего без сознания уложить в устойчивое боковое положение, обеспечить покой, защитить от потери тепла, контролировать дыхание и пульс. Никогда не вызывать рвоту и не давать ничего внутрь человеку без сознания или в оглушённом состоянии.
4.2. Важнейшие острые и отсроченные симптомы и последствия воздействия
Вдыхание паров или распылённой жидкости может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз (покраснение конъюнктивы, слезотечение) и дыхательных путей (чувство раздражения, затруднённое дыхание, одышка, кашель, стеснение в грудной клетке). Могут возникнуть аллергические симптомы со стороны дыхательной системы (ощущение сухости и боль в горле, раздражение и выделения из носа, затруднённое дыхание, симптомы астмы — поверхностное дыхание, одышка, свистящее дыхание, кашель, стеснение и боль в грудной клетке). Может возникнуть головная боль. Некоторые симптомы (например, кашель, стеснение в грудной клетке, отёк лёгких) могут появиться как во время воздействия, так и спустя несколько или более часов, например часто возникают ночью. Необходимо врачебное наблюдение. У лиц с заболеваниями дыхательной системы (например, хронический бронхит, эмфизема лёгких, астма) воздействие изоцианатов может вызвать усиление симптомов заболевания. Повторное или длительное воздействие изоцианатов может вызвать астму. Контакт с глазами может вызвать раздражение, покраснение, слезотечение, боль. Контакт с кожей может вызвать раздражение и возникновение сенсибилизации (покраснение, зуд, волдыри), продолжительный или повторяющийся контакт вызывает пересушивание, воспалительные состояния кожи, аллергические реакции. При проглатывании могут возникнуть симптомы раздражения пищеварительного тракта — тошнота, рвота, диарея. Подробное описание см. раздел 11.
4.3. Указания относительно необходимости немедленной медицинской помощи и особого обращения с пострадавшим
При появлении любых тревожных симптомов немедленно вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу, сообщить о контакте с диизоцианатами.
При бронхоспазме следует вводить бронхорасширяющие средства.
Пострадавшего без сознания уложить в устойчивое боковое положение, обеспечить покой, защитить от потери тепла, контролировать дыхание и пульс. Никогда не вызывать рвоту и не давать ничего внутрь человеку без сознания или в оглушённом состоянии.
В связи с возможностью отсроченных последствий необходимо врачебное наблюдение в течение 48 часов после воздействия — следует обеспечить пострадавшему покой и неподвижность.

	РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



5.1. Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения:
Порошковые огнетушащие средства, диоксид углерода, спиртостойкие огнетушащие пены, распылённые водяные струи.
ВНИМАНИЕ: при пожарах продуктов, содержащих изоцианаты, допускается применение спиртостойких огнетушащих пен или воды (водяной туман, распылённые водяные струи) в случае очень крупных пожаров и распространения огня; однако вода может не быть эффективным огнетушащим средством, и применять её разрешается только при наличии большого количества воды. Следует соблюдать особую осторожность — при температуре выше 50 °C реакция изоцианатов с водой или огнетушащей пеной может протекать бурно с выделением больших количеств тепла. Воду применять для охлаждения ёмкостей и для разбавления паров.
Неподходящие средства пожаротушения:
Не применять компактные струи воды на поверхность жидкости (возможность разбрызгивания).
5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью
Изоцианат реагирует с водой, реакция может протекать бурно, особенно при температуре выше 50 °C.
При пожаре образуются пары изоцианатов, а также дымы, содержащие опасные для здоровья продукты разложения изоцианатов (цианистый водород, оксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота).
При контакте с металлами может выделяться водород — легковоспламеняющийся газ, образующий взрывоопасные смеси с воздухом.
Ёмкости с продуктом могут взорваться под действием огня или высоких температур, а также в результате загрязнения водой вещества, находящегося в закрытой ёмкости (при контакте с водой выделяется диоксид углерода, вызывающий рост давления в плотно закрытой ёмкости и её разрыв).
5.3. Информация для пожарной охраны
Специальное защитное снаряжение пожарных:
Избегать контакта с продуктом; спасатели должны быть оснащены специализированным защитным снаряжением (химически стойкий комбинезон) с дыхательным аппаратом, не зависящим от окружающего воздуха, защитной обувью (ПВХ) и защитными перчатками.
Прочие замечания:
Распорядиться об эвакуации из опасной зоны. Если это возможно без угрозы здоровью или жизни спасателей, ёмкости с продуктом следует удалить из зоны, подверженной пожару; внимание: не удалять ёмкости, уже подвергшиеся действию огня или высокой температуры (угроза взрыва), — охлаждать их водой с безопасного расстояния, не допуская попадания воды внутрь ёмкостей.
Не закрывать ёмкости плотно, если ранее произошло загрязнение находящегося в них продукта.
После тушения пожара надлежащим образом обученный и оснащённый персонал должен проверить, не загрязнена ли территория продуктом или веществами, образовавшимися при термическом разложении; только после подтверждения отсутствия загрязнения можно разрешить вход лиц без средств индивидуальной защиты.
Огнетушащие средства, загрязнённые веществом или продуктами его разложения (например, вода, использованная для тушения), могут обладать разъедающими и токсичными свойствами; по возможности следует обеспечить сбор загрязнённых средств, использованных для тушения пожара, не допускать попадания загрязнённой воды и других огнетушащих средств в канализационную систему, поверхностные воды и почву.

	РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ



6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в аварийной ситуации
Удалить с территории утечки посторонних и неуполномоченных лиц, а также животных, поместить их в безопасном, хорошо вентилируемом месте. Обозначить территорию предупреждающими табличками. Устранить все источники воспламенения.
К работам по ликвидации последствий аварии привлекать лиц, прошедших обучение и оснащённых средствами индивидуальной защиты.
Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не вдыхать пары, оставаться вне опасной зоны с наветренной стороны. Избегать непосредственного контакта с высвободившимся продуктом. Необходимо измерять концентрации компонентов (MDI) перед тем, как разрешить вход на территорию утечки лицам без средств индивидуальной защиты.
6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды
Не допускать попадания продукта в поверхностные воды, почву и грунтовые воды, а также в канализацию — защитить сточные колодцы. Ограничить распространение разлива обвалованием территории. В случае попадания больших количеств продукта в окружающую среду или в канализационную систему уведомить соответствующие органы власти и службы химического реагирования.
6.3. Методы и материалы для локализации и очистки
Если возможно, устранить утечку (например, загерметизировать ёмкость или поместить её во внешнюю защитную упаковку). Разлитое вещество засыпать песком, землёй или другим негорючим сорбентом и оставить примерно на полчаса. Затем собрать загрязнённый впитывающий материал в маркированные неповреждённые ёмкости, изготовленные из материалов, пригодных для изоцианатов — ёмкость не следует плотно закрывать, выделяется диоксид углерода! Тщательно очистить загрязнённые поверхности, смыть водой, которую затем следует собрать и обращаться с ней также как с отходом. Для нейтрализации остатков продукта применять один из следующих растворов:
1. водный раствор, содержащий 5–10 % карбоната натрия и 0,2–2 % детергента (жидкого моющего средства);
1. водный раствор, содержащий 3–8 % концентрированного аммиака и 0,2–2 % детергента (жидкого моющего средства) — этот раствор действует быстрее описанного выше, но из-за опасностей для здоровья, создаваемых аммиаком (раздражающее действие на глаза, кожу и дыхательную систему), этот раствор могут применять исключительно надлежащим образом обученные лица с соблюдением особой осторожности.
Соблюдать осторожность: при реакции изоцианата могут выделяться тепло и диоксид углерода. Никогда не применять сам обеззараживающий состав непосредственно на поверхность разлитого продукта. При высвобождении бóльших количеств продукта нейтрализацию могут выполнять только надлежащим образом обученные лица.
6.4. Ссылки на другие разделы
Средства индивидуальной защиты — см. раздел 8.
Удаление продукта и прочих остатков — см. раздел 13.

	РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ



7.1. Меры предосторожности при безопасном обращении
Соблюдать общие правила гигиены и требования охраны труда при работе с химикатами (см. раздел 15).
Перед началом работы следует подробно ознакомиться с особыми мерами предосторожности и с инструкцией.
ВНИМАНИЕ! Лица, сенсибилизированные к изоцианатам, не могут привлекаться к работам с этим продуктом; лицам со склонностью к аллергии необходимо соблюдать особую осторожность. У лиц с заболеваниями дыхательной системы (например, хронический бронхит, эмфизема лёгких, астма) воздействие изоцианатов может вызвать усиление симптомов заболевания, поэтому лица с такими заболеваниями не должны привлекаться к работам в условиях воздействия изоцианатов.
При работе с продуктом необходимо обеспечить эффективный воздухообмен (общая вентиляция помещения и/или местная вытяжная в местах, где могут присутствовать пары или аэрозоли); не допускать образования аэрозолей продукта, обеспечить регулярные измерения концентраций компонентов (MDI) в воздухе, не допускать возникновения концентраций, превышающих значения гигиенических нормативов.
Избегать непосредственного контакта продукта с глазами и кожей, немедленно снять загрязнённую продуктом одежду и обувь, тщательно их выстирать и очистить перед повторным использованием, не вдыхать пары или аэрозоли, а также продукты горения, применять надлежащие средства индивидуальной защиты (см. раздел 8).
Не нагревать продукт. Применять вдали от источников тепла и воспламенения, открытого огня, разогретых поверхностей (под действием температуры происходит полимеризация и существует риск взрыва).
Осторожно открывать частично опорожнённые упаковки (избыточное давление, вызванное выделением диоксида углерода!); запрещается сливать загрязнённое вещество обратно в ёмкости с чистым продуктом, запрещается закрывать ёмкости, если находящееся в них вещество подверглось загрязнению или увлажнению. Не допускать контакта продукта с несовместимыми веществами (см. раздел 10).
Обеспечить доступ к оборудованию и оснащению, необходимому в случае утечки или пожара продукта.
Разработать процедуры обеззараживания используемого оборудования — обеззараживание проводить с помощью специально приготовленных растворов и с соблюдением мер предосторожности (см. раздел 6). Следует применять избыток обеззараживающего средства.
Соблюдать правила гигиены. Во время работы с продуктом запрещается принимать пищу, пить напитки и курить, за исключением специально отведённых мест; следует мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
7.2. Условия безопасного хранения, включая информацию о любой несовместимости
Хранить в соответствии с правилами хранения химических веществ, в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла и воспламенения, избегать нагрева ёмкостей и прямого действия солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения — от +5 °C до +25 °C. Защитить от доступа неуполномоченных лиц. Хранить в плотно закрытых и надлежащим образом маркированных ёмкостях. Защитить ёмкости от механических повреждений. Беречь от влаги и загрязнений — при реакции с водой образуется диоксид углерода, который может вызвать рост давления и разрыв ёмкости; если продукт подвергся увлажнению или загрязнению, повреждённые ёмкости не следует повторно плотно закрывать. Ёмкости хранить в вертикальном положении во избежание возможной утечки. Хранить в оригинальной упаковке производителя или в упаковке из того же материала. Полимерный MDI может храниться в ёмкостях из стали и нержавеющей стали. Не применять ёмкости из меди, медных сплавов, гальванизированных материалов.
Не хранить вместе с пищевыми продуктами, кормами и несовместимыми веществами, избегать контакта, в частности, с кислотами и окислителями (см. раздел 10).
Места, а также ёмкости и резервуары, служащие для хранения или содержащие опасные вещества либо опасные смеси, должны быть надлежащим образом обозначены (см. раздел 15).
7.3. Специфические конечные виды применения
Не известны.

	РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



8.1. Параметры контроля
Национальные значения предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны с указанием правового основания (постановление Министра семьи, труда и социальной политики Польши 2018 г., поз. 1286, с последующими изменениями — см. раздел 15):
	4,4′-Метиленбис(фенилизоцианат)
	NDS = 0,03 мг/м³; NDSCh = 0,09 мг/м³ (4,4′-MDI является одним из изомеров MDI и мономером полимерной формы)



Национальные допустимые биологические значения DSB (значения, рекомендованные Межведомственной комиссией по NDS и NDN): отсутствуют.
Информация о рекомендуемых в настоящее время процедурах мониторинга наиболее значимых веществ:
Методика измерений — применять режим, методы, вид и периодичность выполнения исследований и измерений вредных для здоровья факторов в производственной среде в соответствии с действующим законодательством (см. раздел 15). Методы исследований и измерений вредных для здоровья факторов в производственной среде определяются польскими стандартами, а также международными или эквивалентными нормами. Определение мономера полимерного метиленбисфенилизоцианата (MDI; 4,4′-метиленбис(фенилизоцианата)) — по ISO 17735:2009.
Значения DNEL и PNEC:
Приведённые ниже значения DNEL и PNEC указаны для изомеров MDI:
1. DNEL для работников при остром ингаляционном воздействии (местное действие): 0,1 мг/м³
1. DNEL для работников при хроническом ингаляционном воздействии (местное действие): 0,05 мг/м³
1. DNEL для населения в целом при остром ингаляционном воздействии (местное действие): 0,05 мг/м³
1. DNEL для населения в целом при хроническом ингаляционном воздействии (местное действие): 0,025 мг/м³
1. PNEC (пресная вода): 3,7 мкг/л
1. PNEC (морская вода): 0,37 мкг/л
1. PNEC (периодическое высвобождение): 37 мкг/л
1. PNEC (осадок пресной воды): 11,7 мг/кг сухой массы
1. PNEC (осадок морской воды): 1,17 мг/кг сухой массы
1. PNEC (почва): 2,33 мг/кг сухой массы
8.2. Контроль воздействия
8.2.1. Соответствующие технические средства контроля
Применять надлежащую вентиляцию (общую, а в зоне перерабатывающего оборудования — местную вытяжную); при недостаточной вентиляции применять средства защиты дыхательных путей.
Обеспечить место для промывания глаз и кожи в случае загрязнения.
8.2.2. Индивидуальное защитное снаряжение (средства индивидуальной защиты):
1. Соблюдать общие правила гигиены и осторожности при работе с химикатами.
1. Во время применения не есть, не пить и не курить.
1. Хранить продукт вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.
1. Не вдыхать пары, распылённую жидкость и продукты горения.
1. Избегать контакта продукта с кожей и глазами.
1. Перед перерывами и по окончании работы мыть руки и лицо. После окончания работы применять крем для рук.
1. Немедленно снимать одежду и обувь в случае их загрязнения.
1. Защитную одежду хранить отдельно.
1. Соблюдать периодичность прохождения периодических медицинских осмотров.
a) Защита глаз или лица: очки, плотно прилегающие к лицу, с боковыми щитками (PN-EN ISO 16321-1:2022-10).
b) Защита кожи:
(i) Защита рук: защитные перчатки, устойчивые к действию и проникновению изоцианатов (EN 374), рекомендуются из бутилкаучука (BR), нитрильного каучука (NR), неопрена. При повторном воздействии рекомендуются перчатки класса 5 или выше, со временем проникновения > 240 мин; при кратковременном контакте рекомендуются перчатки класса 3 или выше (время проникновения > 60 мин). Толщина материала перчаток по рекомендациям поставщика должна составлять > 0,35 мм; исключением из этого общего правила являются многослойные ламинированные перчатки, которые могут обеспечить более длительную защиту при толщине менее 0,35 мм; при кратком контакте меньшая толщина перчаток может быть достаточной. Выбор перчаток зависит не только от вида материала, но и от их качества, которое у каждого производителя может быть различным. Поэтому перчатки следует протестировать перед использованием. Перчатки следует заменять каждый раз после использования, при загрязнении, а также при их повреждении, например при появлении отверстий или потёртостей. Загрязнённые перчатки следует выбросить.
Например:
	Материал
	Толщина / время проникновения

	Полихлоропрен (неопрен)
	толщина ≥ 0,5 мм; время проникновения ≥ 480 мин

	Нитрил-бутадиеновый каучук (NBR)
	толщина ≥ 0,35 мм; время проникновения ≥ 480 мин

	Бутилкаучук (BR)
	толщина ≥ 0,5 мм; время проникновения ≥ 480 мин

	Фторкаучук (FKM)
	толщина ≥ 0,4 мм; время проникновения ≥ 480 мин



(ii) Прочее: защитная обувь (PN-EN ISO 20346:2022-09), защитная одежда, подобранная в зависимости от оценки риска — при возможности контакта продукта с кожей рекомендуется применение одежды из материалов с покрытием, в крайних случаях — химически стойкий защитный комбинезон.
c) Защита дыхательных путей: при незначительных превышениях допустимых концентраций применять противогазовую маску с фильтром типа A; при наличии аэрозолей применять фильтр не ниже A/P2 (PN-EN 140:2001, PN-EN 405+A1:2010, PN-EN 149+A1:2010, PN-EN 143:2021-07, PN-EN 14387:2021-07). В случае, когда концентрация неизвестна (например, в аварийной ситуации), — изолирующие дыхательные аппараты с независимым источником воздуха.
d) Термические опасности: отсутствуют.
1. Когда концентрация вещества установлена и известна, выбор средств индивидуальной защиты следует производить с учётом концентрации вещества на данном рабочем месте, времени экспозиции и выполняемых работником операций. В аварийной ситуации, если концентрация вещества на рабочем месте неизвестна, применять средства индивидуальной защиты наивысшего рекомендуемого класса защиты.
1. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, установленным соответствующими нормативными актами (см. раздел 15).
8.2.3. Контроль воздействия на окружающую среду
1. Референсные значения изоцианатов в атмосферном воздухе составляют 10 мкг/м³ — усреднённое за 1 час, и 1,3 мкг/м³ — усреднённое за календарный год;
1. Показатели загрязнения сточных вод — см. нормативные акты (раздел 15).

	РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



9.1. Информация об основных физических и химических свойствах
	Свойство
	Значение

	Агрегатное состояние
	Жидкость

	Цвет
	Светло-коричневый

	Запах
	Лёгкий

	Температура плавления/затвердевания
	Отсутствуют данные измерений

	Температура кипения или начальная температура кипения и диапазон температур кипения
	Отсутствуют данные измерений

	Горючесть материалов
	Не классифицируется как горючее

	Нижний и верхний пределы взрываемости
	MDI не является взрывчатым; возможно разложение или полимеризация MDI с выделением диоксида углерода, который может вызвать рост давления в закрытой ёмкости и её разрыв — см. раздел 10

	Температура вспышки
	> 200 °C

	Температура самовоспламенения
	Продукт не является самовоспламеняющимся

	Температура разложения
	Не определена — в рекомендуемых условиях применения разложение не происходит

	pH
	Не определён для продукта (MDI и PMDI бурно реагируют с водой)

	Кинематическая вязкость
	Отсутствуют данные измерений — значение, рассчитанное на основании динамической вязкости при температуре 23 °C, составляет ок. 140 мм²/с

	Растворимость
	MDI — практически нерастворим, но реагирует с водой экзотермически

	Коэффициент распределения н-октанол/вода (log Pow)
	Отсутствуют данные измерений

	Давление паров
	< 0,2 Па (литературные данные для MDI при температуре 20–70 °C)

	Плотность или относительная плотность
	ок. 1,2 кг/дм³

	Относительная плотность паров
	Отсутствуют данные измерений

	Характеристика частиц
	Не применимо (жидкость)



9.2. Прочая информация
	Свойство
	Значение

	Динамическая вязкость
	170 мПа·с при температуре 23 °C

	Взрывчатые свойства
	Возможно разложение или полимеризация MDI с выделением диоксида углерода, который может вызвать рост давления в закрытой ёмкости и её разрыв — см. раздел 10

	Окислительные свойства
	Отсутствуют

	Содержание ЛОС
	0,0 г/л



Приведённые выше физические данные являются лишь типовыми величинами и не должны интерпретироваться как спецификация.

	РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ



10.1. Реакционная способность
1. Изоцианаты являются веществами с высокой реакционной способностью — реагируют с водой, кислотами, спиртами, аминами, основаниями и окислителями, подвергаются полимеризации с выделением тепла и диоксида углерода.
10.2. Химическая стабильность
1. Вещество стабильно в рекомендуемых условиях применения и хранения.
1. Изомеры MDI нестабильны при контакте с водой, а также с ДМСО; при реакции с водой образуются нерастворимые полиуретаны.
1. При температуре 200 °C происходит полимеризация 4,4′-MDI с выделением диоксида углерода.
10.3. Возможность опасных реакций
1. Реакция с холодной или тёплой водой (< 50 °C) протекает относительно медленно, тогда как с горячей водой или с водяным паром — бурно, с выделением тепла; при реакции с водой или с влагой образуется диоксид углерода, который может вызвать рост давления в закрытой ёмкости и её разрыв.
1. Реакции с кислотами, спиртами, аминами, основаниями и окислителями могут вызвать пожар или взрыв.
1. При контакте изоцианатов с металлами может выделяться водород — легковоспламеняющийся газ, образующий взрывоопасные смеси с воздухом.
10.4. Условия, которых следует избегать
1. Нагрев, высокая температура, действие солнечных лучей, искры, электростатические разряды.
1. Влага.
1. Загрязнение продукта (может произойти полимеризация с выделением диоксида углерода; если произошло загрязнение, не следует плотно закрывать ёмкость — может произойти рост давления и разрыв ёмкости).
10.5. Несовместимые материалы
1. Вода, влага, окислители, кислоты, основания, спирты, амины, аммиак, металлы (алюминий, цинк, медь, олово, латунь, металлы с гальваническим покрытием), соединения металлов.
10.6. Опасные продукты разложения
1. При контакте с водой или с влагой образуется диоксид углерода и может произойти рост давления в закрытой ёмкости.
1. При пожаре образуются, в частности, оксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота, цианистый водород, пары изоцианатов.

	РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



11.1. Информация о классах опасности, определённых в Регламенте (ЕС) № 1272/2008
Токсикологические испытания для описываемого продукта не проводились. Оценка токсичности выполнена на основании данных для компонентов смеси.
a) острая токсичность
Вредно при воздействии через дыхательные пути — острая токсичность категории 4 — метод классификации на основании состава и свойств компонентов. Значение оценённой острой ингаляционной токсичности ATEmix (туманы) составляет ок. 1,5 мг/дм³ (4 ч).
При проглатывании или контакте с кожей продукт не соответствует критериям классификации CLP. Оценённые значения острой токсичности при проглатывании или контакте с кожей ATEmix > 2000 мг/кг м. т.
Проглатывание продукта может вызвать симптомы раздражения пищеварительного тракта — боли в животе, тошноту, рвоту, диарею. Прочие симптомы при контакте с кожей или с глазами, а также при вдыхании — см. пп. b) и d).
Токсичные дозы и концентрации для животных:
MDI (данные для смеси изомеров или изомера 4,4′-MDI):
1. DL50 (крыса, внутрижелудочно) > 2000 мг/кг м. т.
1. CL50 (крыса, ингаляция аэрозоля) 0,431 мг/дм³ (4 ч) (OECD Guideline 403) — испытательная атмосфера, созданная при испытаниях на животных, не является репрезентативной для условий рабочего места, способа выпуска вещества в обращение и способа рационального использования. Поэтому результат испытания не может применяться непосредственно для оценки опасности. На основании мнения экспертов и весомости доказательств обоснована изменённая классификация острой ингаляционной токсичности до категории 4.
1. DL50 (кролик, кожа) > 9400 мг/кг м. т. (24 ч) (OECD Guideline 402)
Токсичные дозы и концентрации для человека: данные по компонентам отсутствуют.
b) разъедание/раздражение кожи
Вызывает раздражение кожи — класс опасности: действие, раздражающее кожу, категория 2.
При контакте с кожей может возникнуть местное покраснение, боль, зуд кожи, а также аллергические реакции (см. п. d). Повторяющийся контакт продукта с кожей может вызывать её уплотнение, появление обесцвечивания, аллергический контактный дерматит.
c) серьёзное повреждение глаз/раздражение глаз
Вызывает серьёзное раздражение глаз — класс опасности: действие, раздражающее глаза, категория 2.
Контакт с глазами вызывает раздражение глаз, боль, покраснение конъюнктивы, слезотечение.
d) сенсибилизирующее действие на дыхательные пути или кожу
Оказывает сенсибилизирующее действие на кожу и на дыхательные пути — категория 1.
Может вызывать аллергическую кожную реакцию (покраснение, зуд, сыпь). Повторяющийся контакт продукта с кожей может вызывать аллергический контактный дерматит.
Может вызывать симптомы аллергии или астмы либо затруднение дыхания при вдыхании.
Пары и/или аэрозоли изоцианатов оказывают сенсибилизирующее действие через дыхательные пути. Они могут вызвать раздражение дыхательных путей и сильную аллергическую реакцию со стороны дыхательной системы. У лиц с повышенной чувствительностью даже низкие концентрации вещества могут вызывать симптомы астмы — лица, сенсибилизированные к изоцианатам, не могут привлекаться к работе с продуктом. Симптомы воздействия изоцианатов включают ощущение сухости и боль в горле, раздражение и выделения из носа, поверхностное дыхание, одышку, свистящее дыхание, кашель, стеснение и боль в грудной клетке, ларингит. Некоторые симптомы воздействия изоцианатов (например, кашель, стеснение в грудной клетке) могут появиться как во время воздействия, так и спустя несколько или более часов, например часто возникают ночью. Они усугубляются физической нагрузкой, поэтому необходимо обеспечить пострадавшему покой, неподвижность и надлежащее врачебное наблюдение. Следствием отравления может быть пневмония или бронхит, часто с астматическими симптомами.
Повторяющееся ингаляционное воздействие изоцианатов может вызвать аллергию дыхательной системы; обычно первоначальные симптомы напоминают простуду, однако могут возникнуть тяжёлые астматические симптомы (поверхностное, свистящее дыхание, затруднение дыхания, чувство сдавления и боль в грудной клетке, кашель), а также лихорадка, озноб, головная боль, чувство усталости; симптомы возникают непосредственно во время воздействия или спустя несколько часов, например ночью; после последующих экспозиций симптомы нарастают; после прекращения воздействия (например, в выходные, в отпуске) состояние обычно улучшается, но симптомы появляются вновь после возвращения к работе, часто в виде острого приступа. Может возникнуть аллергический пневмонит с такими симптомами, как поверхностное дыхание, лихорадка, сухой кашель, озноб, чувство усталости.
e) мутагенное действие на клетки зародышевой линии
Смесь не требует классификации.
4,4′-MDI не оказывает мутагенного действия в тесте генных мутаций на Salmonella typhimurium (метод B13/14), не вызывает хромосомных аберраций у крыс в исследованиях in vivo (ингаляция, 1 ч/день, 1 раз/нед., 3 нед., OECD Guideline 474).
f) канцерогенное действие
Смесь классифицирована по канцерогенности по категории 2. Предполагается, что вызывает раковые заболевания.
При воздействии аэрозоля MDI (самки крыс, ингаляция, 2 года, 17 ч/день, 5 дней/нед., OECD Guideline 453) значение NOAEC для канцерогенного эффекта составляет 0,7 мг/м³.
Промышленная очистка апротонными полярными растворителями (APS) может приводить к высвобождению канцерогенных первичных ароматических аминов.
g) вредное воздействие на репродуктивную функцию
Смесь не требует классификации.
Значение NOAEC MDI для материнской токсичности и токсичности для развития составляет 4 мг/м³ (крысы, ингаляция, 6 ч/день в течение 10 дней, OECD Guideline 414). Исследования влияния на фертильность и многопоколенческие исследования отсутствуют.
h) специфическая токсичность на органы-мишени — однократное воздействие
Смесь классифицирована по категории 3. Может вызывать раздражение дыхательных путей (кашель, чувство жжения в горле и в носу, поверхностное дыхание).
i) специфическая токсичность на органы-мишени — повторное воздействие
Смесь классифицирована по категории 2. Может вызывать повреждение органов при длительном или повторном воздействии.
При воздействии аэрозоля MDI (самки крыс, ингаляция, 2 года, 17 ч/день, 5 дней/нед., OECD Guideline 453) значение NOAEC = 0,23 мг/м³ (лёгкие раздражения и воспалительные изменения носа, трахеобронхиального отдела и лёгких).
Хроническое воздействие низких концентраций изоцианатов может быть причиной нарушения функции лёгких, например снижения дыхательного объёма.
j) опасность при аспирации
Смесь не требует классификации.
Пути воздействия: кожа, глаза, дыхательная система, пищеварительный тракт.
11.2. Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более.

	РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Согласно действующим нормативным актам (раздел 15) ни один из компонентов продукта, перечисленных в разделе 3, ни сам продукт не классифицированы как опасные для окружающей среды.
12.1. Токсичность
Токсичность 4,4′-MDI для водных организмов (литературные данные):
1. CL50 (рыбы Danio rerio) > 100 мг/л/96 ч (OECD Guideline 203)
1. CE50 (ракообразные Daphnia magna) 3,7 мг/л/48 ч (OECD Guideline 202)
1. NOEC (ракообразные Daphnia magna) ≥ 10 мг/л/21 день (OECD Guideline 211)
1. EC50 (водоросли Desmodesmus subspicatus) > 100 мг/л/72 ч (OECD Guideline 201)
1. EC50 (микроорганизмы, активный ил) > 100 мг/л/3 ч (OECD Guideline 209)
Острая токсичность 4,4′-MDI для прочих организмов (литературные данные):
1. EC50 (почвенные организмы: дождевой червь Eisenia fetida) > 1000 мг/кг сухой массы/14 дней (OECD Guideline 207)
1. EC50 (почвенные растения: Avena sativa и Lactuca sativa) > 1000 мг/кг сухой массы/14 дней (OECD Guideline 208)
12.2. Стойкость и способность к разложению
MDI реагирует с водой с выделением диоксида углерода и химически инертных, нерастворимых полиуретанов.
12.3. Способность к биоаккумуляции
Оценено, что потенциал биоаккумуляции компонентов продукта мал. В случае MDI это обусловлено высокой реакционной способностью и быстрым гидролизом.
12.4. Подвижность в почве
MDI полимеризуется, образуя нерастворимые полиуретаны.
12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB
Компоненты не признаны веществами СБТ (PBT) или оСБсБ (vPvB).
12.6. Свойства эндокринных разрушителей
Смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более.
12.7. Прочие неблагоприятные последствия воздействия
Не предполагается влияния на глобальное потепление, уменьшение толщины озонового слоя, накопление озона в тропосфере, а также вторичных отравлений.

	РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



13.1. Методы обезвреживания отходов
Ликвидацию собранных отходов проводить в соответствии с действующими нормативными актами (см. раздел 15). Утилизация настоящего продукта или производных продуктов должна в каждом случае соответствовать требованиям охраны окружающей среды и законодательства, связанного с утилизацией отходов, а также требованиям местных органов власти.
Продукт: утилизировать путём контролируемого сжигания в соответствующих, приспособленных для этой цели установках на авторизованном мусоросжигательном заводе.
Не удалять в канализацию, в водоёмы и в почву. Не удалять с бытовыми отходами.
Классификация отходов согласно Европейскому каталогу отходов (EWC):
Отходы классифицируются по источнику их образования, поэтому код отхода может изменяться в зависимости от способа и места образования отхода. Конкретный код отхода следует присваивать с учётом места и способа образования отхода, а также его состава. Символ * означает, что отход рассматривается как опасный.
1. 08 05 01* — отходы изоцианатов
Неочищенная упаковка: является опасным отходом. Очистка и нейтрализация остатков — см. раздел 6. Восстановление, рециклинг или ликвидацию упаковочных отходов, образующихся в сфере профессиональной деятельности, проводить в соответствии с действующими нормативными актами. Утилизация транспортных ёмкостей или иных резервуаров и загрязнённого оборудования должна проводиться уполномоченными лицами способом, не создающим угроз для окружающей среды.
Классификация отходов согласно Европейскому каталогу отходов (EWC):
1. 15 01 10* — упаковка, содержащая остатки опасных веществ или загрязнённая ими
Ссылки на нормативные акты Сообщества / национальные нормативные акты:
1. Закон от 14 декабря 2012 г. об отходах (сводный текст Dz.U. 2023 поз. 1587 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директив 94/32/EC, 2000/76/EC, 2008/98/EC и 2010/75/EC.
1. Закон от 13 июня 2013 г. об обращении с упаковкой и упаковочными отходами (сводный текст Dz.U. 2023 поз. 1658 с последующими изменениями) — имплементация директивы 1994/62/EC с последующими изменениями (в том числе 2004/12/EC).
1. Постановление Министра климата от 2 января 2020 г. о каталоге отходов (Dz.U. 2020 поз. 10) — имплементация решения Комиссии 2000/532/EC с последующими изменениями (в том числе 2001/118/EC).
См. также раздел 15.

	РАЗДЕЛ 14: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	14.1. Номер ООН (UN) или идентификационный номер ID
	Не применимо — продукт не является опасным грузом в свете транспортных правил ADR/RID, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR.

	14.2. Надлежащее транспортное наименование ООН
	Не применимо.

	14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировании
	Не применимо.

	14.4. Группа упаковки
	Не применимо.

	14.5. Опасность для окружающей среды
	Не применимо.

	14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя
	Не применимо.

	14.7. Морская перевозка навалом/наливом согласно документам ИМО
	Не применимо — не перевозится навалом/наливом.




	РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



15.1. Нормативные акты по безопасности, охране здоровья и защите окружающей среды, специфичные для вещества или смеси
Ограничения согласно Приложению XVII Регламента REACH:
Ограничение, касающееся MDI и его изомеров в продуктах, поступающих в общую продажу (п. 56):
1. Не выпускается в обращение после 27 декабря 2010 г. в качестве компонента смесей в концентрациях, равных или превышающих 0,1 % массовых MDI, с целью общей продажи, если только перед выпуском в обращение поставщики не обеспечат, чтобы упаковка:
1. a) содержала защитные перчатки, соответствующие требованиям директивы Совета 89/686/EEC;
1. b) без ущерба для иных положений законодательства Сообщества, касающихся классификации, упаковки и маркировки веществ и смесей, была снабжена видимой, разборчивой и неудаляемой надписью следующего содержания:
«— Применение этого продукта может вызывать аллергические реакции у лиц, сенсибилизированных к диизоцианатам.
— Лицам, страдающим астмой, экземой или кожными заболеваниями, следует избегать контакта, в том числе кожного контакта, с этим продуктом.
— Этот продукт не должен применяться при слабой вентиляции, если не используется защитная маска с соответствующим противогазовым фильтром (например, типа A1 согласно стандарту EN 14387)».
2. В порядке исключения п. 1 подп. a) не применяется к термоплавким клеям.
Ограничение, касающееся диизоцианатов O=C=N-R-N=C=O, в которых R является алифатическим или ароматическим углеводородным заместителем неопределённой длины (п. 74) — с 24 августа 2023 г. требование обучения для профессиональных и промышленных пользователей перед началом применения смеси, содержащей 0,1 % или более диизоцианатов, а с 24 февраля 2022 г. — требование информирования получателей о вышеуказанном требовании и размещения соответствующей информации на маркировке: «С 24 августа 2023 г. требуется прохождение соответствующего обучения перед промышленным или профессиональным применением».
Постановление Совета Министров от 19 июня 2023 г. о перечне работ, запрещённых несовершеннолетним, и условиях их привлечения к некоторым из этих работ (Dz.U. 2023 поз. 1240):
Работы в условиях воздействия смеси включены в перечень работ, запрещённых несовершеннолетним.
Постановление Совета Министров от 19 апреля 2017 г. о перечне работ, обременительных, опасных или вредных для здоровья беременных женщин или женщин, кормящих ребёнка грудью (Dz.U. 2017 поз. 796):
Работы в условиях воздействия канцерогенных веществ категории 2 включены в вышеуказанный перечень.
Категория Seveso: не подлежит.
Прочие нормативные акты:
1. Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. о регистрации, оценке, выдаче разрешений и применяемых ограничениях в отношении химических веществ (REACH), учреждении Европейского химического агентства, изменяющий директиву 1999/45/EC и отменяющий регламент Совета (ЕЭС) № 793/93 и регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также директиву Совета 76/769/EEC и директивы Комиссии 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC (в исправленной редакции, Официальный журнал ЕС L 136 от 29.05.2007, стр. 3, с последующими изменениями).
1. Регламент Комиссии (ЕС) № 2020/878 от 18 июня 2020 г., изменяющий Приложение II к Регламенту REACH (Официальный журнал L 203 от 26.06.2020, стр. 28).
1. Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющий и отменяющий директивы 67/648/EEC и 1999/45/EC, а также изменяющий регламент (ЕС) № 1907/2006 (Официальный журнал ЕС L 353 от 31.12.2008, стр. 1, с последующими изменениями).
1. Регламент (ЕС) № 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. о средствах индивидуальной защиты и отмене директивы 89/686/EEC (Официальный журнал ЕС L 81 от 31.03.2016, стр. 51).
1. Закон Республики Польша от 25 февраля 2011 г. о химических веществах и их смесях (Dz.U. 2022 поз. 1816).
1. Постановление Министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г. об общих правилах безопасности и гигиены труда (Dz.U. № 169/2003 поз. 1650 с последующими изменениями, в том числе 2021 г. поз. 2088).
1. Постановление Министра здравоохранения от 30 декабря 2004 г. о безопасности и гигиене труда, связанной с присутствием на рабочем месте химических факторов (Dz.U. 2016 поз. 1488).
1. Постановление Министра экономики и труда от 27 июля 2004 г. об обучении в области безопасности и гигиены труда (Dz.U. № 180/2004 поз. 1860 с последующими изменениями).
1. Постановление Министра здравоохранения от 25 августа 2015 г. о способе обозначения мест, трубопроводов, а также ёмкостей и резервуаров, служащих для хранения или содержащих вещества, представляющие опасность, или смеси, представляющие опасность (Dz.U. 2015 поз. 1368).
1. Постановление Министра семьи, труда и социальной политики от 12 июня 2018 г. о предельно допустимых концентрациях и интенсивностях вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz.U. 2018 поз. 1286 с последующими изменениями).
1. Постановление Министра здравоохранения от 2 февраля 2011 г. об исследованиях и измерениях вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz.U. 2023 поз. 419).
1. Постановление Министра здравоохранения и социального обеспечения от 30 мая 1996 г. о проведении медицинских осмотров работников, объёме профилактического медицинского обслуживания работников и врачебных заключениях, выдаваемых для целей, предусмотренных Трудовым кодексом (Dz.U. 2023 поз. 607).
1. Постановление Министра здравоохранения от 24 июля 2012 г. о химических веществах, их смесях, факторах или технологических процессах канцерогенного или мутагенного действия в производственной среде (Dz.U. 2021 поз. 2235 с изменениями).
1. Постановление Министра экономики от 29 января 2016 г. о видах и количествах находящихся на предприятии опасных веществ, определяющих отнесение предприятия к предприятию повышенного или высокого риска возникновения крупной промышленной аварии (Dz.U. 2016 поз. 138) — имплементация директивы 2012/18/EU, так называемой директивы Seveso III.
1. Постановление Министра окружающей среды от 24 августа 2012 г. об уровнях некоторых веществ в воздухе (Dz.U. 2021 поз. 845) — имплементация директив 2004/107/EC и 2008/50/EC.
1. Постановление Министра окружающей среды от 26 января 2010 г. о референсных значениях для некоторых веществ в воздухе (Dz.U. № 16/2010 поз. 87).
1. Постановление Министра развития от 8 августа 2016 г. об ограничении выбросов летучих органических соединений, содержащихся в некоторых красках и лаках, предназначенных для окраски зданий и их отделочных и оснащающих элементов, а также связанных со зданиями и этими элементами конструкций, и в смесях для обновления транспортных средств (Dz.U. 2016 поз. 1353).
1. Постановление Министра строительства от 14 июля 2006 г. о способе выполнения обязанностей поставщиками промышленных сточных вод и условиях сброса сточных вод в канализационные устройства (Dz.U. 2016 поз. 1757).
1. Постановление Министра морского хозяйства и внутреннего судоходства от 12 июля 2019 г. о веществах, особо вредных для водной среды, и условиях, которые следует выполнять при сбросе в воды или в грунт сточных вод, а также при отведении ливневых или талых вод в воды или в водные устройства (Dz.U. 2019 поз. 1311) — имплементация директив 91/271/EEC и 2010/75/EU.
1. Закон от 14 декабря 2012 г. об отходах (Dz.U. 2023 поз. 1587 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директив 99/31/EC, 94/62/EC, 2008/98/EC, 2010/75/EU и 2012/19/EU, а также Регламента Комиссии (ЕС) № 1357/2014.
1. Закон от 13 июня 2013 г. об обращении с упаковкой и упаковочными отходами (Dz.U. 2023 поз. 1658 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директивы 94/62/EC с последующими изменениями.
1. Постановление Министра климата от 2 января 2020 г. о каталоге отходов (Dz.U. 2020 поз. 10) — имплементация решения Комиссии 2000/532/EC с последующими изменениями.
1. Правительственное заявление от 13 марта 2023 г. о вступлении в силу изменений к приложениям A и B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR), составленному в Женеве 30 сентября 1957 г. (Dz.U. 2023 поз. 891).
1. Правительственное заявление от 13 марта 2023 г. о вступлении в силу изменений к Регламенту о международной перевозке опасных грузов по железным дорогам (RID), составляющему приложение C к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF), составленной в Берне 9 мая 1980 г. (Dz.U. 2023 поз. 789).
15.2. Оценка химической безопасности
Согласно информации поставщиков сырья, оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ



a) актуализация паспорта охватывает следующие изменения:
Приведение в соответствие с требованиями регламента 2020/878 (разделы 1–16).
Введение кода UFI, актуализация области применения и видов применения, которые не рекомендуются (раздел 1).
Актуализация информации об ограничениях согласно Регламенту REACH (разделы 2 и 15).
Актуализация требований к маркировке (раздел 2).
Актуализация состава, добавление регистрационных номеров компонентов и предельных концентраций (раздел 3).
Актуализация значений DNEL (раздел 8) и физических и химических свойств (раздел 9).
Актуализация норм и нормативных актов и связанных с ними требований (разделы 8, 13, 15).
b) расшифровка сокращений и акронимов:
	NDS
	предельно допустимая концентрация

	NDSCh
	предельно допустимая концентрация кратковременного воздействия

	DSB
	допустимая концентрация в биологическом материале

	IOELv
	индикативный допустимый уровень профессионального воздействия

	LC50 (CL50) / LD50 (DL50)
	медиана смертельной концентрации / смертельной дозы

	LC100 (CL100) / LD100 (DL100)
	концентрация/доза, вызывающая гибель 100 % исследуемой популяции

	EC10 / LC10
	концентрация, вызывающая эффект / смертельная концентрация для 10 % исследуемой популяции

	EC50 / IC50
	концентрация, вызывающая эффект у 50 % исследуемой популяции

	ErC50
	концентрация, вызывающая эффект (снижение скорости роста) для 50 % исследуемой популяции

	NOEL(C)
	уровень (концентрация) без наблюдаемого действия

	NOELR
	уровень без наблюдаемого действия показателя нагрузки

	NOAEL(C)
	уровень (концентрация) без наблюдаемого вредного действия

	LOAEL(C)
	наименьший уровень (концентрация), при котором наблюдается вредное действие

	LDL0 / LCL0
	наименьшая смертельная доза (концентрация)

	DL0 / CL0
	доза (концентрация), не вызывающая гибели в исследуемой популяции

	PNEC
	прогнозируемая концентрация, не вызывающая изменений в окружающей среде (Predicted No Effect Concentration)

	DNEL
	производный уровень, не вызывающий изменений (Derived No Effect Level)

	PBT
	СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество

	vPvB
	оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество



c) ссылки на ключевую литературу и источники данных:
Паспорт разработан на основании паспортов безопасности сырья, составленных поставщиками, литературных данных о последствиях действия изоцианатов, информации с сайта Европейского химического агентства (ECHA), а также действующих в Польше нормативных актов, касающихся химических веществ и их смесей.
d) метод классификации смеси:
Классификация продукта по опасностям для здоровья и окружающей среды выполнена расчётным методом на основании предельных концентраций компонентов, представляющих опасность, в смеси. При классификации по физико-химическим свойствам учтена информация о физических свойствах компонентов и смеси.
e) перечень символов, указывающих класс и категорию опасности, и H-фраз, приведённых в разделах 2 и 3 паспорта безопасности, с их полной формулировкой:
	Код
	Полная формулировка

	Skin Irrit. 2
	Действие, раздражающее кожу, категория 2

	H315
	Вызывает раздражение кожи.

	Skin Sens. 1
	Сенсибилизирующее действие на кожу, категория 1

	H317
	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

	Eye Irrit. 2
	Действие, раздражающее глаза, категория 2

	H319
	Вызывает серьёзное раздражение глаз.

	Acute Tox. 4
	Острая токсичность, категория 4

	H332
	Вредно при вдыхании.

	Resp. Sens. 1
	Сенсибилизирующее действие на дыхательные пути, категория 1

	H334
	Может вызывать симптомы аллергии или астмы либо затруднение дыхания при вдыхании.

	STOT SE 3
	Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие), категория 3

	H335
	Может вызывать раздражение дыхательных путей.

	Carc. 2
	Канцерогенность, категория 2

	H351
	Предполагается, что вызывает раковые заболевания.

	STOT RE 2
	Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие), категория 2

	H373
	Может вызывать повреждение органов, поступая через дыхательные пути, при длительном или повторном воздействии.

	EUH204
	Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.



f) рекомендации относительно необходимого обучения работников в целях обеспечения охраны здоровья человека и окружающей среды:
Работодатель обязан проинформировать работников, имеющих контакт с продуктом, об опасностях и средствах индивидуальной защиты, перечисленных в настоящем паспорте безопасности. Перед началом работы с продуктом пользователь должен ознакомиться с правилами охраны труда при работе с химикатами, и в частности пройти соответствующее обучение на рабочем месте; обучение по охране труда проводить в соответствии с действующими нормативными актами — раздел 15.
Продукт содержит диизоцианаты. С 24 августа 2023 г. требуется прохождение соответствующего обучения перед промышленным или профессиональным применением.
Дополнительная информация:
Приведённая выше информация разработана на основании текущего состояния знаний и относится к продукту в том виде, в котором он применяется. Данные, касающиеся этого продукта, представлены с целью учёта требований безопасности, а не гарантирования его особых свойств.
В случае если условия применения продукта не находятся под контролем производителя, ответственность за безопасное применение продукта несёт пользователь.

