Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
LVT — Клей для панелей и виниловой плитки LVT
Паспорт безопасности соответствует образцу, установленному Регламентом (ЕС) № 2020/878
Дата составления: 23.05.2023 г.  ·  Актуализация: 16.05.2025 г.  ·  версия 2.0.0

	РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ



1.1. Идентификатор продукта
	Торговое название
	LVT
КЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТОК ВИНИЛОВЫХ LVT

	Компоненты согласно ст. 18 п. 3 подп. b
	Не требуются



1.2. Соответствующие установленные виды применения вещества или смеси и виды применения, которые не рекомендуются
	Применение
	Клей для панелей и виниловой плитки.

	Область применения
	Промышленное и профессиональное применение — профессиональный пользователь.

	Виды применения, которые не рекомендуются
	См. ограничения — раздел 15.



1.3. Данные о поставщике паспорта безопасности
	Наименование
	RENOVE Sp. z o.o.

	Адрес
	Wola Pękoszewska 82a, 96-111 Kowiesy, Польша

	Номер телефона
	46 831-74-14

	Номер факса
	46 831-74-14

	E-mail по вопросам паспорта безопасности
	renove@renove.com.pl



1.4. Номер телефона экстренной связи
	Телефон экстренной связи
	112
+42 631 74 14 (пн.–пт., 9:00–15:00)




	РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



2.1. Классификация вещества или смеси
Смесь не классифицирована как представляющая опасность согласно критериям Регламента (ЕС) № 1272/2008.
Опасности для человека, обусловленные токсичностью и анализом специфических последствий для здоровья человека: не соответствует критериям классификации.
Опасности для окружающей среды: не соответствует критериям классификации.
Опасности для человека и окружающей среды, обусловленные физико-химическими свойствами: не соответствует критериям классификации.
2.2. Элементы маркировки
	Пиктограмма(-ы)
	Не требуются

	Сигнальное слово
	Не требуется

	H-фразы (указания на опасность)
	Не требуются

	P-фразы (меры предосторожности)
	Не требуются



Дополнительная информация на этикетке (согласно ст. 25 и ст. 32 Регламента CLP):
EUH208 — Содержит продукт реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.
EUH210 — Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
Содержит следующие действующие вещества биоцидного продукта: продукт реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1), бронопол, (этилендиокси)диметанол.
Компоненты, подлежащие указанию на маркировке согласно ст. 18 п. 3 подп. b Регламента (ЕС) № 1272/2008: не требуются.
2.3. Прочие опасности
1. Оценка PBT или vPvB согласно Приложению XIII REACH — ни один из компонентов не признан СБТ (PBT) или оСБсБ (vPvB) согласно действующим критериям.
1. Смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более.
1. При контакте с кислотами продукт частично разлагается с выделением диоксида углерода.
1. Медленно выделяющаяся из продукта уксусная кислота может вызывать коррозию металлов.
1. Продукт содержит продукт реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию у лиц, ранее сенсибилизированных к изотиазолонам.
1. Опасность поскользнуться на разлитом продукте — загрязнённые поверхности могут быть скользкими.

	РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ



3.1. Вещества
Не применимо — продукт является смесью.
3.2. Смеси
Продукт представляет собой полимерную дисперсию. Содержит не классифицированные как представляющие опасность минеральные наполнители (карбонат кальция) и перечисленные ниже компоненты, классифицированные как представляющие опасность.
Компоненты, представляющие опасность:
	Наименование
	Продукт реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); CIT/MIT

	Содержание
	< 0,0015 %

	№ CAS
	55965-84-9

	№ ЕС (WE)
	—

	Индексный номер
	613-167-00-5

	Регистрационный номер
	не указан

	Классификация
	Acute Tox. 2 H330
Acute Tox. 2 H310
Acute Tox. 3 H301
Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1A H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

	Дополнительная информация об опасностях
	EUH071

	Специфические предельные концентрации
	Skin Corr. 1C H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2 H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1 H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2 H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015 %
Aquatic Acute 1 H400: M = 100
Aquatic Chronic 1 H410: M = 100



	Наименование
	Спирты C12-14, оксиэтилированные, сульфаты, натриевые соли

	Содержание
	< 2 %

	№ CAS
	68891-38-3

	№ ЕС (WE)
	500-234-8

	Индексный номер
	613-167-00-5

	Регистрационный номер
	01-2119488639-16

	Классификация
	Eye Dam. 1 H318
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 3 H412

	Специфические предельные концентрации
	Eye Dam. 1 H318: C ≥ 10 %
Eye Irrit. 2 H319: 5 % ≤ C < 10 %



Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).

	РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



4.1. Описание мер первой помощи
Воздействие через дыхательные пути
Продукт представляет собой суспензию, и при нормальной работе ингаляционное воздействие практически невозможно. В случае вдыхания пыли высохшего продукта, например при шлифовании поверхностей, покрытых клеем, при появлении симптомов раздражения дыхательных путей (кашель, затруднённое дыхание) следует вывести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу.
Контакт с кожей
Немедленно снять загрязнённую одежду и выстирать её перед повторным использованием. При загрязнении кожи осторожно удалить избыток продукта с поверхности кожи, например чистым полотенцем, затем вымыть кожу большим количеством воды с мылом или раствором мягкого моющего средства и нанести крем для рук. Если раздражение сохраняется, обратиться к врачу.
Контакт с глазами
Немедленно снять контактные линзы. Промывать глаза большим количеством тёплой воды не менее 10 минут (при вывернутых веках), избегая сильной струи воды из-за риска повреждения роговицы; при загрязнении одного глаза во время промывания защищать второй глаз от загрязнения. Обеспечить пострадавшему консультацию офтальмолога.
Примечание: лица, подверженные риску загрязнения глаз, должны быть проинструктированы о необходимости и способе их немедленного промывания.
Воздействие через пищеварительный тракт
Если пострадавший полностью в сознании, тщательно прополоскать рот водой и обратиться к врачу.
Общие замечания
При появлении любых тревожных симптомов немедленно вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу, показать упаковку продукта или этикетку.
Пострадавшего без сознания уложить в устойчивое боковое положение, обеспечить покой, защитить от потери тепла, контролировать дыхание и пульс. Никогда не вызывать рвоту и не давать ничего внутрь человеку без сознания или в оглушённом состоянии.
4.2. Важнейшие острые и отсроченные симптомы и последствия воздействия
При проглатывании могут возникнуть тошнота, рвота, диарея. Контакт с глазами может вызвать незначительное раздражение глаза, покраснение и слезотечение. Контакт с кожей не должен вызывать негативных последствий, но у особо чувствительных лиц может возникнуть незначительное раздражение. У лиц, сенсибилизированных к изотиазолонам, могут появиться аллергические симптомы на коже или симптомы астмы. Ингаляционное воздействие практически невозможно вследствие физической формы продукта (подробное описание см. раздел 11).
4.3. Указания относительно необходимости немедленной медицинской помощи и особого обращения с пострадавшим
Особые указания отсутствуют.

	РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



5.1. Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения:
Продукт негорючий; огнетушащие средства подбирать в зависимости от горящего окружения: порошковые огнетушащие средства, диоксид углерода (углекислотный огнетушитель), спиртостойкая огнетушащая пена, водяной туман.
Неподходящие средства пожаротушения:
Не применять компактные струи воды на поверхность продукта.
5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью
При пожаре образуются, в частности, оксид и диоксид углерода, оксид кальция, ароматические углеводороды, карбонильные соединения, диоксолан и его производные, следовые количества цианистого водорода и оксидов азота.
5.3. Информация для пожарной охраны
Специальное защитное снаряжение пожарных:
Стандартная защитная одежда для пожарных (EN 469) и изолирующие дыхательные аппараты, не зависящие от окружающего воздуха.
Прочие замечания:
Если это возможно без угрозы здоровью или жизни спасателей, ёмкости с продуктом следует удалить из зоны, подверженной пожару; если это невозможно — охлаждать их водой с безопасного расстояния.
Обеспечить сбор загрязнённых средств, использованных для тушения пожара, не допускать попадания загрязнённых огнетушащих средств в канализационную систему.

	РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ



6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в аварийной ситуации
Не допускать посторонних и неуполномоченных лиц. Загрязнённые продуктом поверхности скользкие — существует опасность поскользнуться на разлитом продукте. Обозначить зону утечки предупреждающими табличками.
Обеспечить надлежащую вентиляцию. Устранить все источники воспламенения, не применять искрообразующий инструмент. Пары органических веществ могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Избегать непосредственного контакта с высвободившимся продуктом; как можно быстрее сменить загрязнённые продуктом одежду или обувь. Не вдыхать аэрозоли продукта. К работам по ликвидации последствий аварии привлекать лиц, прошедших обучение и оснащённых средствами индивидуальной защиты, соответствующими масштабу опасности.
Внимание: продукт реагирует с кислотами с выделением диоксида углерода.
6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды
Не допускать попадания продукта в поверхностные и грунтовые воды, в почву и в канализацию — защитить сточные колодцы. Ограничить распространение разлива обвалованием территории. В случае попадания больших количеств продукта в окружающую среду или в канализационную систему уведомить соответствующие органы власти и службы химического реагирования.
6.3. Методы и материалы для локализации и очистки
Если возможно, устранить утечку (например, загерметизировать повреждённую упаковку, поместить её в другую, неповреждённую защитную ёмкость). При большой утечке ограничить её с помощью обвалования из песка, земли и т. п., собранную жидкость удалить механически. Небольшие количества высвободившегося материала засыпать негорючим впитывающим материалом (песок, диатомит, универсальный сорбент) либо опилками и собрать в надлежащим образом маркированную ёмкость для отходов. Место утечки тщательно вымыть водой.
6.4. Ссылки на другие разделы
Средства индивидуальной защиты — см. раздел 8.
Удаление продукта и прочих остатков — см. раздел 13.

	РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ



7.1. Меры предосторожности при безопасном обращении
Соблюдать общие правила гигиены и требования охраны труда при работе с химикатами (см. раздел 15).
Избегать контакта продукта с кожей и глазами. Применять надлежащие средства индивидуальной защиты. При загрязнении продуктом одежды или обуви следует как можно быстрее их снять и тщательно выстирать или очистить перед повторным использованием.
Защищать продукт от источников тепла (горячие поверхности) и воспламенения (искры, открытый огонь). Обеспечить надлежащую вентиляцию. Пары органических компонентов в высоких концентрациях могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Обеспечить свободный доступ к средствам пожаротушения и оборудованию, необходимому при ликвидации утечки вещества. Во время работы с продуктом запрещается принимать пищу, пить напитки и курить, за исключением специально отведённых мест; следует мыть руки перед перерывами и по окончании работы, при необходимости после мытья применять крем для рук.
7.2. Условия безопасного хранения, включая информацию о любой несовместимости
Хранить в прохладных, сухих и хорошо вентилируемых местах, в плотно закрытых (без доступа света) и надлежащим образом маркированных ёмкостях, предпочтительно в оригинальной таре производителя. Рекомендуемая температура хранения — от +10 °C до +20 °C. Защищать от мороза. Ранее вскрытые ёмкости плотно закрывать и хранить вертикально, чтобы предотвратить вытекание препарата. Защищать от прямых солнечных лучей и других источников тепла и воспламенения. Хранить вдали от кислот и материалов с окислительными свойствами (см. раздел 10). Не хранить вблизи пищевых продуктов и кормов.
7.3. Специфические конечные виды применения
Не известны.

	РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



8.1. Параметры контроля
Национальные значения предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны с указанием правового основания (постановление Министра семьи, труда и социальной политики Польши 2018 г., поз. 1286, с последующими изменениями — см. раздел 15):
Установленные правовые значения NDS определены для продукта реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она: NDS = 0,2 мг/м³; NDSCh = 0,4 мг/м³; пометка «кожа», однако ввиду очень малого содержания данного компонента в смеси (< 0,0015 %) присутствие компонента в воздухе рабочей среды маловероятно.
Продукт имеет форму густой суспензии, и в нормальных условиях работы образование пыли маловероятно. Пыль может образовываться, например, при удалении высохшего продукта. Карбонат кальция — пыль: NDS = 10 мг/м³; NDSCh не установлено.
Продукт содержит небольшое количество (< 5 %) пропан-1,2-диола (пропиленгликоля) — это вещество не классифицировано как представляющее опасность, и для него не установлено значений предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей среды на уровне ЕС, но в Польше установлено значение NDS, охватывающее пары и вдыхаемую фракцию: пропан-1,2-диол — пары и вдыхаемая фракция: NDS = 100 мг/м³.
Национальные допустимые биологические значения DSB (значения, рекомендованные Межведомственной комиссией по NDS и NDN): не установлены.
Информация о рекомендуемых в настоящее время процедурах мониторинга наиболее значимых веществ:
Методика измерений — применять режим, методы, вид и периодичность выполнения исследований и измерений вредных для здоровья факторов в производственной среде в соответствии с действующим законодательством (см. раздел 15). Методы исследований и измерений вредных для здоровья факторов в производственной среде определяются польскими стандартами, а также международными или эквивалентными нормами, например определение пропан-1,2-диола — по методу PIMOŚP 2017 № 2(92).
Значения DNEL и PNEC:
Продукт реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1):
1. DNEL (работники, длительное ингаляционное воздействие, местное действие) 0,02 мг/м³
1. DNEL (работники, кратковременное ингаляционное воздействие, местное действие) 0,04 мг/м³
1. DNEL (потребители, длительное ингаляционное воздействие, местное действие) 0,02 мг/м³
1. DNEL (потребители, кратковременное ингаляционное воздействие, местное действие) 0,04 мг/м³
1. DNEL (потребители, длительное воздействие через пищеварительный тракт, общее действие) 0,09 мг/кг м. т./сут.
1. DNEL (потребители, кратковременное воздействие через пищеварительный тракт, общее действие) 0,011 мг/кг м. т.
1. PNEC (пресная вода) 3,39 мкг/л; PNEC (морская вода) 3,39 мкг/л; PNEC (осадок пресной воды) 0,027 мг/кг сухой массы; PNEC (осадок морской воды) 0,027 мг/кг сухой массы; PNEC (очистные сооружения, STP) 0,23 мг/л; PNEC (почва) 0,01 мг/кг сухой массы
Карбонат кальция:
1. DNEL (работники, длительное ингаляционное воздействие, местное действие) 6,36 мг/м³
1. DNEL (потребители, длительное воздействие через пищеварительный тракт, общее действие) 6,1 мг/кг м. т./сут.
1. DNEL (потребители, длительное ингаляционное воздействие, местное действие) 1,06 мг/м³
1. PNEC STP (очистные сооружения) 100 мг/л
Пропан-1,3-диол:
1. DNEL (работники, длительное ингаляционное воздействие, общее действие) 168 мг/м³
1. DNEL (работники, длительное ингаляционное воздействие, местное действие) 10 мг/м³
1. DNEL (потребители, длительное ингаляционное воздействие, общее действие) 50 мг/м³
1. DNEL (потребители, длительное ингаляционное воздействие, местное действие) 10 мг/м³
1. DNEL (потребители, длительное воздействие через кожу, общее действие) 213 мг/кг м. т./сут.
1. DNEL (потребители, длительное воздействие через пищеварительный тракт, общее действие) 85 мг/кг м. т./сут.
1. PNEC (пресная вода) 260 мг/л; PNEC (морская вода) 26 мг/л; PNEC (осадок пресной воды) 572 мг/кг сухой массы; PNEC (осадок морской воды) 57,2 мг/кг сухой массы; PNEC (периодическое высвобождение) 183 мг/л; PNEC (очистные сооружения, STP) 20000 мг/л; PNEC (почва) 50 мг/кг сухой массы
Диизононилфталат:
1. DNEL (работники, длительное ингаляционное воздействие, общее действие) 51,72 мг/м³
1. DNEL (работники, длительное воздействие через кожу, общее действие) 366 мг/кг м. т./сут.
1. DNEL (потребители, длительное ингаляционное воздействие, общее действие) 15,3 мг/м³
1. DNEL (потребители, длительное воздействие через кожу, общее действие) 220 мг/кг м. т./сут.
1. DNEL (потребители, длительное воздействие через пищеварительный тракт, общее действие) 4,4 мг/кг м. т./сут.
1. PNEC (почва) 30 мг/кг сухой массы
8.2. Контроль воздействия
8.2.1. Соответствующие технические средства контроля
Обеспечить общую вентиляцию во время работы. Избегать образования аэрозоля.
Избегать непосредственного контакта продукта с глазами, кожей или одеждой. Загрязнённую продуктом одежду немедленно снять, а загрязнённую кожу тщательно вымыть проточной водой. Выстирать одежду перед повторным использованием. Тщательно мыть руки как по окончании работы с продуктом, так и перед каждым перерывом в работе; при необходимости применять крем для рук, предотвращающий пересушивание кожи. Держать продукт вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов. Во время применения не есть, не пить и не курить.
8.2.2. Индивидуальное защитное снаряжение (средства индивидуальной защиты):
a) Защита глаз или лица: защитные очки, плотно прилегающие к лицу, защищающие от возможных брызг (PN-EN ISO 16321-1:2022-10).
b) Защита кожи:
1. (i) Защита рук: защитные перчатки (например, из нитрильного каучука, толщина 0,4 мм, время проникновения ≥ 480 мин), соответствующие требованиям стандартов PN-EN 374. Выбор перчаток зависит не только от вида материала, но и от их качества, которое у каждого производителя может быть различным. Поэтому перчатки следует протестировать перед использованием. Перчатки следует заменять каждый раз после использования, а также при их повреждении, например при появлении отверстий или потёртостей.
1. (ii) Прочее: рабочая одежда с длинным рукавом.
c) Защита дыхательных путей:
Средства защиты дыхательных путей не требуются в нормальных условиях работы. При возникновении в воздухе высоких концентраций паров применять полумаску с фильтром A; при высоких концентрациях пыли высохшего продукта — противопылевую маску либо изолирующие средства защиты дыхательных путей с независимым источником воздуха.
d) Термические опасности: отсутствуют.
1. Когда концентрация вещества установлена и известна, выбор средств индивидуальной защиты следует производить с учётом концентрации вещества на данном рабочем месте, времени экспозиции и выполняемых работником операций. В аварийной ситуации, если концентрация вещества на рабочем месте неизвестна, применять средства индивидуальной защиты наивысшего рекомендуемого класса защиты.
1. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, установленным соответствующими нормативными актами (см. раздел 15).
8.2.3. Контроль воздействия на окружающую среду
1. предельно допустимое значение концентрации легкооседающих взвесей в сточных водах, отводимых в канализационные устройства, составляет 10 мл/л, допустимый диапазон pH — 6,5–9,5;
1. прочие показатели — см. нормативные акты (раздел 15).

	РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



9.1. Информация об основных физических и химических свойствах
	Свойство
	Значение

	Агрегатное состояние
	Жидкость, густая

	Цвет
	Белый

	Запах
	Характерный

	Температура плавления/затвердевания
	Не определена — отсутствуют данные измерений

	Начальная температура кипения и диапазон температур кипения
	Отсутствуют данные измерений для продукта; компонент с наименьшей температурой кипения кипит при температуре ок. 100 °C

	Горючесть материалов
	Содержит компоненты, не классифицированные как легковоспламеняющиеся, но горючие при повышенной температуре (например, пропиленгликоль)

	Нижний и верхний пределы взрываемости
	Не является взрывчатым, но пары этиленгликоля могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом; пределы взрываемости: нижний 2,6 % об.; верхний 12,5 % об.

	Температура вспышки
	Пропиленгликоль: температура вспышки 104 °C (закрытый тигель). Диизононилфталат: температура вспышки 200 °C (EN 22719)

	Температура самовоспламенения
	Пропиленгликоль, диизононилфталат: температура самовоспламенения > 400 °C

	Температура разложения
	Не определена — в нормальных условиях применения термическое разложение не происходит

	pH
	Не определён для продукта — отсутствуют данные измерений; pH компонентов: 4–9,5

	Кинематическая вязкость
	Не определена для продукта — отсутствуют данные измерений

	Растворимость
	Частично растворяется в воде, количественные данные для продукта отсутствуют; данные для компонентов при температуре 20 °C: пропиленгликоль — 1000 г/л; карбонат кальция — 0,014 мг/л; диизононилфталат — < 1,4 мг/л

	Коэффициент распределения н-октанол/вода (log Pow)
	Пропиленгликоль: –1,07; диизононилфталат: 8,8–9,7; CIT/MIT: 0,401

	Давление паров
	Пропиленгликоль: 20 Па при температуре 25 °C; диизононилфталат: 0,00006 Па при температуре 20 °C

	Плотность или относительная плотность
	ок. 1,1 кг/дм³

	Относительная плотность паров
	Отсутствуют данные измерений

	Характеристика частиц
	Не применимо — жидкость



9.2. Прочая информация
	Свойство
	Значение

	Взрывчатые свойства
	Отсутствуют, но пары этиленгликоля могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

	Окислительные свойства
	Отсутствуют



Приведённые выше физические данные являются лишь типовыми величинами и не должны интерпретироваться как спецификация.

	РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ



10.1. Реакционная способность
1. Карбонат кальция реагирует с кислотами с выделением диоксида углерода — реакция экзотермическая.
1. Продукт может реагировать экзотермически с сильными окислителями.
10.2. Химическая стабильность
1. При рекомендуемых условиях применения и хранения продукт стабилен.
10.3. Возможность опасных реакций
1. См. подраздел 10.1.
10.4. Условия, которых следует избегать
1. Избегать чрезмерного нагрева продукта и образования аэрозолей.
1. При температуре около 100 °C происходит испарение содержащейся в продукте воды, при более высоких температурах — частичное разложение компонентов; полимер может подвергаться разложению, и могут образовываться органические продукты разложения, в частности ароматические углеводороды.
1. При низких температурах (ниже 5 °C) происходит необратимая коагуляция полимера.
1. Избегать УФ-излучения.
10.5. Несовместимые материалы
1. Общим правилом является избегание контакта с другими химическими веществами, если этого не требует технологический процесс.
1. В частности, следует избегать контакта с сильными окислителями и кислотами — при реакции с кислотами образуется, в частности, диоксид углерода.
1. Избегать контакта с порошкообразным цинком.
1. Медленно выделяющаяся из продукта уксусная кислота может оказывать коррозионное действие на металлы.
10.6. Опасные продукты разложения
1. В нормальных условиях хранения и применения опасное разложение продукта происходить не должно. Медленно выделяется уксусная кислота. Продукты разложения при нагревании или пожаре: оксид углерода, диоксид углерода, оксид кальция, карбонильные соединения, ароматические углеводороды, диоксолан и его производные, следовые количества цианистого водорода и оксидов азота.

	РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



11.1. Информация о классах опасности, определённых в Регламенте (ЕС) № 1272/2008
Токсикологические испытания для описываемого продукта не проводились. Оценка токсичности выполнена на основании данных для компонентов смеси.
a) острая токсичность
Не требует классификации — оценённые значения острой токсичности (через пищеварительный тракт и через кожу) ATEmix > 2000 мг/кг м. т., (через дыхательные пути, пыль и туманы) ATEmix > 5 мг/дм³.
Симптомы отравления через пищеварительный тракт: раздражение слизистых оболочек пищеварительного тракта (боли в животе, тошнота, рвота, диарея).
Ингаляционное воздействие паров или аэрозолей продукта при нормальной работе маловероятно вследствие физической формы (маслянистая жидкость). Вдыхание пыли высохшего продукта может вызвать раздражение верхних дыхательных путей (кашель, затруднённое дыхание).
Токсичные дозы и концентрации для животных:
Данные для продукта отсутствуют; значение ATEmix определено на основании содержания и токсикологических данных компонентов: ATEmix через пищеварительный тракт или через кожу > 2000 мг/кг м. т.; ATEmix через дыхательные пути (пыль, туман) > 1,5 мг/л.
Токсичные дозы и концентрации для человека: данные по компонентам отсутствуют.
b) разъедание/раздражение кожи
Смесь не требует классификации. При контакте с кожей у особо чувствительных лиц может возникнуть незначительное раздражение кожи.
c) серьёзное повреждение глаз/раздражение глаз
Смесь не требует классификации. При непосредственном контакте с глазом может возникнуть механическое раздражение, покраснение, слезотечение.
d) сенсибилизирующее действие на дыхательные пути или кожу
Смесь не требует классификации.
Содержит продукт реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1). У лиц, ранее сенсибилизированных к изотиазолонам, может вызывать аллергическую реакцию.
e) мутагенное действие на клетки зародышевой линии
Смесь не требует классификации.
f) канцерогенное действие
Смесь не требует классификации.
g) вредное воздействие на репродуктивную функцию
Смесь не требует классификации.
h) специфическая токсичность на органы-мишени — однократное воздействие
Смесь не требует классификации.
i) специфическая токсичность на органы-мишени — повторное воздействие
Смесь не требует классификации.
j) опасность при аспирации
Смесь не требует классификации.
Пути воздействия: глаза, кожа, пищеварительный тракт, дыхательная система.
11.2. Информация о прочих опасностях
Смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более.
Содержит продукт реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1) в концентрации < 0,0015 %. У лиц, ранее сенсибилизированных к изотиазолонам, может вызывать аллергическую реакцию.

	РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Согласно действующим нормативным актам (раздел 15) продукт не классифицирован как представляющий опасность для окружающей среды (расчётный метод). Известняк присутствует в земной коре, а растворённый карбонат кальция (растворимость порядка десятка с небольшим мг/л) — в природных водах.
12.1. Токсичность
Данные для продукта реакции 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1) (содержание < 0,0015 %):
1. LC50 (рыбы) 0,19–0,26 мг/л/96 ч
1. LC50 (ракообразные) 0,56 мг/л/48 ч
1. EC50 (водоросли) 0,13 мг/л/72 ч
12.2. Стойкость и способность к разложению
Полимер не подвергается лёгкому разложению. Неорганические минеральные компоненты — способность к разложению не определяется. Диизононилфталат и пропан-1,2-диол легко биоразлагаемы: диизононилфталат — 81 % (28 дней); пропан-1,2-диол — 81 % (28 дней) и 95 % (64 дня).
12.3. Способность к биоаккумуляции
Информация о возможности биоаккумуляции отсутствует. Коэффициент биоконцентрации BCF диизононилфталата < 3, пропан-1,2-диола — 0,09.
12.4. Подвижность в почве
Известняк присутствует в земной коре. Диизононилфталат адсорбируется в почве (log Koc 6).
12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB
Компоненты не признаны веществами СБТ (PBT) или оСБсБ (vPvB).
12.6. Свойства эндокринных разрушителей
Смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более.
12.7. Прочие неблагоприятные последствия воздействия
Высокие концентрации взвесей карбоната кальция в природных водоёмах могут вызывать нарушения микрофлоры и микрофауны в осадке и оказывать негативное влияние на высшие водные организмы. Избегать сбросов в окружающую среду, не допускать загрязнения продуктом почвы и поверхностных вод, не удалять большие количества в канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



13.1. Методы обезвреживания отходов
Ликвидацию собранных отходов проводить в соответствии с действующими нормативными актами (см. ниже и раздел 15). Образования отходов следует избегать или сводить его к минимуму, если это возможно. Следует избегать распространения разлитого материала, его стекания в почву или контакта с почвой, водотоками, дренажами и канализацией. Отходы продукта передать лицензированному предприятию по утилизации отходов. Утилизация настоящего продукта, растворов или производных продуктов должна в каждом случае соответствовать требованиям охраны окружающей среды и законодательства, связанного с утилизацией отходов, а также требованиям местных органов власти.
Классификация отходов согласно Европейскому каталогу отходов (EWC):
1. код 08 04 09 — отходы клеёв и герметиков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества.
Конкретный код отхода следует присваивать с учётом места и способа образования отхода.
Ссылки на нормативные акты Сообщества / национальные нормативные акты:
1. Закон от 14 декабря 2012 г. об отходах (сводный текст Dz.U. 2023 поз. 1587 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директив 94/32/EC, 2000/76/EC, 2008/98/EC и 2010/75/EC.
1. Закон от 13 июня 2013 г. об обращении с упаковкой и упаковочными отходами (сводный текст Dz.U. 2024 поз. 927 с последующими изменениями) — имплементация директивы 94/62/EC с последующими изменениями (в том числе 2004/12/EC).
1. Регламент Комиссии (ЕС) № 1357/2014 от 18 декабря 2014 г., заменяющий Приложение III к директиве Европейского парламента и Совета 2008/98/EC об отходах и отменяющей некоторые директивы (Официальный журнал L 365 от 19.12.2014, стр. 89–96).
1. Регламент Совета (ЕС) 2017/997 от 8 июня 2017 г., изменяющий Приложение III к директиве Европейского парламента и Совета 2008/98/EC в отношении опасного свойства HP 14 «Экотоксично» (Официальный журнал L 150 от 14.06.2017, стр. 1–4).
1. Постановление Министра климата от 2 января 2020 г. о каталоге отходов (Dz.U. 2020 поз. 10) — имплементация решения Комиссии 2000/532/EC с последующими изменениями (в том числе 2001/118/EC).
См. также раздел 15.

	РАЗДЕЛ 14: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	14.1. Номер ООН (UN) или идентификационный номер ID
	Продукт не является опасным грузом согласно транспортным правилам

	14.2. Надлежащее транспортное наименование ООН
	Не применимо — см. выше

	14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировании
	Не применимо — см. выше

	14.4. Группа упаковки
	Не применимо — см. выше

	14.5. Опасность для окружающей среды
	Не применимо — см. выше

	14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя
	Не установлены

	14.7. Морская перевозка навалом/наливом согласно документам ИМО
	Продукт не перевозится навалом/наливом




	РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



15.1. Нормативные акты по безопасности, охране здоровья и защите окружающей среды, специфичные для вещества или смеси
Ограничения согласно Приложению XVII Регламента REACH:
Продукт содержит вещества, подпадающие под ограничения согласно Приложению XVII к REACH, однако эти ограничения не касаются вида применения, указанного в подразделе 1.2 — диизононилфталат (№ CAS 28553-12-0; регистрационный номер 01-2119430798-28) — п. 52 Приложения XVII к REACH — условия ограничения не относятся к указанным видам применения (охватывают игрушки и изделия по уходу за детьми).
Категория Seveso: отсутствует.
Прочие нормативные акты:
1. Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. о регистрации, оценке, выдаче разрешений и применяемых ограничениях в отношении химических веществ (REACH), учреждении Европейского химического агентства, изменяющий директиву 1999/45/EC и отменяющий регламент Совета (ЕЭС) № 793/93 и регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также директиву Совета 76/769/EEC и директивы Комиссии 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC (в исправленной редакции, Официальный журнал ЕС L 136 от 29.05.2007, стр. 3, с последующими изменениями).
1. Регламент Комиссии (ЕС) № 2020/878 от 18 июня 2020 г., изменяющий Приложение II к Регламенту REACH (Официальный журнал L 203 от 26.06.2020, стр. 28).
1. Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющий и отменяющий директивы 67/648/EEC и 1999/45/EC, а также изменяющий регламент (ЕС) № 1907/2006 (Официальный журнал ЕС L 353 от 31.12.2008, стр. 1, с последующими изменениями).
1. Регламент (ЕС) № 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. о средствах индивидуальной защиты и отмене директивы 89/686/EEC (Официальный журнал ЕС L 81 от 31.03.2016, стр. 51).
1. Закон Республики Польша от 25 февраля 2011 г. о химических веществах и их смесях (Dz.U. 2022 поз. 1816).
1. Постановление Министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г. об общих правилах безопасности и гигиены труда (Dz.U. № 169/2003 поз. 1650 с последующими изменениями, в том числе 2021 г. поз. 2088).
1. Постановление Министра здравоохранения от 30 декабря 2004 г. о безопасности и гигиене труда, связанной с присутствием на рабочем месте химических факторов (Dz.U. 2016 поз. 1488).
1. Постановление Министра экономики и труда от 27 июля 2004 г. об обучении в области безопасности и гигиены труда (Dz.U. 2024 поз. 1327).
1. Постановление Министра здравоохранения от 25 августа 2015 г. о способе обозначения мест, трубопроводов, а также ёмкостей и резервуаров, служащих для хранения или содержащих вещества, представляющие опасность, или смеси, представляющие опасность (Dz.U. 2015 поз. 1368).
1. Постановление Министра семьи, труда и социальной политики от 12 июня 2018 г. о предельно допустимых концентрациях и интенсивностях вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz.U. 2018 поз. 1286 с последующими изменениями).
1. Постановление Министра здравоохранения от 2 февраля 2011 г. об исследованиях и измерениях вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz.U. 2023 поз. 419).
1. Постановление Министра здравоохранения и социального обеспечения от 30 мая 1996 г. о проведении медицинских осмотров работников, объёме профилактического медицинского обслуживания работников и врачебных заключениях, выдаваемых для целей, предусмотренных Трудовым кодексом (Dz.U. 2023 поз. 607).
1. Постановление Министра здравоохранения от 26 июля 2024 г. о химических веществах, их смесях, факторах или технологических процессах канцерогенного, мутагенного или репротоксического действия в производственной среде (Dz.U. 2024 поз. 1126).
1. Постановление Совета Министров от 19 июня 2023 г. о перечне работ, запрещённых несовершеннолетним, и условиях их привлечения к некоторым из этих работ (Dz.U. 2023 поз. 1240).
1. Постановление Совета Министров от 19 апреля 2017 г. о перечне работ, обременительных, опасных или вредных для здоровья беременных женщин или женщин, кормящих ребёнка грудью (Dz.U. 2017 поз. 796).
1. Постановление Министра экономики от 29 января 2016 г. о видах и количествах находящихся на предприятии опасных веществ, определяющих отнесение предприятия к предприятию повышенного или высокого риска возникновения крупной промышленной аварии (Dz.U. 2016 поз. 138) — имплементация директивы 2012/18/EU, так называемой директивы Seveso III.
1. Постановление Министра окружающей среды от 24 августа 2012 г. об уровнях некоторых веществ в воздухе (Dz.U. 2021 поз. 845) — имплементация директив 2004/107/EC и 2008/50/EC.
1. Постановление Министра окружающей среды от 26 января 2010 г. о референсных значениях для некоторых веществ в воздухе (Dz.U. № 16/2010 поз. 87).
1. Постановление Министра развития от 8 августа 2016 г. об ограничении выбросов летучих органических соединений, содержащихся в некоторых красках и лаках, предназначенных для окраски зданий и их отделочных и оснащающих элементов, а также связанных со зданиями и этими элементами конструкций, и в смесях для обновления транспортных средств (Dz.U. 2016 поз. 1353).
1. Постановление Министра строительства от 14 июля 2006 г. о способе выполнения обязанностей поставщиками промышленных сточных вод и условиях сброса сточных вод в канализационные устройства (Dz.U. 2016 поз. 1757).
1. Постановление Министра морского хозяйства и внутреннего судоходства от 12 июля 2019 г. о веществах, особо вредных для водной среды, и условиях, которые следует выполнять при сбросе в воды или в грунт сточных вод, а также при отведении ливневых или талых вод в воды или в водные устройства (Dz.U. 2019 поз. 1311) — имплементация директив 91/271/EEC и 2010/75/EU.
1. Закон от 14 декабря 2012 г. об отходах (Dz.U. 2023 поз. 1587 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директив 99/31/EC, 94/62/EC, 2008/98/EC, 2010/75/EU и 2012/19/EU, а также Регламента Комиссии (ЕС) № 1357/2014.
1. Закон от 13 июня 2013 г. об обращении с упаковкой и упаковочными отходами (Dz.U. 2024 поз. 927 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директивы 94/62/EC с последующими изменениями.
1. Постановление Министра климата от 2 января 2020 г. о каталоге отходов (Dz.U. 2020 поз. 10) — имплементация решения Комиссии 2000/532/EC с последующими изменениями.
1. Правительственное заявление от 13 марта 2023 г. о вступлении в силу изменений к приложениям A и B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR), составленному в Женеве 30 сентября 1957 г. (Dz.U. 2023 поз. 891).
1. Правительственное заявление от 5 марта 2025 г. о вступлении в силу изменений к Регламенту о международной перевозке опасных грузов по железным дорогам (RID), составляющему приложение C к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF), составленной в Берне 9 мая 1980 г. (Dz.U. 2025 поз. 593).
15.2. Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности смеси не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ



a) актуализация паспорта охватывает следующие изменения:
Актуализация информации на маркировке — раздел 2.
Изменение состава и классификации компонентов — раздел 3.
Актуализация информации о NDS, DNEL, PNEC компонентов — раздел 8.
Актуализация информации о физических и химических свойствах смеси и продуктах разложения — разделы 9 и 10.
Общая актуализация, вытекающая из изменения состава — разделы 4–13.
Актуализация нормативных актов — разделы 13 и 15.
b) расшифровка сокращений и акронимов:
	NDS
	предельно допустимая концентрация

	NDSCh
	предельно допустимая концентрация кратковременного воздействия

	DSB
	допустимая концентрация в биологическом материале

	IOELv
	индикативный допустимый уровень профессионального воздействия

	LC50 (CL50) / LD50 (DL50)
	медиана смертельной концентрации / смертельной дозы

	LC100 (CL100) / LD100 (DL100)
	концентрация/доза, вызывающая гибель 100 % исследуемой популяции

	EC10 / LC10
	концентрация, вызывающая эффект / смертельная концентрация для 10 % исследуемой популяции

	EC50
	концентрация, вызывающая эффект для 50 % исследуемой популяции

	ErC50
	концентрация, вызывающая эффект (снижение скорости роста) для 50 % исследуемой популяции

	NOEL(C)
	уровень (концентрация) без наблюдаемого действия

	NOELR
	уровень без наблюдаемого действия показателя нагрузки

	NOAEL(C)
	уровень (концентрация) без наблюдаемого вредного действия

	LOAEL(C)
	наименьший уровень (концентрация), при котором наблюдается вредное действие

	LDL0 / LCL0
	наименьшая смертельная доза (концентрация)

	DL0 / CL0
	доза (концентрация), не вызывающая гибели в исследуемой популяции

	PNEC
	прогнозируемая концентрация, не вызывающая изменений в окружающей среде (Predicted No Effect Concentration)

	DNEL
	производный уровень, не вызывающий изменений (Derived No Effect Level)

	PBT
	СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество

	vPvB
	оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество



c) ссылки на ключевую литературу и источники данных:
Паспорт разработан на основании паспортов безопасности сырья, составленных поставщиками, информации с сайта ECHA, а также действующих в Польше нормативных актов, касающихся химических веществ и их смесей.
d) метод классификации смеси:
На основании состава и информации о компонентах, а также физических свойств смеси установлено, что смесь не соответствует критериям классификации.
e) перечень символов, указывающих класс и категорию опасности, и H-фраз, приведённых в разделах 2 и 3 паспорта безопасности, с их полной формулировкой:
	Код
	Полная формулировка

	Acute Tox. 2/3
	Острая токсичность, категория 2/3

	Skin Corr. 1C
	Разъедающее действие на кожу, категория 1C

	Skin Irrit. 2
	Действие, раздражающее кожу, категория 2

	Skin Sens. 1A
	Сенсибилизирующее действие на кожу, категория 1A

	Eye Dam. 1
	Серьёзное повреждение глаз, категория 1

	Eye Irrit. 2
	Действие, раздражающее глаза, категория 2

	Aquatic Acute 1
	Опасность для водной среды, острая категория 1

	Aquatic Chronic 1/3
	Опасность для водной среды, хроническая категория 1/3

	H301
	Токсично при проглатывании.

	H310
	Смертельно при контакте с кожей.

	H330
	Смертельно при вдыхании.

	H314
	Вызывает тяжёлые ожоги кожи и повреждения глаз.

	H315
	Вызывает раздражение кожи.

	H317
	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

	H318
	Вызывает серьёзное повреждение глаз.

	H319
	Вызывает серьёзное раздражение глаз.

	H400
	Очень токсично для водных организмов.

	H410
	Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

	H412
	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

	EUH071
	Вызывает разъедание дыхательных путей.



Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
f) рекомендации относительно необходимого обучения работников в целях обеспечения охраны здоровья человека и окружающей среды:
Работодатель обязан проинформировать работников, имеющих контакт с продуктом, об опасностях и средствах индивидуальной защиты, перечисленных в настоящем паспорте безопасности. Перед началом работы с продуктом пользователь должен ознакомиться с правилами охраны труда при работе с химикатами, и в частности пройти соответствующее обучение на рабочем месте; обучение по охране труда проводить в соответствии с действующими нормативными актами — раздел 15.
Дополнительная информация:
Смесь не классифицирована как представляющая опасность, не содержит компонентов, о которых говорится в ст. 31 Регламента REACH, и в связи с этим настоящий паспорт безопасности юридически не требуется — он составлен добровольно, с целью указать получателю на надлежащее обращение с продуктом.
Приведённая выше информация разработана на основании текущего состояния знаний и относится к продукту в том виде, в котором он применяется. Данные, касающиеся этого продукта, представлены с целью учёта требований безопасности, а не гарантирования его особых свойств.
В случае если условия применения продукта не находятся под контролем производителя, ответственность за безопасное применение продукта несёт пользователь.

