Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
FUGA FIX — Шпаклёвка для паркета
Паспорт безопасности соответствует образцу, установленному Регламентом (ЕС) № 2020/878
Дата составления: 08.04.2013 г.  ·  Актуализация: 23.04.2025 г.  ·  версия 2.0.0

	РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ



1.1. Идентификатор продукта
	Торговое название
	FUGA FIX
Шпаклёвка для паркета

	Компоненты согласно ст. 18 п. 3 подп. b
	1-метоксипропан-2-ол; пропан-2-ол

	UFI
	JN10-J0YU-400P-DQAG



1.2. Соответствующие установленные виды применения вещества или смеси и виды применения, которые не рекомендуются
	Применение
	Универсальная быстросохнущая шпаклёвка для паркета. Герметик.

	Область применения
	Промышленное, профессиональное применение (профессиональный пользователь), потребители.

	Виды применения, которые не рекомендуются
	Иные, чем указано выше (см. также раздел 15).



1.3. Данные о поставщике паспорта безопасности
	Наименование
	RENOVE Sp. z o.o.

	Адрес
	Wola Pękoszewska 82a, 96-111 Kowiesy, Польша

	Номер телефона
	46 831-74-14

	Номер факса
	46 831-74-14

	E-mail по вопросам паспорта безопасности
	renove@renove.com.pl



1.4. Номер телефона экстренной связи
	Телефон экстренной связи
	112
+42 631 74 14 (пн.–пт., 9:00–15:00)




	РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



2.1. Классификация вещества или смеси
	Класс и категория опасности
	H-фраза

	Flam Liq. 2
	H225

	Eye Irrit. 2
	H319

	STOT SE 3
	H336



Расшифровка символов и сокращений, указывающих класс и категорию опасности, а также фраз, указывающих вид опасности (H), приведена в разделе 16.
Смесь классифицирована как представляющая опасность согласно критериям Регламента (ЕС) № 1272/2008:
Опасности для человека, обусловленные токсичностью и анализом специфических последствий для здоровья человека:
1. Действие, раздражающее глаза, категория 2. Вызывает серьёзное раздражение глаз.
1. Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие), категория 3. Может вызывать сонливость или головокружение.
Опасности для окружающей среды: не соответствует критериям классификации.
Опасности для человека и окружающей среды, обусловленные физико-химическими свойствами:
1. Легковоспламеняющиеся жидкости, категория 2. Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.
2.2. Элементы маркировки
Пиктограммы: GHS02, GHS07
Сигнальное слово: ОПАСНО
H-фразы (указания на опасность):
	Код
	Формулировка

	H225
	Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

	H319
	Вызывает серьёзное раздражение глаз.

	H336
	Может вызывать сонливость или головокружение.



P-фразы (меры предосторожности):
	Код
	Формулировка

	P102
	Хранить в недоступном для детей месте.

	P210
	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить.

	P261
	Избегать вдыхания пара/распылённой жидкости.

	P304+P340
	ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему условия для свободного дыхания.

	P305+351+338
	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и если это легко сделать. Продолжить промывание.

	P403+P233
	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить ёмкость плотно закрытой.



Дополнительная информация на этикетке (согласно ст. 25 и ст. 32 Регламента CLP): не требуется.
Компоненты, подлежащие указанию на маркировке согласно ст. 18 п. 3 подп. b: 1-метоксипропан-2-ол; пропан-2-ол.
2.3. Прочие опасности
1. Оценка PBT или vPvB согласно Приложению XIII REACH — ни один из компонентов, перечисленных в разделе 3, не признан СБТ (PBT) или оСБсБ (vPvB) согласно действующим критериям.
1. Смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более, а также компонентов, классифицированных как вещества, нарушающие функционирование эндокринной системы, в отношении здоровья человека или окружающей среды.
1. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом (приблизительные пределы взрываемости компонентов — см. раздел 9). Они тяжелее воздуха, скапливаются у поверхности земли или в нижних частях помещения. Применять только в хорошо вентилируемых помещениях.
1. Вдыхание паров в высоких концентрациях может вызвать симптомы раздражения дыхательных путей незначительной интенсивности.
1. Длительный или часто повторяющийся контакт с кожей может стать причиной чрезмерного пересушивания кожи.

	РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ



3.1. Вещества
Не применимо — продукт является смесью.
3.2. Смеси
Компоненты, представляющие опасность:
	Наименование
	Этанол

	Содержание
	> 20 %

	№ CAS
	64-17-5

	№ ЕС (WE)
	200-578-6

	Индексный номер
	603-002-00-5

	Регистрационный номер
	01-2119457610-43-XXXX

	Классификация
	Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2 H319



	Наименование
	Пропан-2-ол

	Содержание
	> 20 %

	№ CAS
	67-63-0

	№ ЕС (WE)
	200-661-7

	Индексный номер
	603-117-00-0

	Регистрационный номер
	01-2119457558-25-XXXX

	Классификация
	Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336



	Наименование
	1-Метоксипропан-2-ол

	Содержание
	> 20 %

	№ CAS
	107-98-2

	№ ЕС (WE)
	203-539-1

	Индексный номер
	603-064-00-3

	Регистрационный номер
	01-2119457435-35-XXXX

	Классификация
	Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H336



	Наименование
	Бутан-2-он

	Содержание
	< 1,5 %

	№ CAS
	78-93-3

	№ ЕС (WE)
	201-159-0

	Индексный номер
	606-002-00-3

	Регистрационный номер
	01-2119457290-43-XXXX

	Классификация
	Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
EUH066



Расшифровка символов и сокращений, указывающих класс и категорию опасности, а также фраз, указывающих вид опасности (H), приведена в разделе 16.

	РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



4.1. Описание мер первой помощи
Воздействие через дыхательные пути
Вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух (спасатели должны быть оснащены надлежащими средствами индивидуальной защиты — см. раздел 8). Обеспечить пострадавшему тепло и условия для отдыха. Вызвать врача, если симптомы не проходят после прекращения воздействия. При остановке или нерегулярном дыхании применить искусственное дыхание.
Контакт с кожей
Немедленно снять загрязнённую одежду и обувь, вымыть кожу большим количеством проточной, прохладной воды с мылом или раствором мягкого моющего средства (если нет ожогов). При возникновении и сохранении раздражения кожи обратиться к врачу. При ожогах или сильном раздражении кожи наложить стерильную повязку и немедленно вызвать врача. Одежду и обувь тщательно очистить и выстирать перед повторным использованием.
Контакт с глазами
Немедленно снять контактные линзы и промывать глаза большим количеством тёплой воды не менее 15 минут (при вывернутых веках), избегая сильной струи воды из-за риска повреждения роговицы; при загрязнении одного глаза во время промывания защищать второй глаз от загрязнения. Наложить стерильную повязку. Немедленно вызвать врача или доставить пострадавшего к врачу — в каждом случае загрязнения глаз необходимо обеспечить пострадавшему консультацию офтальмолога.
Примечание: лица, подверженные риску загрязнения глаз, должны быть проинструктированы о необходимости и способе их немедленного промывания.
Воздействие через пищеварительный тракт
Если пострадавший полностью в сознании, следует тщательно прополоскать рот водой, а затем выпить 1–2 стакана воды. Не вызывать рвоту. Если рвота возникает самопроизвольно, держать голову ниже уровня бёдер, чтобы не допустить аспирации. Обратиться к врачу, показать паспорт безопасности, упаковку или этикетку. Обеспечить пострадавшему тепло и условия для отдыха, не давать ничего пить (кроме воды) и не давать лекарств без согласования с врачом.
Общие замечания
При появлении любых тревожных симптомов немедленно вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу, показать упаковку продукта или этикетку.
Пострадавшего без сознания уложить в устойчивое боковое положение, обеспечить покой, защитить от потери тепла, контролировать дыхание и пульс. Никогда не вызывать рвоту и не давать ничего внутрь человеку без сознания или в оглушённом состоянии.
4.2. Важнейшие острые и отсроченные симптомы и последствия воздействия
Продукт оказывает раздражающее действие на глаза — при контакте с глазами может возникнуть раздражение глаз, боль, покраснение конъюнктивы, слезотечение, нарушение зрения. При ингаляционном воздействии паров/аэрозолей в концентрациях выше допустимых могут возникнуть сонливость и головокружение, раздражение слизистых оболочек глаз (покраснение конъюнктивы, слезотечение, боль в глазах) и симптомы раздражения дыхательных путей (кашель, чувство жжения в горле и в носу, поверхностное дыхание); в высоких концентрациях могут возникнуть боли и головокружение, чувство слабости, сонливость, тошнота, угнетение центральной нервной системы, нарушения сознания. Симптомы отравления через пищеварительный тракт включают раздражение слизистых оболочек полости рта, горла, дальнейших отделов пищеварительного тракта (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и симптомы наркотического действия (сходные с алкогольным опьянением, головокружение, сонливость). При сильном алкогольном отравлении может возникнуть денатурация крови. При аспирации возможен отёк или аспирационная пневмония — симптомы могут быть отсроченными. При длительном или часто повторяющемся непосредственном контакте с кожей может возникнуть обезжиривание кожи, в крайних случаях в результате длительного, непрерывного контакта, особенно в окклюзионных условиях, может возникнуть химический ожог. Подробное описание см. раздел 11.
4.3. Указания относительно необходимости немедленной медицинской помощи и особого обращения с пострадавшим
Особых указаний нет. Симптоматическое лечение, детоксикация, поддержание жизненно важных функций. Наблюдать за пациентом в течение 48 часов на предмет возникновения отёка или аспирационной пневмонии.

	РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



5.1. Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения:
Порошковые огнетушащие средства, диоксид углерода, спиртостойкие огнетушащие пены, распылённые водяные струи, песок или земля.
Небольшой пожар: тушить порошковым или углекислотным огнетушителем.
Крупный пожар: горящие ёмкости или разлив тушить спиртостойкой пеной или распылёнными водяными струями.
Неподходящие средства пожаротушения:
Не применять компактные струи воды на поверхность жидкости (возможность разбрызгивания).
5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью
Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. Пары образуют горючие/взрывоопасные смеси с воздухом (пределы взрываемости — см. раздел 9), тяжелее воздуха, скапливаются у поверхности земли, в углублениях местности, в нижней части помещений, могут перемещаться к удалённым источникам воспламенения. Ёмкости, подверженные действию огня или высокой температуры, могут взорваться.
При пожаре образуются оксид углерода и диоксид углерода, токсичные органические продукты частичного разложения компонентов. Не вдыхать дым.
5.3. Информация для пожарной охраны
Специальное защитное снаряжение пожарных:
Избегать контакта с продуктом, спасатели должны быть оснащены специализированным защитным снаряжением (антистатический химически стойкий комбинезон) с дыхательным аппаратом, не зависящим от окружающего воздуха, защитной обувью и защитными перчатками.
Прочие замечания:
Распорядиться об эвакуации опасной территории. Тушить пожар из-за укрытий, защищающих от последствий взрыва. Ёмкости, подверженные действию огня или высокой температуры, охлаждать распылённой водой с безопасного расстояния. Если это возможно без угрозы здоровью или жизни спасателей, следует удалить ёмкости из опасной зоны (угроза взрыва).
Обеспечить сбор загрязнённых средств, использованных для тушения пожара, не допускать попадания загрязнённых огнетушащих средств в канализационную систему, поверхностные воды и почву.

	РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ



6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в аварийной ситуации
Удалить с территории утечки посторонних и неуполномоченных лиц, а также животных, поместить их в безопасном, хорошо вентилируемом месте. Обозначить территорию предупреждающими табличками.
К работам по ликвидации последствий аварии привлекать лиц, прошедших обучение и оснащённых средствами индивидуальной защиты.
При угрозе взрыва применять дополнительные средства защиты, например маски, защищающие лицо.
ВНИМАНИЕ: зона, подверженная угрозе взрыва! Пары образуют горючие и взрывоопасные смеси с воздухом. Они тяжелее воздуха, скапливаются в нижней части помещений, могут переноситься к удалённым источникам воспламенения. Воспламенение или взрыв могут быть вызваны, например, искрами.
Устранить все источники воспламенения, погасить огонь, отключить устройства, способные вызвать искрение, не курить. Применять исключительно электрическое оборудование и иное оснащение во взрывозащищённом исполнении. Обеспечить заземление оборудования и ёмкостей.
При крупной утечке проводить измерения концентраций компонентов продукта в воздухе на предмет взрывоопасных концентраций — применять эксплозиметр или индикаторные трубки. Пары разбавлять распылёнными водяными струями.
Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не вдыхать пары, оставаться вне опасной зоны с наветренной стороны. Избегать непосредственного контакта с высвободившимся продуктом.
6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды
Не допускать попадания продукта в поверхностные воды, почву и грунтовые воды, а также в канализацию — защитить сточные колодцы. Ограничить распространение разлива обвалованием территории. В случае попадания больших количеств продукта в окружающую среду или в канализационную систему уведомить соответствующие органы власти и службы химического реагирования.
6.3. Методы и материалы для локализации и очистки
Если возможно, устранить утечку (например, загерметизировать ёмкость или поместить её во внешнюю защитную упаковку). Разлитое вещество засыпать песком, землёй или универсальным впитывающим материалом. Собрать загрязнённый сорбент в надлежащим образом закрытые и маркированные ёмкости и направить на утилизацию. Отходы являются легковоспламеняющимися и создают пожарную опасность, а также риск взрыва смеси паров с воздухом — обеспечить вентиляцию. При крупной утечке ограничить её обвалованием из земли, песка и т. п. во избежание распространения. При необходимости откачки жидкости применять насосы во взрывозащищённом исполнении. Тщательно очистить загрязнённые поверхности, промыть водой, которую затем следует собрать и также рассматривать как отход.
6.4. Ссылки на другие разделы
Средства индивидуальной защиты — см. раздел 8.
Удаление продукта и прочих остатков — см. раздел 13.

	РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ



7.1. Меры предосторожности при безопасном обращении
Соблюдать общие правила гигиены и требования охраны труда при работе с химикатами (см. раздел 15).
Перед началом работы следует подробно ознакомиться с особыми мерами предосторожности и с инструкцией.
Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. Не нагревать продукт. Применять вдали от источников тепла и воспламенения, открытого огня, искрящих устройств, разогретых поверхностей. Не применять искрообразующий инструмент. Утечка продукта на горячую волокнистую изоляцию может привести к самовоспламенению. Курение запрещено.
Внимание! Пары образуют горючие/взрывоопасные смеси с воздухом, тяжелее воздуха, скапливаются у поверхности земли, в углублениях местности, в нижней части помещений, могут перемещаться к удалённым источникам воспламенения.
Применять только в хорошо вентилируемых помещениях — во время работы с продуктом необходимо обеспечить эффективный воздухообмен (общая вентиляция помещения и/или местная вытяжная в местах, где могут присутствовать пары или аэрозоли); не допускать образования паров или аэрозолей продукта, обеспечить регулярные измерения концентраций компонентов в воздухе, не допускать возникновения концентраций, превышающих значения гигиенических нормативов или пределы взрываемости. Пары продукта могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом (см. раздел 9) — при возможности возникновения таких концентраций вентиляционная и электрическая установки должны соответствовать условиям, установленным ввиду пожаро- и взрывоопасности, а также должны выполняться минимальные требования по улучшению безопасности и гигиены труда работников, выполняющих работы на местах, где может возникнуть взрывоопасная атмосфера, определённые отдельными нормативными актами.
Продукт может накапливать электростатические заряды, следует принять стандартные меры защиты от электростатических разрядов — резервуары для хранения и установки должны быть заземлены.
Обеспечить лёгкий доступ к огнетушащим средствам и оборудованию, необходимому при устранении утечки вещества.
Не резать, не пробивать отверстия, не сваривать и не сплющивать опорожнённые неочищенные ёмкости, а также не выполнять такого рода работы вблизи них (остатки продукта горючи — пары могут вызвать взрыв).
Избегать непосредственного контакта продукта с глазами и кожей, немедленно снять загрязнённую продуктом одежду и обувь, тщательно её выстирать и очистить перед повторным использованием, не вдыхать пары или аэрозоли, а также продукты горения, применять надлежащие средства индивидуальной защиты (см. раздел 8).
Не допускать контакта продукта с несовместимыми веществами (см. раздел 10).
Соблюдать правила гигиены. Во время работы с продуктом запрещается принимать пищу, пить напитки и курить, за исключением специально отведённых мест; следует мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
7.2. Условия безопасного хранения, включая информацию о любой несовместимости
При применении и хранении этого продукта необходимо соблюдать правила противопожарной защиты (продукт содержит горючие органические растворители, образующие горючие и взрывоопасные смеси с воздухом). Хранить в соответствии с правилами хранения химических веществ, в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла и воспламенения, избегать нагрева ёмкостей и прямого действия солнечных лучей. Обеспечить надлежащее заземление. Защищать от доступа света и влаги. Рекомендуемая температура хранения — от +5 °C до +25 °C. Защитить от доступа неуполномоченных лиц. Хранить в плотно закрытых и надлежащим образом маркированных ёмкостях. Защитить ёмкости от механических повреждений. Ёмкости хранить в вертикальном положении во избежание возможной утечки. Хранить в оригинальной упаковке производителя или в упаковке, изготовленной из того же материала.
Рекомендуемые материалы упаковки: нержавеющая сталь, стекло.
Нерекомендуемые материалы упаковки: некоторые пластмассы, ПВХ, натуральная резина, бутилкаучук, нитрильный каучук, неопрен, алюминий, медь, оцинкованное железо, оцинкованная сталь.
Не хранить вместе с пищевыми продуктами, кормами и несовместимыми веществами, избегать контакта, в частности, с кислотами и окислителями (см. раздел 10).
Места, а также ёмкости и резервуары, служащие для хранения или содержащие опасные вещества либо опасные смеси, должны быть надлежащим образом обозначены (см. раздел 15).
7.3. Специфические конечные виды применения
Не известны.

	РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



8.1. Параметры контроля
Национальные значения предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны с указанием правового основания (постановление Министра семьи, труда и социальной политики Польши 2018 г., поз. 1286, с последующими изменениями до Dz.U. 2024 поз. 1117 — см. раздел 15):
	Вещество
	NDS
	NDSCh

	Этанол
	1900 мг/м³
	не установлено

	Пропан-2-ол
	900 мг/м³
	1200 мг/м³ (пометка «кожа»)

	1-Метоксипропан-2-ол
	180 мг/м³
	360 мг/м³ (пометка «кожа»)

	Бутан-2-он
	450 мг/м³
	900 мг/м³ (пометка «кожа»)



Национальные допустимые биологические значения DSB (значения, рекомендованные Межведомственной комиссией по NDS и NDN): бутан-2-он — 1,5 мг/л в моче.
Информация о рекомендуемых в настоящее время процедурах мониторинга наиболее значимых веществ:
Методика измерений — применять режим, методы, вид и периодичность выполнения исследований и измерений вредных для здоровья факторов в производственной среде в соответствии с действующим законодательством (см. раздел 15). Методы исследований и измерений вредных для здоровья факторов в производственной среде определяются польскими стандартами, а также международными или эквивалентными нормами, например:
1. определение этанола — по PN-85/Z-04140/02
1. определение пропан-2-ола — по PN-Z-04535:2022-01, PIMOŚP 2020, № 1(103)
1. определение 1-метоксипропан-2-ола — по PN-Z-04354:2005 либо PiMOŚP 2001, № 4(30)
1. определение бутан-2-она — по PN-Z-04449:2014 либо PIMOŚP 2012, № 1(74)
Значения DNEL и PNEC:
Этанол:
1. DNEL для работников при остром воздействии через дыхательные пути, общее действие: 1900 мг/м³
1. DNEL для работников при длительном воздействии через кожу, общее действие: 343 мг/кг м. т.
1. DNEL для работников при длительном воздействии через дыхательные пути, общее действие: 950 мг/м³
1. DNEL для населения в целом при остром воздействии через дыхательные пути, общее действие: 950 мг/м³
1. DNEL для населения в целом при длительном воздействии через кожу, общее действие: 206 мг/кг м. т.
1. DNEL для населения в целом при длительном воздействии через дыхательные пути, общее действие: 114 мг/м³
1. DNEL для населения в целом при длительном воздействии через пищеварительный тракт, общее действие: 87 мг/кг м. т.
1. PNEC (пресная вода) 0,96 мг/л; PNEC (морская вода) 0,79 мг/л; PNEC (осадок пресной воды) 3,6 мг/кг; PNEC (осадок морской воды) 2,9 мг/кг; PNEC (периодическое высвобождение) 2,75 мг/л; PNEC (очистные сооружения, STP) 580 мг/л; PNEC (почва) 0,63 мг/кг
Пропан-2-ол:
1. DNEL для работников при длительном воздействии через кожу, общее действие: 888 мг/кг м. т.
1. DNEL для работников при длительном воздействии через дыхательные пути, общее действие: 500 мг/м³
1. DNEL для потребителей при длительном воздействии через кожу, общее действие: 319 мг/кг м. т.
1. DNEL для потребителей при длительном воздействии через дыхательные пути, общее действие: 89 мг/м³
1. DNEL для потребителей при длительном воздействии через пищеварительный тракт, общее действие: 26 мг/кг м. т.
1. PNEC (пресная вода) 140,9 мг/л; PNEC (морская вода) 140,9 мг/л; PNEC (осадок пресной воды) 552 мг/кг; PNEC (осадок морской воды) 552 мг/кг; PNEC (периодическое высвобождение) 140,9 мг/л; PNEC (очистные сооружения, STP) 2251 мг/л; PNEC (почва) 28 мг/кг
1-Метоксипропан-2-ол:
1. DNEL для работников при остром воздействии через дыхательные пути, местное действие: 553,5 мг/м³
1. DNEL для работников при остром воздействии через дыхательные пути, общее действие: 553,5 мг/м³
1. DNEL для работников при длительном воздействии через кожу, общее действие: 183 мг/кг м. т./сут.
1. DNEL для работников при длительном воздействии через дыхательные пути, общее действие: 369 мг/м³
1. DNEL для потребителей при длительном воздействии через кожу, общее действие: 78 мг/кг м. т./сут.
1. DNEL для потребителей при длительном воздействии через дыхательные пути, общее действие: 43,9 мг/м³
1. DNEL для потребителей при длительном воздействии через пищеварительный тракт, общее действие: 33 мг/кг м. т./сут.
1. PNEC (пресная вода) 10 мг/л; PNEC (морская вода) 1 мг/л; PNEC (осадок пресной воды) 52,3 мг/кг; PNEC (осадок морской воды) 5,2 мг/кг; PNEC (периодическое высвобождение) 100 мг/л; PNEC (очистные сооружения, STP) 100 мг/л; PNEC (почва) 4,59 мг/кг
Бутан-2-он:
1. DNEL для работников при длительном воздействии через кожу, общее действие: 1161 мг/кг/сут.
1. DNEL для работников при длительном воздействии через дыхательные пути, общее действие: 600 мг/м³
1. DNEL для населения в целом при длительном воздействии через кожу, общее действие: 412 мг/кг/сут.
1. DNEL для населения в целом при длительном воздействии через дыхательные пути: 106 мг/м³
1. DNEL для населения в целом при длительном воздействии через пищеварительный тракт, общее действие: 31 мг/кг/сут.
1. PNEC (пресная вода) 55,8 мг/л; PNEC (морская вода) 55,8 мг/л; PNEC (осадок пресной воды) 284,74 мг/кг; PNEC (осадок морской воды) 284,74 мг/кг; PNEC (очистные сооружения, STP) 709 мг/л; PNEC (периодическое высвобождение) 55,8 мг/л; PNEC (почва) 22,5 мг/кг
8.2. Контроль воздействия
8.2.1. Соответствующие технические средства контроля
Применять надлежащую вентиляцию (общую/местную вытяжную), при недостаточной вентиляции применять средства защиты дыхательных путей. Вентиляция во взрывозащищённом исполнении.
Обеспечить место для промывания глаз и кожи в случае загрязнения.
8.2.2. Индивидуальное защитное снаряжение (средства индивидуальной защиты):
1. Соблюдать общие правила гигиены и осторожности при работе с химикатами.
1. Во время применения не есть, не пить и не курить.
1. Хранить продукт вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.
1. Не вдыхать пары, распылённую жидкость и продукты горения.
1. Избегать контакта продукта с кожей и глазами. Избегать контакта глаз с загрязнёнными руками.
1. Перед перерывами и по окончании работы мыть руки и лицо. После окончания работы применять крем для рук.
1. Соблюдать периодичность прохождения периодических медицинских осмотров.
a) Защита глаз или лица: очки, плотно прилегающие к лицу с боковыми щитками, защитные очки (PN-EN ISO 16321-1:2022-10, EN 166) либо маска, защищающая лицо.
b) Защита кожи:
(i) Защита рук: защитные перчатки, устойчивые к действию и проникновению органических растворителей, соответствующие требованиям стандарта PN-EN 374:2005/AC:2006. Рекомендуемый материал при длительном контакте, например: бутилкаучук толщиной ≥ 0,35 мм; нитрильный каучук толщиной ≥ 0,35 мм, неопрен толщиной ≥ 0,75 мм, время проникновения ≥ 480 мин; для защиты от брызг можно применять перчатки из полихлоропрена толщиной ≥ 0,5 мм. Непригодные материалы: ПВХ, латекс, натуральная резина.
Выбор перчаток зависит не только от вида материала, но и от их качества, которое у каждого производителя может быть различным. Поэтому перчатки следует протестировать перед использованием. Перчатки следует заменять каждый раз после использования, а также при их повреждении, например при появлении отверстий или потёртостей.
(ii) Прочее: защитная обувь (PN-EN ISO 20346:2022-09), защитная одежда, подобранная в зависимости от оценки риска — при возможности контакта продукта с кожей рекомендуется применение антистатической защитной одежды из материалов с покрытием, в крайних случаях — химически стойкий антистатический защитный комбинезон.
c) Защита дыхательных путей: если гигиенические нормативы не превышены, защита дыхательных путей не требуется; при незначительных превышениях допустимых концентраций применять противогазовую маску с фильтром типа A (PN-EN 141:2002, PN-EN 14387:2021-07); при наличии аэрозолей применять фильтр не ниже A/P2 или ABEK/P2 (PN EN 140:2001, PN-EN 405+A1:2010, PN-EN 149+A1:2010, PN-EN 143:2021-07, PN-EN 14387:2021-07). В случае, когда концентрация неизвестна (например, в аварийной ситуации), — изолирующие дыхательные аппараты с независимым источником воздуха.
d) Термические опасности: отсутствуют.
1. Когда концентрация вещества установлена и известна, выбор средств индивидуальной защиты следует производить с учётом концентрации вещества на данном рабочем месте, времени экспозиции и выполняемых работником операций. В аварийной ситуации, если концентрация вещества на рабочем месте неизвестна, применять средства индивидуальной защиты наивысшего рекомендуемого класса защиты.
1. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, установленным соответствующими нормативными актами (см. раздел 15).
8.2.3. Контроль воздействия на окружающую среду
Показатели загрязнения сточных вод — см. нормативные акты (раздел 15).

	РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



9.1. Информация об основных физических и химических свойствах
	Свойство
	Значение

	Агрегатное состояние
	Жидкость

	Цвет
	Бесцветный

	Запах
	Характерный для алифатических спиртов

	Температура плавления/затвердевания
	Этанол: ок. (–114) °C; 1-метоксипропан-2-ол: (–96) °C; пропан-2-ол: (–89) °C

	Температура кипения или начальная температура кипения и диапазон температур кипения
	Компонент с наименьшей температурой кипения (этанол): ок. 78 °C

	Горючесть материалов
	Жидкость легковоспламеняющаяся

	Нижний и верхний пределы взрываемости
	Пары растворителей образуют горючие и взрывоопасные смеси с воздухом; пределы взрываемости: этанол — нижний 3,3 %, верхний 19 %; 1-метоксипропан-2-ол — нижний 1,48 %, верхний 13,7 %; пропан-2-ол — нижний 2 %, верхний 12 %

	Температура вспышки
	Пропан-2-ол: ок. 12 °C; этанол: ок. 15 °C; 1-метоксипропан-2-ол: 31 °C (закрытый тигель)

	Температура самовоспламенения
	1-метоксипропан-2-ол: 287 °C; этанол: 363–425 °C; пропан-2-ол: ок. 425 °C

	Температура разложения
	Не определена — отсутствуют данные измерений; в рекомендуемых условиях применения разложение не происходит

	pH
	Не определён — отсутствуют данные измерений

	Кинематическая вязкость
	Не определена для смеси — отсутствуют данные измерений

	Растворимость
	Спирты, содержащиеся в продукте, полностью растворяются в воде; продукт растворим в полярных органических растворителях

	Коэффициент распределения н-октанол/вода (log Pow)
	Этанол: (–0,35); пропан-2-ол: 0,05; 1-метоксипропан-2-ол: 0,37

	Давление паров
	Этанол: ок. 59 мм рт. ст. (3,63 кПа) при температуре 20 °C; пропан-2-ол: 4,1 кПа при 20 °C, 6,02 кПа при 25 °C; 1-метоксипропан-2-ол: 1,56 кПа при 25 °C

	Плотность или относительная плотность
	Ок. 810 кг/м³

	Относительная плотность паров
	Пары тяжелее воздуха (относительная плотность паров этанола: 1,6; пропан-2-ола: 2; 1-метоксипропан-2-ола: 3,12)

	Характеристика частиц
	Не применимо (жидкость)



9.2. Прочая информация
	Свойство
	Значение

	Содержание органических растворителей (ЛОС)
	Максимум 750 г/л

	Взрывчатые свойства
	У продукта не установлены; 1-метоксипропан-2-ол, как и другие эфиры, может образовывать взрывоопасные пероксиды при длительном хранении на свету; пары спиртов могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

	Окислительные свойства
	Отсутствуют



Приведённые выше физические данные являются лишь типовыми величинами и не должны интерпретироваться как спецификация.

	РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ



10.1. Реакционная способность
1. Бурно реагирует с сильными окислителями, крепкими кислотами, щелочными металлами и их оксидами, а также с прочими веществами, перечисленными в подразделе 10.5.
1. При хранении, а также при контакте с воздухом и влагой могут образовываться взрывоопасные пероксиды.
10.2. Химическая стабильность
1. Вещество стабильно в рекомендуемых условиях применения и хранения.
10.3. Возможность опасных реакций
1. Сильные окислители, крепкие кислоты, щелочные металлы и их оксиды (возможность бурных реакций с указанными веществами; кроме того, при реакции с щелочными металлами образуется горючий газ — водород, образующий взрывоопасные смеси с воздухом).
1. Смеси паров продукта с воздухом могут быть горючими и/или взрывоопасными (см. раздел 9); опасность создают пустые, но неочищенные от остатков продукта ёмкости, в которых могут образовываться такие смеси с воздухом.
1. При длительном хранении на свету могут образовываться взрывоопасные пероксиды (см. раздел 9).
10.4. Условия, которых следует избегать
1. Избегать высоких температур, источников воспламенения (например, искр, искрящих инструментов и устройств, открытого огня, электростатических разрядов), горячих поверхностей, прямого действия солнечных лучей.
1. Избегать распыления жидкости и образования смесей паров с воздухом (могут обладать взрывоопасными свойствами — см. раздел 9).
1. Избегать хранения на свету.
1. Избегать избыточного контакта с воздухом и кислородом.
1. Избегать влаги.
10.5. Несовместимые материалы
1. Сильные окислители, крепкие кислоты (например, азотная, хромовая), крепкие основания.
1. Щелочные металлы и их оксиды.
1. Алюминий (при температуре выше 50 °C).
1. Железо.
1. Пероксиды, перхлораты.
1. Амины.
1. Легковоспламеняющиеся вещества.
1. Может растворять некоторые пластмассы.
10.6. Опасные продукты разложения
1. При пожаре образуются, в частности, оксид углерода и диоксид углерода, органические продукты частичного разложения.

	РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



11.1. Информация о классах опасности, определённых в Регламенте (ЕС) № 1272/2008
Токсикологические испытания для описываемого продукта не проводились. Оценка токсичности выполнена на основании данных для компонентов смеси.
a) острая токсичность
Смесь не требует классификации (расчётный метод). Ни один из компонентов, перечисленных в разделе 3, не классифицирован по признаку острой токсичности.
Симптомы отравления через пищеварительный тракт включают раздражение слизистых оболочек полости рта, горла и дальнейших отделов пищеварительного тракта (тошнота, рвота, диарея, боли в животе), а также симптомы наркотического действия (сходные с алкогольным опьянением, боли и головокружение, сонливость). При сильном алкогольном отравлении может возникнуть денатурация крови.
Токсичные дозы и концентрации для животных:
Этанол:
1. LD50 (крыса, внутрижелудочно) 7060 мг/кг м. т.
1. LD50 (кролик, кожа) 15800 мг/кг м. т.
1. LC50 (крыса, ингаляция) 115,9–133,8 мг/дм³/4 ч, 20000 ppm/10 ч
1. LC50 (мышь, ингаляция) 139 мг/дм³/4 ч
Пропан-2-ол:
1. LD50 (крыса, внутрижелудочно) 5840 мг/кг м. т.
1. LD50 (кролик, кожа) 13900 мг/кг м. т.
1. LC50 (крыса, ингаляция) > 25 мг/дм³/6 ч
1-Метоксипропан-2-ол:
1. LD50 (крыса, внутрижелудочно) > 2000–5000 мг/кг м. т.
1. LD50 (кролик, кожа) > 2000 мг/кг м. т.
1. LC50 (крыса, ингаляция) > 25 мг/дм³
Токсичные дозы и концентрации для человека: данные по компонентам отсутствуют.
b) разъедание/раздражение кожи
Смесь не соответствует критериям классификации CLP (расчётный метод). Ни один из компонентов не классифицирован как разъедающий/раздражающий кожу. При длительном или часто повторяющемся непосредственном контакте с кожей может возникнуть обезжиривание кожи, в крайних случаях в результате длительного, непрерывного контакта, особенно в окклюзионных условиях, может возникнуть химический ожог.
c) серьёзное повреждение глаз/раздражение глаз
Смесь классифицирована по действию, раздражающему глаза, к категории 2 (расчётный метод). Вызывает серьёзное раздражение глаз. Контакт с глазами вызывает раздражение, покраснение глаз, слезотечение.
d) сенсибилизирующее действие на дыхательные пути или кожу
Смесь не требует классификации (расчётный метод). Ни один из компонентов не классифицирован как сенсибилизирующий.
e) мутагенное действие на клетки зародышевой линии
Смесь не требует классификации (расчётный метод). Ни один из компонентов не классифицирован как мутагенный.
f) канцерогенное действие
Смесь не требует классификации (расчётный метод). Ни один из компонентов не классифицирован как канцерогенный.
g) вредное воздействие на репродуктивную функцию
Смесь не требует классификации (расчётный метод). Ни один из компонентов не классифицирован как оказывающий вредное действие на репродуктивную функцию.
h) специфическая токсичность на органы-мишени — однократное воздействие
Смесь классифицирована по категории 3 (расчётный метод). Может вызывать сонливость или головокружение.
При ингаляционном воздействии паров/аэрозолей продукта в высоких концентрациях могут возникнуть боли и головокружение, чувство слабости, сонливость, тошнота, раздражение глаз, а также симптомы, связанные с раздражающим действием на дыхательные пути, незначительной интенсивности (кашель, чувство жжения в горле и в носу, поверхностное дыхание). При ещё более высоких концентрациях может возникнуть угнетение центральной нервной системы, нарушения сознания.
i) специфическая токсичность на органы-мишени — повторное воздействие
Смесь не требует классификации (расчётный метод). Ни один из компонентов не классифицирован по STOT RE.
j) опасность при аспирации
Смесь не требует классификации (расчётный метод).
Пути воздействия: глаза, кожа, дыхательная система, пищеварительный тракт.
11.2. Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более, а также компонентов, классифицированных как вещества, нарушающие функционирование эндокринной системы, в отношении здоровья человека.

	РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Согласно действующим нормативным актам (раздел 15) ни один из компонентов продукта, перечисленных в разделе 3, ни сам продукт не классифицированы как представляющие опасность для водной среды.
12.1. Токсичность
Этанол:
1. Токсичность для рыб (Oncorhynchus mykiss): LC50 12900–15300 мг/л/96 ч
1. Острая токсичность для бактерий (Pseudomonas putida): 6500 мг/л/16 ч
Пропан-2-ол:
1. Острая токсичность для рыб (Pimephales promelas): LC50 9640 мг/л/96 ч
1. Острая токсичность для ракообразных (Daphnia magna): EC50 10000 мг/л/48 ч
1. Острая токсичность для водорослей: EC50 1800 мг/л/7 дней
1. Острая токсичность для растений: IC50 2104 мг/л/3 дня
1-Метоксипропан-2-ол:
1. Острая токсичность для рыб (Leucidus idus): LC50 6812 мг/л/96 ч; (Oncorhynchus mykiss): LC50 ≥ 1000 мг/л/96 ч; (Pimephales promelas): LC50 20800 мг/л/96 ч
1. Острая токсичность для ракообразных (Daphnia magna): EC50 23300 мг/л/48 ч; 21100–25900 мг/л/48 ч
1. Острая токсичность для водорослей (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 > 1000 мг/л (7 дней)
1. Острая токсичность для бактерий: IC50 1000 мг/л/3 ч (активный ил)
12.2. Стойкость и способность к разложению
Легко биоразлагаемо. 1-Метоксипропан-2-ол: биоразлагаемость ок. 96 %.
12.3. Способность к биоаккумуляции
Оценено, что потенциал биоаккумуляции компонентов продукта мал (log Kow < 1). Пропан-2-ол: log Kow < 1. 1-Метоксипропан-2-ол: log Kow 0,37.
12.4. Подвижность в почве
Продукт легко растворим в воде, легко проникает в почву. Потенциал миграции 1-метоксипропан-2-ола в почве оценён как очень высокий (log Koc 0,2–1). Этанол и пропан-2-ол быстро испаряются.
12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB
Компоненты не квалифицированы как СБТ (PBT) или оСБсБ (vPvB).
12.6. Свойства эндокринных разрушителей
Смесь не содержит компонентов, внесённых в перечень, установленный согласно ст. 59 п. 1 Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), как обладающие свойствами эндокринных разрушителей, а также веществ со свойствами, нарушающими функционирование эндокринной системы, согласно критериям, определённым делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламентом Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % или более, а также веществ, классифицированных как нарушающие функционирование эндокринной системы, в отношении окружающей среды.
12.7. Прочие неблагоприятные последствия воздействия
Доступная информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



13.1. Методы обезвреживания отходов
Ликвидацию собранных отходов проводить в соответствии с действующими нормативными актами (см. также раздел 15). Утилизация настоящего продукта или производных продуктов должна в каждом случае соответствовать требованиям охраны окружающей среды и законодательства, связанного с утилизацией отходов, а также требованиям местных органов власти.
Не удалять в канализацию, в водоёмы и в почву. Не удалять с бытовыми отходами.
Продукт: утилизировать путём контролируемого сжигания в соответствующих, приспособленных для этой цели установках на авторизованном мусоросжигательном заводе. Внимание: продукт легковоспламеняющийся, образует горючие и взрывоопасные смеси паров с воздухом.
Не удалять в канализацию, в водоёмы и в почву.
Классификация отходов согласно Европейскому каталогу отходов (EWC):
Отходы классифицируются по источнику их образования, поэтому код отхода может изменяться в зависимости от способа и места образования отхода. Конкретный код отхода следует присваивать с учётом места и способа образования отхода, а также его свойств, согласно перечисленным ниже нормативным актам. Символ * означает, что отход рассматривается как опасный.
1. 08 04 09* — отходы клеёв и герметиков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества.
Неочищенная упаковка: является опасным отходом. Внимание: продукт легковоспламеняющийся, образует горючие и взрывоопасные смеси паров с воздухом, пожарную опасность могут создавать остатки в ёмкостях; не резать, не сверлить отверстия, не сваривать и не сплющивать опорожнённые ёмкости, не выполнять такого рода работы также вблизи них. Очистка и нейтрализация остатков — см. раздел 6. Восстановление, рециклинг или ликвидацию упаковочных отходов, образующихся в сфере профессиональной деятельности, проводить в соответствии с действующими нормативными актами. Утилизация транспортных ёмкостей или иных резервуаров и загрязнённого оборудования должна проводиться уполномоченными лицами способом, не создающим угроз для окружающей среды.
Классификация отходов согласно Европейскому каталогу отходов (EWC):
1. 15 01 10* — упаковка, содержащая остатки опасных веществ или загрязнённая ими
Ссылки на нормативные акты Сообщества / национальные нормативные акты:
1. Закон от 14 декабря 2012 г. об отходах (сводный текст Dz.U. 2023 поз. 1587 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директив 94/32/EC, 2000/76/EC, 2008/98/EC и 2010/75/EC.
1. Закон от 13 июня 2013 г. об обращении с упаковкой и упаковочными отходами (сводный текст Dz.U. 2024 поз. 927 с изменениями) — имплементация директивы 94/62/EC с последующими изменениями.
1. Регламент Комиссии (ЕС) № 1357/2014 от 18 декабря 2014 г., заменяющий Приложение III к директиве Европейского парламента и Совета 2008/98/EC об отходах и отменяющей некоторые директивы (Официальный журнал L 365 от 19.12.2014, стр. 89–96).
1. Регламент Совета (ЕС) 2017/997 от 8 июня 2017 г., изменяющий Приложение III к директиве Европейского парламента и Совета 2008/98/EC в отношении опасного свойства HP 14 «Экотоксично» (Официальный журнал L 150 от 14.06.2017, стр. 1–4).
1. Постановление Министра климата от 2 января 2020 г. о каталоге отходов (Dz.U. 2020 поз. 10) — имплементация решения Комиссии 2000/532/EC с последующими изменениями (в том числе 2001/118/EC).
См. также раздел 15.

	РАЗДЕЛ 14: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	14.1. Номер ООН (UN) или идентификационный номер ID
	1170

	14.2. Надлежащее транспортное наименование ООН
	ЭТАНОЛ В РАСТВОРЕ

	14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировании
	3 (классификационный код F1, номер опасности 33, код ограничения проезда через тоннели D/E, знак опасности № 3)

	14.4. Группа упаковки
	II

	14.5. Опасность для окружающей среды
	Не представляет опасности для окружающей среды согласно критериям, содержащимся в Типовых правилах ООН

	14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя
	Не определены

	14.7. Морская перевозка навалом/наливом согласно документам ИМО
	Не применимо — не перевозится навалом/наливом




	РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



15.1. Нормативные акты по безопасности, охране здоровья и защите окружающей среды, специфичные для вещества или смеси
Ограничения согласно Приложению XVII Регламента REACH:
Для конкретных компонентов продукта ограничения не определены. Смесь подпадает под ограничения ввиду её классификации:
1. Легковоспламеняющиеся жидкости и раздражающие вещества подпадают под ограничения, определённые в п. 3 Приложения XVII, — в частности, не могут применяться в декоративных изделиях, предназначенных для создания световых или цветовых эффектов посредством различных фаз, например в декоративных лампах и пепельницах; в шутках и розыгрышах; в играх, предназначенных для одного или нескольких участников, либо в изделиях, которые должны использоваться как таковые, даже в декоративных целях.
1. Легковоспламеняющиеся жидкости подпадают под ограничения, определённые в п. 40 Приложения XVII, — не применяются в качестве веществ или в составе смесей в аэрозольных дозаторах, если такие дозаторы предназначены для массовой продажи в развлекательных и декоративных целях.
Постановление Совета Министров от 19 июня 2023 г. о перечне работ, запрещённых несовершеннолетним, и условиях их привлечения к некоторым из этих работ (Dz.U. 2023 поз. 1240):
Работы в условиях воздействия смеси включены в перечень работ, запрещённых несовершеннолетним.
Постановление Совета Министров от 19 апреля 2017 г. о перечне работ, обременительных, опасных или вредных для здоровья беременных женщин или женщин, кормящих ребёнка грудью (Dz.U. 2017 поз. 796):
Работы в условиях воздействия органических растворителей, если их концентрации в производственной среде превышают значения 1/3 предельно допустимых концентраций, определённых в нормативных актах о предельно допустимых концентрациях и интенсивностях вредных для здоровья факторов в производственной среде, включены в вышеуказанный перечень.
Категория Seveso: P5c ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ.
Легковоспламеняющиеся жидкости категории 2 указаны в таблице 1 приложения к постановлению Министра развития от 29 января 2016 г. о видах и количествах находящихся на предприятии опасных веществ, определяющих отнесение предприятия к предприятию повышенного или высокого риска возникновения крупной промышленной аварии (Dz.U. 2016 поз. 138), имплементирующему Директиву Европейского парламента и Совета 2012/18/EU от 4 июля 2012 г. о контроле опасностей, связанных с крупными авариями, при участии опасных веществ, так называемую директиву Seveso III (Официальный журнал L 197 от 24.07.2012, стр. 1, с последующими изменениями) — количество легковоспламеняющейся жидкости P5c, определяющее отнесение к предприятию повышенного риска, составляет 5000 Мг, а к предприятию высокого риска — 50000 Мг. Внимание: категория Seveso и указанные предельные количества изменяются, если жидкости хранятся при температуре выше температуры кипения, а также если особые условия процесса могут представлять угрозу крупных аварий (высокое давление, температура).
Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (Официальный журнал ЕС L 353 от 31.12.2008, стр. 1, с последующими изменениями):
Упаковка смеси, поставляемой широкой публике, должна быть снабжена ощутимым на ощупь предупреждением об опасности независимо от её ёмкости.
Прочие нормативные акты:
1. Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. о регистрации, оценке, выдаче разрешений и применяемых ограничениях в отношении химических веществ (REACH), учреждении Европейского химического агентства, изменяющий директиву 1999/45/EC и отменяющий регламент Совета (ЕЭС) № 793/93 и регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также директиву Совета 76/769/EEC и директивы Комиссии 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC (в исправленной редакции, Официальный журнал ЕС L 136 от 29.05.2007, стр. 3, с последующими изменениями).
1. Регламент Комиссии (ЕС) № 2020/878 от 18 июня 2020 г., изменяющий Приложение II к Регламенту REACH (Официальный журнал L 203 от 26.06.2020, стр. 28).
1. Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (см. выше).
1. Регламент (ЕС) № 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. о средствах индивидуальной защиты и отмене директивы 89/686/EEC (Официальный журнал ЕС L 81 от 31.03.2016, стр. 51).
1. Закон Республики Польша от 25 февраля 2011 г. о химических веществах и их смесях (Dz.U. 2022 поз. 1816).
1. Постановление Министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г. об общих правилах безопасности и гигиены труда (Dz.U. № 169/2003 поз. 1650 с последующими изменениями, в том числе 2021 г. поз. 2088).
1. Постановление Министра здравоохранения от 30 декабря 2004 г. о безопасности и гигиене труда, связанной с присутствием на рабочем месте химических факторов (Dz.U. 2016 поз. 1488 с изменениями).
1. Постановление Министра экономики от 8 июля 2010 г. о минимальных требованиях по безопасности и гигиене труда, связанных с возможностью возникновения на рабочем месте взрывоопасной атмосферы (Dz.U. № 138/2010 поз. 931).
1. Постановление Министра экономики и труда от 27 июля 2004 г. об обучении в области безопасности и гигиены труда (Dz.U. 2024 поз. 1327).
1. Постановление Министра здравоохранения от 25 августа 2015 г. о способе обозначения мест, трубопроводов, а также ёмкостей и резервуаров, служащих для хранения или содержащих вещества, представляющие опасность, или смеси, представляющие опасность (Dz.U. 2015 поз. 1368).
1. Постановление Министра семьи, труда и социальной политики от 12 июня 2018 г. о предельно допустимых концентрациях и интенсивностях вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz.U. 2018 поз. 1286 с последующими изменениями).
1. Постановление Министра здравоохранения от 2 февраля 2011 г. об исследованиях и измерениях вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz.U. 2023 поз. 419 с изменениями).
1. Постановление Министра здравоохранения и социального обеспечения от 30 мая 1996 г. о проведении медицинских осмотров работников, объёме профилактического медицинского обслуживания работников и врачебных заключениях, выдаваемых для целей, предусмотренных Трудовым кодексом (Dz.U. 2023 поз. 607).
1. Постановление Министра здравоохранения от 26 июля 2024 г. о химических веществах, их смесях, факторах или технологических процессах канцерогенного, мутагенного или репротоксического действия в производственной среде (Dz.U. 2024 поз. 1126).
1. Постановление Министра экономики от 29 января 2016 г. о видах и количествах находящихся на предприятии опасных веществ, определяющих отнесение предприятия к предприятию повышенного или высокого риска возникновения крупной промышленной аварии (Dz.U. 2016 поз. 138) — имплементация директивы 2012/18/EU, так называемой директивы Seveso III.
1. Постановление Министра окружающей среды от 24 августа 2012 г. об уровнях некоторых веществ в воздухе (Dz.U. 2021 поз. 845) — имплементация директив 2004/107/EC и 2008/50/EC.
1. Постановление Министра окружающей среды от 26 января 2010 г. о референсных значениях для некоторых веществ в воздухе (Dz.U. № 16/2010 поз. 87).
1. Постановление Министра развития от 8 августа 2016 г. об ограничении выбросов летучих органических соединений, содержащихся в некоторых красках и лаках, предназначенных для окраски зданий и их отделочных и оснащающих элементов, а также связанных со зданиями и этими элементами конструкций, и в смесях для обновления транспортных средств (Dz.U. 2016 поз. 1353).
1. Постановление Министра строительства от 14 июля 2006 г. о способе выполнения обязанностей поставщиками промышленных сточных вод и условиях сброса сточных вод в канализационные устройства (Dz.U. 2016 поз. 1757).
1. Постановление Министра морского хозяйства и внутреннего судоходства от 12 июля 2019 г. о веществах, особо вредных для водной среды, и условиях, которые следует выполнять при сбросе в воды или в грунт сточных вод, а также при отведении ливневых или талых вод в воды или в водные устройства (Dz.U. 2019 поз. 1311) — имплементация директив 91/271/EEC и 2010/75/EU.
1. Закон от 14 декабря 2012 г. об отходах (Dz.U. 2023 поз. 1587 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директив 99/31/EC, 94/62/EC, 2008/98/EC, 2010/75/EU и 2012/19/EU, а также Регламента Комиссии (ЕС) № 1357/2014.
1. Закон от 13 июня 2013 г. об обращении с упаковкой и упаковочными отходами (Dz.U. 2024 поз. 927 с последующими изменениями) — имплементация, в частности, директивы 94/62/EC с последующими изменениями.
1. Постановление Министра климата от 2 января 2020 г. о каталоге отходов (Dz.U. 2020 поз. 10) — имплементация решения Комиссии 2000/532/EC с последующими изменениями.
1. Правительственное заявление от 13 марта 2023 г. о вступлении в силу изменений к приложениям A и B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR), составленному в Женеве 30 сентября 1957 г. (Dz.U. 2023 поз. 891).
1. Правительственное заявление от 13 марта 2023 г. о вступлении в силу изменений к Регламенту о международной перевозке опасных грузов по железным дорогам (RID), составляющему приложение C к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF), составленной в Берне 9 мая 1980 г. (Dz.U. 2023 поз. 789).
15.2. Оценка химической безопасности
Согласно информации поставщиков сырья, оценка химической безопасности выполнена для растворителей, содержащихся в продукте.

	РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ



a) актуализация паспорта охватывает следующие изменения:
Приведение в соответствие с требованиями регламента 2020/878 и общая актуализация (разделы 1–16).
Введение кода UFI, актуализация области применения и видов применения, которые не рекомендуются (раздел 1).
Актуализация требований к маркировке, включая дополнение P-фраз (раздел 2).
Актуализация состава и информации о компонентах (раздел 3).
Актуализация значений DNEL (раздел 8) и физических и химических свойств (раздел 9), а также информации в разделе 10.
Актуализация норм и нормативных актов и связанных с ними требований (разделы 8, 13, 15).
Актуализация информации об ограничениях согласно Регламенту REACH и прочих нормативных актов (раздел 15).
b) расшифровка сокращений и акронимов:
	NDS
	предельно допустимая концентрация

	NDSCh
	предельно допустимая концентрация кратковременного воздействия

	DSB
	допустимая концентрация в биологическом материале

	IOELv
	индикативный допустимый уровень профессионального воздействия

	LC50 (CL50) / LD50 (DL50)
	медиана смертельной концентрации / смертельной дозы

	LC100 (CL100) / LD100 (DL100)
	концентрация/доза, вызывающая гибель 100 % исследуемой популяции

	EC10 / LC10
	концентрация, вызывающая эффект / смертельная концентрация для 10 % исследуемой популяции

	EC50 / IC50
	концентрация, вызывающая эффект у 50 % исследуемой популяции

	ErC50
	концентрация, вызывающая эффект (снижение скорости роста) для 50 % исследуемой популяции

	NOEL(C)
	уровень (концентрация) без наблюдаемого действия

	NOELR
	уровень без наблюдаемого действия показателя нагрузки

	NOAEL(C)
	уровень (концентрация) без наблюдаемого вредного действия

	LOAEL(C)
	наименьший уровень (концентрация), при котором наблюдается вредное действие

	LDL0 / LCL0
	наименьшая смертельная доза (концентрация)

	DL0 / CL0
	доза (концентрация), не вызывающая гибели в исследуемой популяции

	PNEC
	прогнозируемая концентрация, не вызывающая изменений в окружающей среде (Predicted No Effect Concentration)

	DNEL
	производный уровень, не вызывающий изменений (Derived No Effect Level)

	PBT
	СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество

	vPvB
	оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество

	log Pow
	логарифм коэффициента распределения октанол — вода

	log Koc
	логарифм коэффициента распределения органический углерод — вода



c) ссылки на ключевую литературу и источники данных:
Паспорт разработан на основании паспортов безопасности сырья, составленных поставщиками, информации с сайта Европейского химического агентства (ECHA), а также действующих в Польше нормативных актов, касающихся химических веществ и их смесей.
d) метод классификации смеси:
Классификация продукта по опасностям для здоровья и окружающей среды выполнена расчётным методом на основании предельных концентраций компонентов, представляющих опасность, в смеси. При классификации по физико-химическим свойствам учтена информация о физических свойствах компонентов и смеси.
e) перечень символов, указывающих класс и категорию опасности, и H-фраз, приведённых в разделах 2 и 3 паспорта безопасности, с их полной формулировкой:
	Код
	Полная формулировка

	Flam. Liq. 2
	Легковоспламеняющиеся жидкости, категория 2

	H225
	Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

	Flam. Liq. 3
	Легковоспламеняющиеся жидкости, категория 3

	H226
	Горючая жидкость и пары.

	Eye Irrit. 2
	Действие, раздражающее глаза, категория 2

	H319
	Вызывает серьёзное раздражение глаз.

	STOT SE 3
	Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие), категория 3

	H336
	Может вызывать сонливость и головокружение.

	EUH066
	Повторное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи.



f) рекомендации относительно необходимого обучения работников в целях обеспечения охраны здоровья человека и окружающей среды:
Работодатель обязан проинформировать работников, имеющих контакт с продуктом, об опасностях и средствах индивидуальной защиты, перечисленных в настоящем паспорте безопасности. Перед началом работы с продуктом пользователь должен ознакомиться с правилами охраны труда при работе с химикатами, и в частности пройти соответствующее обучение на рабочем месте; обучение по охране труда проводить в соответствии с действующими нормативными актами — раздел 15.
Водители транспортных средств должны пройти обучение и получить соответствующее свидетельство согласно требованиям правил ADR.
Дополнительная информация:
Приведённая выше информация разработана на основании текущего состояния знаний и относится к продукту в том виде, в котором он применяется. Данные, касающиеся этого продукта, представлены с целью учёта требований безопасности, а не гарантирования его особых свойств.
В случае если условия применения продукта не находятся под контролем производителя, ответственность за безопасное применение продукта несёт пользователь.

