Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
Торговое название: UZIN PE 480 Comp. A
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



Торговое название: UZIN PE 480 Comp. A. Применение: двухкомпонентный эпоксидный влагобарьер, компонент A. Только для профессионального использования.
Производитель: UZIN UTZ SE, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Телефон экстренной связи (GIZ-Nord): +49 551 19240; транспортные случаи: +49 621 60 43 333.

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



GHS08 (опасность для здоровья): Repr. 1A, H360F Может нанести вред фертильности. GHS09 (окружающая среда): Aquatic Chronic 2, H411. GHS07: Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317. Сигнальное слово: Опасно.
Компоненты, определяющие маркировку: эпоксидная смола на основе бисфенола-А; алкил C12-C14 глицидиловый эфир; эпоксидная смола на основе бисфенола-F; 1,3-бис(2,3-эпоксипропокси)-2,2-диметилпропан.
Меры предосторожности: P201 (получить инструкции перед использованием), P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313 (при воздействии или подозрении на него — медицинская помощь), P333+P313, P337+P313.
Дополнительная информация: ограничено для профессиональных пользователей. СБТ — не применимо; оСБсБ — не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



	CAS
	Компонент
	Классификация
	Доля

	1675-54-3
	Эпоксидная смола на основе бисфенола-А (мол. масса ≤ 700)
	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205
	25-50%

	9003-36-5
	Эпоксидная смола на основе бисфенола-F
	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
	25-50%

	68609-97-2
	Алкил C12-C14 глицидиловый эфир
	Repr. 1A, H360F; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
	10-<20%

	17557-23-2
	1,3-бис(2,3-эпоксипропокси)-2,2-диметилпропан
	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
	5-<10%




	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



Немедленно снять загрязнённую одежду. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут, снять линзы; при продолжающемся раздражении — к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, вызвать врача. Симптомы: аллергические реакции. Также см. паспорт компонента B.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



Средства: CO₂, порошок, водяной распылитель; непригодна вода сплошной струёй. Защитное снаряжение: дыхательный аппарат.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



Использовать защитное снаряжение, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/грунтовые воды. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



Защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз/лица. Немедленно снимать загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Предотвращать образование аэрозолей. Мыть руки перед перерывами и после работы. Хранение: ёмкость плотно закрытой, беречь от влаги, воды и мороза.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями для контроля на рабочем месте. Защита рук: нитрил/бутилкаучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения не менее 480 минут. Защита глаз: плотно прилегающие защитные очки (EN 166). Дыхание: не требуется при хорошей вентиляции во время обработки.

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



	Показатель
	Значение

	Агрегатное состояние
	жидкое

	Цвет
	синий

	Запах
	слабый, характерный

	Температура вспышки
	>100 °C

	Температура самовоспламенения
	>200 °C

	Динамическая вязкость при 20 °C
	400 мПа·с

	Растворимость в воде
	не смешивается или трудно смешивается

	Плотность при 20 °C
	1,1 г/см³




	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



Разложения не происходит при использовании по назначению. Возможны бурные реакции с основаниями и органическими веществами. Экзотермическая полимеризация. При повышенных температурах — раздражающие газы/пары: диоксид углерода, монооксид углерода, дым, оксиды азота.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



Раздражение кожи/глаз: вызывает раздражение. Сенсибилизация: может вызывать аллергическую кожную реакцию. Репродуктивная токсичность: может нанести вред фертильности (H360F, от алкил C12-C14 глицидилового эфира). Острая токсичность, мутагенность, канцерогенность, STOT, аспирация: критерии классификации не выполняются.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



Токсичность для водной среды (бисфенол-А-эпоксидная смола): EC50/48ч 1,8 мг/л, LC50/96ч 2 мг/л. Продукт токсичен для рыб и планктона в водоёмах. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки, канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



Продукт содержит вредные для окружающей среды материалы. Смешать оба компонента, дать затвердеть, утилизировать как строительные отходы согласно местному законодательству. Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить и переработать.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



Номер UN: 3082. Наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (эпоксидные смолы), загрязнитель морской среды. Класс 9, группа упаковки III. Ограниченные количества (LQ): 5 л, транспортная категория 3.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



Директива 2012/18/ЕС, категория Seveso E2. Пороговые количества: 200 т / 500 т. Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



1. H315 Вызывает раздражение кожи.
1. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
1. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
1. H360F Может нанести вред фертильности.
1. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
1. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
1. EUH205 Содержит эпоксидные компоненты. Может вызывать аллергическую реакцию.
Рекомендуемое ограничение использования: только для профессионального использования. Отдел безопасности продукции, msds.info@uzin-utz.com.

