Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
SIPP PRIMER PU SPM
	РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ



Наименование продукта
SIPP PRIMER PU SPM
Производитель
«СИПП-ПРОМ», 197348 Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 10, литер 10, помещение 1Н, 3Н, офис 307
Телефон
+7 (812) 329-07-15

	РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



2.1 Классификация смеси
В соответствии с Директивой 67/548/EGS (DSD). Классификация: 3 R40, Xn R20 R42/43 R48/20, Xi R36/37/38.
2.2 Элементы маркировки
Xn — вреден для здоровья.
Маркировка
У лиц с аллергической реакцией на диизоцианаты могут развиваться аллергические реакции при использовании данного продукта. Лица, страдающие от астмы, экземы или кожных заболеваний, должны избегать контакта с данным продуктом, включая кожные контакты. Данный продукт не подлежит применению в условиях плохой вентиляции без использования защитной маски с соответствующим газовым фильтром (т.е. типа A1 в соответствии со стандартом EN 14387).
Дополнительный текст на этикетке
R20 — опасно при вдыхании. R36/37/38 — раздражает глаза, дыхательную систему и кожу. R40 — возможная угроза канцерогенного эффекта. R42/43 — может вызывать аллергические реакции при вдыхании и контакте с кожей. R48/20 — токсичный: опасность серьёзного ущерба здоровью при продолжительном воздействии.
Классификация (S-фразы)
S1/2 — хранить закрытым и вдали от детей. S23 — не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. S36/37 — надевать соответствующую защитную одежду и перчатки. S45 — при несчастном случае или если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к врачу (при возможности, показать ему этикетку продукта).

	РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ КОМПОНЕНТАХ



	Вещество
	Концентрация, %
	Классификация (67/548/EGS)

	Ароматический преполимер полиизоцианата
	20–40
	Xn R20 R42/43

	Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
	10–20
	Canc. Cat.3 R40; Xn R20 R42/43 R48/20; Xi R36/37/38

	Дибутилфталат
	5–7
	Canc. Cat.3 R40; Xn R20 R42/43 R48/20; Xi R36/37/38



	РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



Общая информация
Во всех сомнительных случаях, а также при появлении первых симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
При вдыхании
Удалить пострадавшего из зоны воздействия, держать в тепле и покое. Обеспечить медицинскую помощь. При затруднённом дыхании обеспечить подачу кислорода квалифицированным персоналом. Применить искусственное дыхание при исчезновении или недостаточности дыхания.
При попадании внутрь
Не вызывать рвоту при отсутствии специального указания врача. Никогда ничего не давать в рот человеку, потерявшему сознание. При нахождении пострадавшего в сознании — промыть рот водой. Обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов.
При попадании в глаза
Промыть большим количеством воды.
При контакте с кожей
Промыть большим количеством воды. Удалить загрязнённую одежду.

	РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Общие сведения
Продукт негорючий, но способен гореть при попадании в огонь. При попадании в огонь способен выделять токсичные пары: продуктами сгорания являются оксиды углерода, углеводороды, оксиды азота.
Средства пожаротушения
Тонкораспылённая вода, пена химическая или воздушно-механическая, газообразный диоксид углерода, песок, кошма.
Средства индивидуальной защиты
Противогаз марки А.

	РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ



Защита персонала
Защитить органы дыхания от вдыхания паров. Удалить все источники воспламенения (открытый огонь, сигареты, искрящие инструменты и т.п.). Хорошо проветрить помещение.
Защита окружающей среды
Не допускать попадания в воду, водоёмы, подвалы, стоки, в канализацию. Предотвращать скопление паров в замкнутом пространстве.
Уборка продукта
Пролитый продукт засыпать песком, землёй или другим негорючим материалом. Образовавшуюся массу собрать в специально предназначенную тару (металлический ящик или бочку) и вывезти в специально отведённое место для сжигания или захоронения.

	РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ



Установить общую вентиляцию и при необходимости местные отсосы. При работе с продуктом нельзя принимать пищу, курить. Средства индивидуальной защиты указаны в разделе 8. Использовать только пожаровзрывобезопасное оборудование. Продукт хранить вдали от источников тепла и воспламенения (возгорания) в закрытых хорошо проветриваемых помещениях. Курение запрещено. Упаковка должна быть герметичной. Условия хранения должны соответствовать государственным нормам.

	РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Индивидуальная защита
Средства индивидуальной защиты должны соответствовать технологии нанесения продукта. Применять материалы, стойкие к органическим растворителям. Пользоваться инструментами, изготовленными из материала, не дающего искру.
Защита органов дыхания
Обеспечить на месте использования продукта такую вентиляцию, чтобы концентрация паров растворителей, присутствующих в летучей части продукта, не превышала предельного значения. Если этот норматив не может быть достигнут, необходимо использовать дополнительные меры предосторожности, в частности противогаз марки А.
Предельно допустимые среднесменные концентрации опасных компонентов в рабочей зоне (ГН 2.2.5.1313-03)
	Химическое наименование
	CAS №
	Допустимое содержание, мг/м³

	Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
	9016-87-9
	0,5

	Дибутилфталат
	84-74-2
	0,5



	РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



	Показатель
	Значение

	Физическое состояние
	Жидкость

	Цвет
	Тёмно-коричневый

	Запах
	Без запаха

	Точка кипения
	> 310°C

	Точка вспышки
	> 250°C (открытого типа)

	Температура воспламенения
	> 600°C

	Давление пара
	< 0,0001 гПа при 20°C

	Растворимость в воде
	Химическая, необратимая реакция с водой

	Другая растворимость
	Растворим в большинстве органических растворителей

	Вязкость по Брукфильду (шпиндель №3, скорость 30)
	Не более 800



	РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ



Условия, которых следует избегать
Химически стабилен при комнатной температуре. Избегать высоких температур.
Материалы, которых следует избегать
Несовместимость с водой, спиртами, щелочами и кислотами. При контакте с водой или влажностью выделяется газообразный CO₂. Реакция экзотермическая с повышением интенсивности по мере роста температуры.
Опасные продукты распада
Маловероятны при нормальном промышленном применении.

	РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Вдыхание
Данный продукт раздражает дыхательные пути и является потенциальным дыхательным сенсибилизатором. Многократное вдыхание паров или аэрозолей на уровнях выше предельно допустимой концентрации способно привести к дыхательной сенсибилизации. Симптомы могут включать раздражение глаз, носа, горла и лёгких, возможно, в сочетании с сухостью в горле, стеснением в груди и затруднением дыхания. Указанные дыхательные симптомы могут проявляться спустя несколько часов после воздействия. Гиперреактивная реакция даже при минимальных концентрациях MDI может проявляться у лиц со склонностью к аллергии. LC50 490 мг/м³ (средняя летальная концентрация вдыхаемых аэрозолей, для крысы).
Контакт с кожей
Умеренный раздражитель. Многократный или продолжительный контакт может вызвать раздражение кожи. Исследования на животных показали, что респираторная сенсибилизация может быть вызвана при контакте с кожей известных дыхательных сенсибилизаторов, включая диизоцианаты. Эти результаты подчёркивают необходимость ношения защитной одежды, включая перчатки, в процессе работы с этими материалами. LD50 dermal: > 5000 мг/кг (средняя дермальная летальная доза, для кролика).
Попадание в глаза
Пар, аэрозоль и жидкость являются раздражителями.
Приём внутрь
Низкая пероральная токсичность. Проглатывание может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. LD50 oral: > 5000 мг/кг (средняя пероральная летальная доза, для крысы).
Длительное воздействие
Крысы в течение двух лет подвергались воздействию аэрозоля MDI, что привело к хроническому раздражению лёгких при высоких концентрациях. Только при максимальной концентрации (6 мг/м³) наблюдался значительный рост случаев развития доброкачественной опухоли лёгких (аденома) и одной злокачественной опухоли (аденокарцинома). При концентрации 1 мг/м³ не отмечено случаев развития опухоли лёгких, а при концентрации 0,2 мг/м³ не наблюдалось никаких вредных последствий. В целом частота возникновения опухоли, как доброкачественной, так и злокачественной, а также количество животных с опухолями не отличались от контрольных статистических показателей. Исследования показали, что рост случаев развития опухолей лёгких связан с продолжительным раздражением дыхательных путей и одновременной аккумуляцией жёлтого материала в лёгких. Наблюдения организма человека в промышленных условиях не выявили каких-либо связей между воздействием MDI и развитием раковых заболеваний. При исследовании животных (крыс) не отмечено каких-либо врождённых дефектов. Фетотоксичность наблюдалась только при воздействии чрезвычайно токсичных доз (включая летальные). Также отсутствуют существенные доказательства мутагенного потенциала.

	РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Экотоксичность
LC/EC50 > 1000 мг/л (рыба, черви), LC50 > 100 мг/л (бактерии).
Перемещение в почве
Нет данных.
Стойкость и распад
MDI реагирует с водой с образованием инертной, не разлагаемой микроорганизмами полимочевины и растворимого диаминодифенилметана (MDA) очень малого уровня.
Способность к биоаккумуляции
Исследования воздействия на окружающую среду не выявили очевидной биоаккумуляции MDI или MDA.

	РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Общие инструкции
Образование отходов должно быть сведено к минимальному достижимому уровню. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством (Директива Совета 91/689/EEC и 94/62/EC). Необработанный материал не пригоден для утилизации. Отходы, даже в небольших количествах, не должны попадать в стоки, канализацию или водоёмы.
Инструкции по очистке упаковки
Для очистки контейнера необходимо удалить максимальное количество его содержимого. Для переработки порожних контейнеров следует руководствоваться требованиями сборщика отходов. В соответствии с EWC (Европейский каталог отходов), чистая порожняя упаковка классифицируется как 15 01 xx.

	РАЗДЕЛ 14: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



RID/ADR — железнодорожный/автомобильный транспорт
	Показатель
	Значение

	UN
	1263

	Название
	Краска или лакокрасочный материал

	Класс
	3

	Маркировка степени опасности
	3

	Группа упаковки
	III

	Транспортная группа
	3

	Код ограничения для туннелей
	D/E

	Определение рисков
	33

	Специальные статьи
	163, 640H, 650

	ADR 3.4 — ограниченное количество
	В соответствии с ADR 3.4 опасные грузы упаковываются в ограниченном или освобождённом количестве в малые упаковочные единицы


Прочие виды транспорта
ADN/ADNR (внутренние водные пути): UN 1263, класс 3. IMO/IMDG (морская транспортировка): UN 1263, класс 3. ICAO/IATA (воздушная транспортировка): UN 1263, класс 3.

	РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



15.1 Нормативы техники безопасности, охраны труда и окружающей среды
Не подпадает под особые условия.
15.2 Оценка химической безопасности
Не завершена.

	РАЗДЕЛ 16: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Перечень соответствующих R-фраз
R20 — опасно при вдыхании. R36/37/38 — раздражает глаза, дыхательную систему и кожу. R40 — возможная угроза канцерогенного эффекта. R42/43 — может вызывать аллергические реакции при вдыхании и контакте с кожей. R48/20 — токсичный: опасность серьёзного ущерба здоровью при продолжительном воздействии.

