Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
Торговое название: UZIN PE 480 Comp. B
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



Торговое название: UZIN PE 480 Comp. B. Применение: двухкомпонентный эпоксидный влагобарьер, компонент B — отвердитель. Только для профессионального использования.
Производитель: UZIN UTZ SE, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Телефон экстренной связи (GIZ-Nord): +49 551 19240; транспортные случаи: +49 621 60 43 333.

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



GHS05 (коррозия): Skin Corr. 1B, H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз. Eye Dam. 1, H318. GHS09 (окружающая среда): Aquatic Acute 1, H400 Очень токсично для водных организмов; Aquatic Chronic 1, H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. GHS07: Skin Sens. 1, H317. Сигнальное слово: Опасно.
Компоненты, определяющие маркировку: продукты реакции жирных кислот талового масла с триэтилентриамином и глицидилтолиловым эфиром; полиоксипропилендиамин; m-фениленбис(метиламин); 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол; 3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексиламин; фенол стиренированный и другие амины.
Меры предосторожности: P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P333+P313.
Продукт содержит компонент со свойствами эндокринного разрушителя: фенол стиренированный (CAS 61788-44-1). Ограничено для профессиональных пользователей.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



	CAS
	Компонент
	Классификация
	Доля

	1628940-03-3
	Продукты реакции жирных кислот талового масла с триэтилентриамином и глицидилтолиловым эфиром
	Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
	25-50%

	9046-10-0
	Полиоксипропилендиамин
	Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
	20-<25%

	1477-55-0
	m-фениленбис(метиламин)
	Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302, H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
	10-<20%

	61788-44-1
	Фенол стиренированный
	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317
	10-<20%

	90-72-2
	2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол
	Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
	5-<10%

	112-53-8
	Лауриловый спирт
	Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319
	3-<5%

	2855-13-2
	3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексиламин
	Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302, H312; Skin Sens. 1A, H317
	3-<5%



Также присутствуют в малых долях: N'-(3-аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин; жирные кислоты талового масла с тетраэтиленпентамином; N-(3-(триметоксисилил)пропил)этилендиамин; 3-аминопропилтриэтоксисилан.

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



Немедленно снять загрязнённую одежду. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут, снять линзы; при продолжающемся раздражении — к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, немедленно вызвать врача. Симптомы: аллергические реакции.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



Средства: CO₂, порошок, водяной распылитель; непригодна вода сплошной струёй. Защитное снаряжение: дыхательный аппарат.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



Использовать защитное снаряжение, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/грунтовые воды; при просачивании информировать соответствующие органы. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



Защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз/лица. Немедленно снимать загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Предотвращать образование аэрозолей. Мыть руки перед перерывами и после работы. Хранение: ёмкость плотно закрытой, беречь от мороза.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями для контроля на рабочем месте. Защита рук: нитрил/бутилкаучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения не менее 480 минут. Защита глаз: плотно прилегающие защитные очки (EN 166). Дыхание: не требуется при хорошей вентиляции.

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



	Показатель
	Значение

	Агрегатное состояние
	жидкое

	Цвет
	жёлтый

	Запах
	аминоподобный

	Точка кипения
	не определена

	Температура вспышки
	>100 °C

	Температура самовоспламенения
	>200 °C

	pH при 20 °C
	11

	Динамическая вязкость при 20 °C
	900 мПа·с

	Растворимость в воде
	не смешивается или трудно смешивается

	Плотность при 20 °C
	1,1 г/см³




	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



Разложения не происходит при использовании по назначению. Сильная экзотермическая реакция с кислотами. При повышенных температурах — коррозионные газы/пары: диоксид углерода, монооксид углерода, дым, оксиды азота.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



Раздражение/коррозия кожи: вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз. Сенсибилизация: может вызывать аллергическую реакцию. LD50 перорально: m-фениленбис(метиламин) — 930 мг/кг (крыса); лауриловый спирт — 12800 мг/кг (крыса); изофорондиамин — 1030 мг/кг (крыса); 3-аминопропилтриэтоксисилан — 1780 мг/кг (крыса). Прочие показатели: критерии классификации не выполняются.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



Токсичность для водной среды: LC50/96ч 87,6 мг/л (Oryzias latipes) для m-фениленбис(метиламин); >100 мг/л для лаурилового спирта. Продукт очень токсичен для рыб и опасен для планктона в водоёмах. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки, канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



Продукт содержит вредные для окружающей среды материалы. Смешать оба компонента, дать затвердеть, утилизировать как строительные отходы согласно местному законодательству. Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить и переработать.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



Номер UN: 2735. Наименование: ПОЛИАМИНЫ, ЖИДКИЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (полиоксипропилендиамин, m-фениленбис(метиламин)), экологически опасно. Класс 8, группа упаковки II. Продукт содержит экологически опасные вещества: жирные кислоты талового масла с триэтилентриамином. Ограниченные количества (LQ): 1 л, транспортная категория 2.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



Директива 2012/18/ЕС, категория Seveso E1. Пороговые количества: 100 т / 200 т. Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



1. H302 Вредно при проглатывании.
1. H312 Вредно при контакте с кожей.
1. H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.
1. H315 Вызывает раздражение кожи.
1. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
1. H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз.
1. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
1. H332 Вредно при вдыхании.
1. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
1. H400 Очень токсично для водных организмов.
1. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
1. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
1. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Рекомендуемое ограничение использования: только для профессионального использования. Отдел безопасности продукции, msds.info@uzin-utz.com.

