Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
Торговое название: UZIN PE 425 Comp. A
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



Торговое название: UZIN PE 425 Comp. A.
Особых требований нет. Сектор использования: SU19, SU22 — только для профессионального использования. Категория продукта: PC1 Клеи, герметики. Применение: двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе (компонент А).
Производитель: UZIN UTZ AG, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Поставщик в Великобритании: Uzin Utz UK Ltd. Дополнительная информация: отдел безопасности продукции, msds.info@uzin-utz.com.
Телефон экстренной связи: медицинские случаи (GIZ-Nord) +49 551 19240; транспортные случаи +49 621 60 43 333.

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



GHS09 (окружающая среда): Aquatic Chronic 2, H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
GHS07: Skin Irrit. 2, H315 Вызывает раздражение кожи. Eye Irrit. 2, H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. Skin Sens. 1, H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Продукт классифицирован и маркирован согласно регламенту CLP. Сигнальное слово: Предупреждение.
Компоненты, определяющие маркировку: oxirane,2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer; эпоксидная смола на основе бисфенола-А (средняя молекулярная масса ≤ 700).
Меры предосторожности: P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать защитные перчатки/одежду/средства защиты глаз. P302+P352 При попадании на кожу — промыть водой с мылом. P305+P351+P338 При попадании в глаза — осторожно промывать водой несколько минут, снять линзы. P333+P313, P337+P313 — при раздражении обратиться за медицинской помощью.
СБТ — не применимо; оСБсБ — не применимо. Определение свойств эндокринных разрушителей: эпоксидная смола на основе бисфенола-А (CAS 1675-54-3) — Список II.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



Описание: смесь веществ, указанных ниже, с неопасными добавками.
	CAS
	Компонент
	Классификация
	Доля

	25085-99-8
	oxirane,2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer
	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
	50-75%

	1675-54-3
	Эпоксидная смола на основе бисфенола-А (мол. масса ≤ 700)
	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205
	1-<3%



Формулировки указанных фраз опасности — см. раздел 16.

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



Общая информация: немедленно снять загрязнённую одежду. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут под проточной водой, затем к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, немедленно вызвать врача.
Симптомы и эффекты: аллергические реакции. Также см. паспорт безопасности компонента B.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



Средства: CO₂, порошок или водяной распылитель; при крупных пожарах — распылитель воды или спиртостойкая пена. Непригодны: вода сплошной струёй. Защитное снаряжение пожарных: дыхательный аппарат.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



Использовать защитное снаряжение, не допускать незащищённых людей, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/водоёмы. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



Использовать защитную одежду, перчатки, средства защиты глаз/лица. Немедленно снимать загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Хранение: держать ёмкость плотно закрытой, беречь от мороза. Особых требований к помещениям нет.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями для контроля на рабочем месте.
Защита рук: перчатки из стабильного материала (нитрил), бутилкаучук/нитрильный каучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения — не менее 480 минут. Защита глаз: плотно прилегающие защитные очки (EN 166). Защита органов дыхания: не требуется при хорошей вентиляции.

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



	Показатель
	Значение

	Агрегатное состояние
	жидкое

	Цвет
	белый

	Запах
	слабый, характерный

	Температура вспышки
	>200 °C

	Растворимость в воде
	не смешивается или трудно смешивается

	Плотность при 20 °C
	1,11 г/см³



Продукт не представляет взрывоопасности.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



Разложения не происходит при использовании по назначению. Возможны бурные реакции с основаниями и органическими веществами, включая спирты и амины. Экзотермическая полимеризация. При повышенных температурах возможны раздражающие газы/пары: диоксид углерода, монооксид углерода, дым или оксиды азота.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



Острая токсичность: критерии классификации не выполняются. Раздражение кожи: вызывает раздражение кожи. Раздражение глаз: вызывает серьёзное раздражение глаз. Сенсибилизация: может вызывать аллергическую кожную реакцию. Мутагенность, канцерогенность, репродуктивная токсичность, STOT, аспирационная опасность: критерии классификации не выполняются.
Свойства эндокринных разрушителей: эпоксидная смола на основе бисфенола-А — Список II.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



Токсичность для водной среды (бисфенол-А-эпоксидная смола): EC50/48ч 1,8 мг/л (Daphnia magna); EC50/72ч 11 мг/л (Scenedesmus capricornutum); LC50/96ч 2 мг/л (рыбы).
Токсично для рыб. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки и канализацию. Также опасно для рыб и планктона в водоёмах.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



Продукт содержит материалы, вредные для окружающей среды. Смешать оба компонента, дать затвердеть, затем утилизировать как строительные отходы. Утилизация — согласно местному/национальному законодательству. Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить, может быть переработана после очистки.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



Номер UN: 3082. Наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (эпоксидные смолы). Класс 9 (прочие опасные вещества и изделия), группа упаковки III. Загрязнитель морской среды: символ (рыба и дерево). Ограниченные количества (LQ): 5 л, транспортная категория 3.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



Директива 2012/18/ЕС, категория Seveso E2 (опасно для водной среды). Пороговые количества: 200 т (нижний уровень), 500 т (верхний уровень). Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



1. H315 Вызывает раздражение кожи.
1. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
1. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
1. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
1. EUH205 Содержит эпоксидные компоненты. Может вызывать аллергическую реакцию.
Только для профессионального использования. Отдел безопасности продукции, тел. +49 (0)731 4097 207.

