Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
Торговое название: UZIN PE 425 Comp. B
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



Торговое название: UZIN PE 425 Comp. B. Применение: двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе (компонент B — отвердитель). Только для профессионального использования.
Производитель: UZIN UTZ AG, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Поставщик в Великобритании: Uzin Utz UK Ltd. Телефон экстренной связи: медицинские случаи (GIZ-Nord) +49 551 19240.

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



GHS07: Skin Irrit. 2, H315 Вызывает раздражение кожи. Eye Irrit. 2, H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. Сигнальное слово: Предупреждение.
Меры предосторожности: P280 Использовать защитные перчатки/одежду/средства защиты глаз. P302+P352, P305+P351+P338, P332+P313, P337+P313 — стандартные меры при контакте с кожей/глазами.
СБТ — не применимо; оСБсБ — не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



Описание: смесь веществ, указанных ниже, с неопасными добавками.
	CAS
	Компонент
	Классификация
	Доля

	1219458-07-7
	Продукты реакции бензальдегида, диэтилентриамина и триэтилентетрамина, гидрированные
	Skin Corr. 1C, H314; Aquatic Chronic 2, H411
	1-<3%




	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



Немедленно снять загрязнённую одежду. Также см. паспорт безопасности компонента A. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут, затем к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, вызвать врача.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



Средства: CO₂, порошок или водяной распылитель; непригодна вода сплошной струёй. Защитное снаряжение: дыхательный аппарат.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



Использовать защитное снаряжение, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/водоёмы. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



Защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз/лица. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Мыть руки перед перерывами и после работы. Хранение: ёмкость плотно закрытой, беречь от мороза.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями для контроля на рабочем месте.
Защита рук: нитрил/бутилкаучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения не менее 480 минут. Защита глаз: плотно прилегающие очки (EN 166). Дыхание: не требуется при хорошей вентиляции.

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



	Показатель
	Значение

	Агрегатное состояние
	жидкое

	Цвет
	желтоватый

	Запах
	аминоподобный

	Температура вспышки
	>100 °C

	pH при 20 °C
	10

	Растворимость в воде
	полностью смешивается

	Плотность при 20 °C
	1 г/см³




	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



Разложения не происходит при использовании по назначению. Сильная экзотермическая реакция с кислотами. При повышенных температурах возможны коррозионные газы/пары: диоксид углерода, монооксид углерода, дым, оксиды азота.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



Раздражение кожи: вызывает раздражение кожи. Раздражение глаз: вызывает серьёзное раздражение глаз. Острая токсичность, мутагенность, канцерогенность, репродуктивная токсичность, STOT, аспирационная опасность: критерии классификации не выполняются.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



Дополнительной значимой информации об экотоксичности нет. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки или канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



Смешать оба компонента, дать затвердеть, утилизировать как строительные отходы согласно местному законодательству. Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить, переработать после очистки.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



Не применяется (Void) по всем пунктам ADR/ADN/IMDG/IATA. Загрязнитель морской среды: нет.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



1. H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.
1. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Отдел безопасности продукции, тел. +49 (0)731 4097 207.

