Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
Торговое название: UZIN PE 460 Comp. A
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



Торговое название: UZIN PE 460 Comp. A. Применение: двухкомпонентный эпоксидный влагобарьер (DPM), компонент A. Только для профессионального использования.
Производитель: UZIN UTZ SE, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Поставщик в Великобритании: Uzin Utz UK Ltd. Телефон экстренной связи: медицинские случаи (GIZ-Nord) +49 551 19240.

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



GHS09: Aquatic Chronic 2, H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. GHS07: Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Дополнительно: см. также паспорт безопасности компонента B.
Сигнальное слово: Предупреждение. Компоненты, определяющие маркировку: эпоксидная смола на основе бисфенола-А (4,4'-метилен дифенилдиглицидиловый эфир); 1,3-бис(2,3-эпоксипропокси)-2,2-диметилпропан; эпоксидная смола на основе бисфенола-F.
Меры предосторожности: P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P333+P313, P337+P313.
СБТ — не применимо; оСБсБ — не применимо. Продукт не содержит компонентов-эндокринных разрушителей в количестве 0,1% и более.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



Описание: двухкомпонентный эпоксидный влагобарьер (компонент A).
	CAS
	Компонент
	Классификация
	Доля

	1675-54-3
	Эпоксидная смола на основе бисфенола-А (4,4'-метилендифенилдиглицидиловый эфир)
	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317, EUH205
	50-75%

	17557-23-2
	1,3-бис(2,3-эпоксипропокси)-2,2-диметилпропан
	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
	25-50%

	9003-36-5
	Эпоксидная смола на основе бисфенола-F
	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
	10-<25%




	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



Немедленно снять загрязнённую одежду. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут, снять линзы, продолжить промывание; при продолжающемся раздражении — к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, вызвать врача. Симптомы: аллергические реакции. Также см. паспорт компонента B.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



Средства: CO₂, порошок, водяной распылитель; непригодна вода сплошной струёй. Защитное снаряжение: дыхательный аппарат. Дополнительно: охлаждать ёмкости под угрозой распылением воды; загрязнённую воду от тушения собирать отдельно, не допускать попадания в канализацию.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



Использовать защитное снаряжение, не допускать незащищённых людей, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/грунтовые воды; при просачивании в водоём или канализацию информировать соответствующие органы. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



Защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз/лица. Немедленно снимать загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Предотвращать образование аэрозолей. Мыть руки перед перерывами и после работы.
Хранение: ёмкость плотно закрытой, беречь от влаги, воды и мороза. Открытые ёмкости плотно закрывать и хранить вертикально во избежание протечек.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



DNEL для эпоксидной смолы на основе бисфенола-А: дермальный 8,33 мг/кг/сутки (работник); долгосрочный 3,6 мг/кг (потребитель); ингаляционный 12,25 мг/м³ (работник); долгосрочный 0,75 мг/м³ (потребитель). Аналогичные значения приведены для остальных компонентов (см. полный паспорт производителя).
PNEC (компонент 1675-54-3): морская вода 0,6 мкг/л; пресная вода 6 мкг/л.
Защита рук: нитрил/бутилкаучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения не менее 480 минут. Использовать только воду и мягкое мыло или pH-нейтральное средство для очистки кожи, не использовать растворители. Перчатки утилизировать немедленно при сильном загрязнении или в конце смены.
Защита глаз: плотно прилегающие защитные очки (EN 166). Защита тела: защитная рабочая одежда (длинные брюки, рубашка с длинным рукавом), защитный фартук при смешивании.

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



	Показатель
	Значение

	Агрегатное состояние
	жидкое

	Цвет
	синий

	Запах
	слабый, характерный

	Точка кипения
	>200 °C

	Температура вспышки
	>100 °C

	Динамическая вязкость при 20 °C
	430 мПа·с

	Растворимость в воде
	не смешивается или трудно смешивается

	Плотность при 20 °C
	1,1 г/см³




	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



Стабилен при нормальных условиях. Разложения не происходит при использовании по назначению. Возможны бурные реакции с основаниями и органическими веществами. Экзотермическая полимеризация. Внимание: эпоксидный материал может сильно разогреваться и вспениваться в ёмкости примерно через 15-30 минут после смешивания. Смешивать только в металлических ёмкостях, наносить немедленно. Не оставлять без присмотра после смешивания.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



Острая токсичность: критерии классификации не выполняются. Раздражение кожи и глаз: вызывает раздражение. Сенсибилизация: может вызывать аллергическую реакцию. Прочие показатели (мутагенность, канцерогенность, репродуктивная токсичность, STOT, аспирация): критерии не выполняются. Дополнительно: см. паспорт компонента B.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



Токсичность для водной среды: EC50/48ч 1,8 мг/л, LC50/96ч 2 мг/л (рыбы). Скорость биодеградации 12% за 28 дней — не легко биоразлагаемо. Токсично для рыб и планктона в водоёмах. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки, канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



Продукт содержит материалы, вредные для окружающей среды. Смешать оба компонента, дать затвердеть, утилизировать как строительные отходы. Европейский классификатор отходов: 08 01 11* (краски/лаки с органическими растворителями или опасными веществами), 08 01 12, 15 01 06 (смешанная упаковка). Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить и переработать.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



Номер UN: 3082. Наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (эпоксидные смолы), загрязнитель морской среды. Класс 9, группа упаковки III. Ограниченные количества (LQ): 5 л, транспортная категория 3.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



Директива 2012/18/ЕС, категория Seveso E2. Пороговые количества: 200 т / 500 т. Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



1. H315 Вызывает раздражение кожи.
1. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
1. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
1. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
1. EUH205 Содержит эпоксидные компоненты. Может вызывать аллергическую реакцию.
Соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с поправками согласно Регламенту (ЕС) 2020/878. Отдел безопасности продукции, msds.info@uzin-utz.com.

