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	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: GRUNDREINIGER / CLEAN STRONG
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, не рекомендуемые к применению
Сектор применения
SU19 Строительство
SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
SU21 Потребительское использование: частные домохозяйства / широкая публика / потребители
Категория продукта: PC35 Моющие и чистящие средства (в т. ч. на основе растворителей)
Применение вещества/смеси: чистящая эмульсия на водной основе
Виды использования, не рекомендуемые к применению: дополнительная значимая информация отсутствует.
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик:
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел. +49 931-27964-0
Дополнительная информация можно получить у:
Products Development Lab
E-Mail: msds.info@pallmann.net
1.4 Телефон экстренной связи:
Медицинская помощь (Информационный центр по отравлениям GIZ-Nord): +49 551 19240
	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Пиктограмма опасности: GHS07
Eye Irrit. 2, H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Продукт классифицирован и маркирован согласно регламенту GB CLP.
Пиктограммы опасности
GHS07
Сигнальное слово: Внимание
Указания на опасность
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
Меры предосторожности
P280 Использовать защитные перчатки / средства защиты глаз.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это можно сделать легко. Продолжить промывание.
P337+P313 При продолжающемся раздражении глаз: обратиться за медицинской помощью/консультацией.
2.3 Прочие опасности
СБТ:
Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (СБТ).
оСБсБ:
Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными (оСБсБ), в концентрациях 0,1 % и выше.
Определение свойств эндокринных разрушителей
Данное вещество/смесь не содержит компонентов, являющихся эндокринными разрушителями согласно Статье 57(f) UK REACH, Делегированному регламенту (ЕС) 2017/2100 или Делегированному регламенту (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % и выше.
	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: чистящее средство на водной основе
Опасные компоненты:
	CAS / EINECS / Рег. №
	Наименование
	Классификация
	Концентрация

	CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Рег. №: 01-2119475104-44
	2-(2-бутоксиэтокси)этанол
	Eye Irrit. 2, H319
	10–20%

	CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
Рег. №: 01-2119457435-35
	1-метокси-2-пропанол
	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336
	3–<8%

	CAS: 68439-46-3
EC: 614-482-0
	C9-11 этоксилат спирта
	Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
	1–<3%



Дополнительная информация: формулировки указанных фраз опасности приведены в разделе 16.
	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общие сведения: особых мер не требуется.
При вдыхании: обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу.
При контакте с кожей: немедленно смыть водой с мылом и тщательно промыть.
При контакте с глазами:
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это можно сделать легко. Продолжить промывание.
При продолжающемся раздражении глаз: обратиться за медицинской помощью/консультацией.
При проглатывании:
Не вызывать рвоту; немедленно обратиться за медицинской помощью.
Прополоскать рот, затем выпить большое количество воды.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Дополнительная значимая информация отсутствует.
	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства тушения: CO₂, порошок или водяной распылитель. При крупных пожарах использовать водяной распылитель или пену, устойчивую к спирту.
Непригодные средства тушения по соображениям безопасности: вода сплошной струёй
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Защитное оборудование: автономный дыхательный аппарат.
	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Не требуются.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию / поверхностные или грунтовые воды.
Не допускать проникновения в почву/грунт.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Собрать при помощи жидкостно-связывающего материала (песок, диатомит, кислотосвязывающие средства, универсальные сорбенты, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для информации о безопасном обращении.
См. раздел 8 для информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для информации по утилизации.
	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Хранить в недоступном для детей месте.
Немедленно снимать всю загрязнённую и пропитанную одежду.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация по пожаро- и взрывозащите: особых мер не требуется.
7.2 Условия для безопасного хранения, включая несовместимость
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: особых требований нет.
Информация о совместном хранении: не требуется.
Дополнительная информация об условиях хранения:
Хранить ёмкость плотно закрытой.
Беречь от мороза.
Тщательно закрывать открытые ёмкости и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
7.3 Специфическое конечное применение(я)
Дополнительная значимая информация отсутствует.
	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащие контролю на рабочем месте:
	Компонент
	Показатель
	Значение

	CAS: 112-34-5
2-(2-бутоксиэтокси)этанол
	WEL (кратковременное)
	101,2 мг/м³, 15 ppm

	
	WEL (долгосрочное)
	67,5 мг/м³, 10 ppm

	CAS: 107-98-2
1-метокси-2-пропанол
	WEL (кратковременное)
	560 мг/м³, 150 ppm

	
	WEL (долгосрочное)
	375 мг/м³, 100 ppm; кожа (Sk)


Нормативная информация: WEL: EH40/2020

DNEL (производные уровни, не вызывающие эффекта):
	Компонент
	Путь воздействия
	Значение

	2-(2-бутоксиэтокси)этанол
	Пероральный DNEL
	6,25 мг/кг/сутки (человек/потребитель)

	
	Ингаляционный DNEL (острое)
	101,2 мг/м³ (работник)

	
	Ингаляционный DNEL (долгосрочное)
	67,5 мг/м³ (работник)

	1-метокси-2-пропанол
	Пероральный DNEL (долгосрочное)
	33 мг/кг (человек/потребитель)

	
	Дермальный DNEL (долгосрочное)
	78 мг/кг (человек/потребитель); 183 мг/кг (работник)

	
	Ингаляционный DNEL (острое)
	553,5 мг/м³ (работник)

	
	Ингаляционный DNEL (долгосрочное)
	43,9 мг/м³ (человек/потребитель); 369 мг/м³ (работник)



PNEC (прогнозируемые концентрации, не вызывающие эффекта):
	Компонент
	Среда
	Значение

	2-(2-бутоксиэтокси)этанол
	Морская вода
	110 мкг/л

	
	Пресная вода
	1 100 мкг/л

	1-метокси-2-пропанол
	Морская вода
	1 000 мкг/л

	
	Пресная вода
	10 000 мкг/л



8.2 Меры по ограничению воздействия
Соответствующие технические меры контроля: дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Обычные меры предосторожности должны соблюдаться при обращении с химикатами.
Немедленно снимать всю загрязнённую и пропитанную одежду.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: не требуется.
Защита рук
Использовать перчатки из прочного материала, желательно с трикотажной подкладкой для повышения комфорта (EN 374).
Для очистки кожи использовать только воду и мягкое мыло или pH-нейтральное очищающее средство. Не использовать растворители.
Перчатки должны немедленно утилизироваться при сильном загрязнении, при попадании брызг после истечения максимального времени ношения, но не позднее конца смены.
Материал перчаток: ПВХ или ПЭ (EN 374); рекомендуемая толщина материала: ≥ 0,5 мм
Время проницаемости материала перчаток: не менее 480 минут. Точное время прорыва должно быть определено производителем защитных перчаток и соблюдаться.
Защита глаз/лица
Защитные очки (EN 166)
	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
	Показатель
	Значение

	Агрегатное состояние
	Жидкое

	Цвет
	Прозрачный

	Запах
	С запахом растворителя

	Порог восприятия запаха
	Не определён

	Точка плавления/замерзания
	Не определена

	Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения
	Не определены

	Воспламеняемость
	Неприменимо

	Нижний предел взрываемости
	Не определён

	Верхний предел взрываемости
	Не определён

	Температура вспышки
	>100 °C

	Температура разложения
	Не определена

	pH при 20 °C
	10,5

	Кинематическая вязкость при 20 °C
	14 с (DIN 53211/4)

	Динамическая вязкость
	Не определена

	Растворимость в воде
	Не смешивается или трудно смешивается

	Коэффициент распределения н-октанол/вода (лог. значение)
	Не определён

	Давление паров
	Не определено

	Плотность при 20 °C
	1,01 г/см³

	Относительная плотность
	Не определена

	Плотность паров
	Не определена



9.2 Прочая информация
Форма: жидкая
Температура самовоспламенения: продукт не является самовоспламеняющимся.
Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: не определена
Информация в отношении классов физической опасности
Ни один из перечисленных классов физической опасности (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли, окисляющие газы, газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые вещества, самореактивные вещества, пирофорные жидкости и твёрдые вещества, самонагревающиеся вещества, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой, окисляющие жидкости и твёрдые вещества, органические пероксиды, коррозионное воздействие на металлы, десенсибилизированные взрывчатые вещества) к продукту не применяется.
	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Стабилен в нормальных условиях.
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: разложения не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасные реакции неизвестны.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения неизвестны.
	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности, определённых Регламентом (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: на основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Значения LD/LC50, значимые для классификации:
	Компонент
	Показатель
	Значение

	2-(2-бутоксиэтокси)этанол
	Оральный LD50 (крыса)
	5 660 мг/кг

	
	Дермальный LD50 (кролик)
	4 000 мг/кг

	1-метокси-2-пропанол
	Оральный LD50 (крыса)
	5 660 мг/кг

	
	Дермальный LD50 (кролик)
	13 000 мг/кг

	
	Ингаляционный LC50/4ч (крыса)
	25,8 мг/л

	C9-11 этоксилат спирта
	Оральный LD50 (крыса)
	>300–2 000 мг/кг



Первичное раздражающее воздействие:
Раздражение/разъедание кожи: на основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз: вызывает серьёзное раздражение глаз.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: критерии классификации не выполняются.
Мутагенность зародышевых клеток: критерии классификации не выполняются.
Канцерогенность: критерии классификации не выполняются.
Репродуктивная токсичность: критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие): критерии классификации не выполняются.
Опасность при аспирации: критерии классификации не выполняются.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей
Ни один из компонентов не включён в перечень.
	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
	Компонент
	Показатель
	Значение

	2-(2-бутоксиэтокси)этанол
	EC50/48ч (Daphnia magna)
	>100 мг/л

	
	LC50/96ч (рыба, OECD 203)
	1 300 мг/л

	1-метокси-2-пропанол
	EC50/48ч (Daphnia magna)
	23 300 мг/л

	
	LC50/96ч (Leuciscus idus)
	>4 000 мг/л

	
	LC50/96ч (pimephales promelas)
	20 800 мг/л

	C9-11 этоксилат спирта
	EC50/48ч (Daphnia magna)
	>1–10 мг/л



12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Мобильность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ
СБТ: данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными.
оСБсБ: данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными, в концентрациях 0,1 % и выше.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Данное вещество/смесь не содержит компонентов, являющихся эндокринными разрушителями согласно Статье 57(f) UK REACH, Делегированному регламенту (ЕС) 2017/2100 или Делегированному регламенту (ЕС) 2018/605, в концентрациях 0,1 % и выше.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Дополнительная экологическая информация:
Общие указания: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.
	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация
Небольшие количества можно развести большим количеством воды и смыть. Утилизацию больших количеств проводить в соответствии с требованиями местных органов власти.
Утилизация должна проводиться в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Европейский классификатор отходов
20 01 29* моющие средства, содержащие опасные вещества
15 01 02 пластиковая упаковка
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: тщательно опорожнить загрязнённую упаковку. После надлежащей очистки она может быть переработана.
Рекомендуемые чистящие средства: вода, при необходимости вместе с чистящими средствами.
	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.3 Класс(ы) транспортной опасности
ADR, ADN, IMDG, IATA — класс: отсутствует
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: отсутствует
14.5 Опасности для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Неприменимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Неприменимо.
Транспорт / дополнительная информация: не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам.
Типовые правила ООН: отсутствует
	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфичные для вещества или смеси
Закон о ядовитых веществах (Poisons Act)
Регулируемые прекурсоры взрывчатых веществ: ни один из компонентов не включён в перечень.
Регулируемые ядовитые вещества: ни один из компонентов не включён в перечень.
Прекурсоры взрывчатых веществ, подлежащие отчётности: ни один из компонентов не включён в перечень.
Ядовитые вещества, подлежащие отчётности:
CAS: 1310-73-2 гидроксид натрия — 12 % от общей каустической щёлочности
Директива 2012/18/EU
Поименованные опасные вещества — ПРИЛОЖЕНИЕ I: ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006, ПРИЛОЖЕНИЕ XVII: условия ограничения 3, 55
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.
	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Эта информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не создаёт юридически действительных договорных отношений.
Настоящий паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Соответствующие фразы
H226 Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.
H302 Вреден при проглатывании.
H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз.
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
H336 Может вызывать сонливость и головокружение.
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных по веществам согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт:
E-Mail: msds.info@pallmann.net
Сокращения и акронимы:
RID: Международное соглашение о железнодорожной перевозке опасных грузов
ICAO: Международная организация гражданской авиации
ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG: Международный морской кодекс по опасным грузам
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS: Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS: Chemical Abstracts Service (подразделение Американского химического общества)
DNEL: производный уровень отсутствия воздействия (UK REACH)
PNEC: прогнозируемая концентрация отсутствия воздействия (UK REACH)
LC50: летальная концентрация, 50 процентов
LD50: летальная доза, 50 процентов
PBT: стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
vPvB: очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
Flam. Liq. 3: легковоспламеняющиеся жидкости — категория 3
Acute Tox. 4: острая токсичность — категория 4
Eye Dam. 1: серьёзное повреждение/раздражение глаз — категория 1
Eye Irrit. 2: серьёзное повреждение/раздражение глаз — категория 2
STOT SE 3: специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие) — категория 3
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.
