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	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: VOLLPFLEGE / FINISH CARE
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, не рекомендуемые к применению
Особых требований нет.
Сектор применения
SU19 Строительство
SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
SU21 Потребительское использование: частные домохозяйства / широкая публика / потребители
Категория продукта: PC35 Моющие и чистящие средства (в т. ч. на основе растворителей)
Применение вещества/смеси: эмульсия по уходу для первичной и регулярной очистки
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик:
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел. +49 (0)931-27964-0
Факс +49 (0)931-27964-50
Дополнительная информация можно получить у:
Products Development Lab
E-Mail: msds.info@uzin-utz.com
1.4 Телефон экстренной связи:
Медицинская помощь (Информационный центр по отравлениям GIZ-Nord): +49 551 19240
Экстренная помощь при транспортировке: +49 621 60 43 333
	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Продукт не классифицируется как опасный согласно Регламенту CLP.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует
Пиктограммы опасности: отсутствуют
Сигнальное слово: отсутствует
Указания на опасность: отсутствуют
Дополнительная информация:
EUH208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: неприменимо.
оСБсБ: неприменимо.
	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: чистящее средство на водной основе
Опасные компоненты:
	CAS / EINECS
	Наименование
	Классификация
	Концентр.

	CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
	Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317. Специфический предел концентрации: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %
	<0,05%

	CAS: 55965-84-9
	Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)
	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317. Специфические пределы концентрации: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %; Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %; Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
	<0,0015%



Регламент (ЕС) № 648/2004 по моющим средствам / маркировка состава
	Компонент
	Доля

	неионогенные ПАВ, отдушки
	<5%



Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Дополнительная информация: формулировки указанных фраз опасности приведены в разделе 16.
	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общие сведения: особых мер не требуется.
При вдыхании: обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу.
При контакте с кожей: немедленно смыть водой с мылом и тщательно промыть.
При контакте с глазами: промывать открытый глаз несколько минут под проточной водой. Затем обратиться к врачу.
При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Дополнительная значимая информация отсутствует.
	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства тушения: CO₂, порошок или водяной распылитель. При крупных пожарах использовать водяной распылитель или пену, устойчивую к спирту.
Непригодные средства тушения по соображениям безопасности: вода сплошной струёй
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Защитное оборудование: автономный дыхательный аппарат.
	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства защиты. Не допускать посторонних лиц.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию / поверхностные или грунтовые воды.
Не допускать проникновения в почву/грунт.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Собрать при помощи жидкостно-связывающего материала (песок, диатомит, кислотосвязывающие средства, универсальные сорбенты, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для информации о безопасном обращении.
См. раздел 8 для информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для информации по утилизации.
	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Хранить в недоступном для детей месте.
Немедленно снимать всю загрязнённую и пропитанную одежду.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация по пожаро- и взрывозащите: особых мер не требуется.
7.2 Условия для безопасного хранения, включая несовместимость
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: особых требований нет.
Информация о совместном хранении: не требуется.
Дополнительная информация об условиях хранения: беречь от мороза.
7.3 Специфическое конечное применение(я)
Дополнительная значимая информация отсутствует.
	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащие контролю на рабочем месте:
Продукт не содержит значимых количеств веществ с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Меры по ограничению воздействия
Соответствующие технические меры контроля: дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Обычные меры предосторожности должны соблюдаться при обращении с химикатами.
Немедленно снимать всю загрязнённую и пропитанную одежду.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: не требуется.
Защита рук
Перчатки из ПВХ или ПЭ (EN 374)
Материал перчаток: ПВХ или ПЭ (EN 374)
Время проницаемости материала перчаток: точное время прорыва должно быть определено производителем защитных перчаток и соблюдаться.
Защита глаз/лица
Защитные очки (EN 166)
	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
	Показатель
	Значение

	Агрегатное состояние
	Жидкое

	Цвет
	Белый

	Запах
	Слабый, характерный

	Порог восприятия запаха
	Не определён

	Точка плавления/замерзания
	Не определена

	Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения
	Не определены

	Воспламеняемость
	Неприменимо

	Нижний предел взрываемости
	Не определён

	Верхний предел взрываемости
	Не определён

	Температура вспышки
	>100 °C

	Температура самовоспламенения
	Продукт не является самовоспламеняющимся

	Температура разложения
	Не определена

	pH
	Не определён

	Кинематическая вязкость при 20 °C
	12 с (ISO 4 мм)

	Динамическая вязкость
	Не определена

	Растворимость в воде
	Не смешивается или трудно смешивается

	Коэффициент распределения н-октанол/вода (лог. значение)
	Не определён

	Давление паров
	Не определено

	Плотность при 20 °C
	1,04 г/см³

	Относительная плотность
	Не определена

	Плотность паров
	Не определена



9.2 Прочая информация
Форма: жидкая
Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: не определена
Информация в отношении классов физической опасности
Ни один из перечисленных классов физической опасности (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли, окисляющие газы, газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые вещества, самореактивные вещества, пирофорные жидкости и твёрдые вещества, самонагревающиеся вещества, вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой, окисляющие жидкости и твёрдые вещества, органические пероксиды, коррозионное воздействие на металлы, десенсибилизированные взрывчатые вещества) к продукту не применяется.
	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: разложения не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасные реакции неизвестны.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения неизвестны.
	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности, определённых Регламентом (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: на основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Раздражение/разъедание кожи: критерии классификации не выполняются.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз: критерии классификации не выполняются.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: критерии классификации не выполняются.
Мутагенность зародышевых клеток: критерии классификации не выполняются.
Канцерогенность: критерии классификации не выполняются.
Репродуктивная токсичность: критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие): критерии классификации не выполняются.
Опасность при аспирации: критерии классификации не выполняются.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей
Ни один из компонентов не включён в перечень.
	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Водная токсичность: дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Мобильность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ
СБТ: неприменимо.
оСБсБ: неприменимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ со свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Дополнительная экологическая информация:
Общие указания: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.
	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация
Небольшие количества можно развести большим количеством воды и смыть. Утилизацию больших количеств проводить в соответствии с требованиями местных органов власти.
Утилизация должна проводиться в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: тщательно опорожнить загрязнённую упаковку. После надлежащей очистки она может быть переработана.
Рекомендуемые чистящие средства: вода, при необходимости вместе с чистящими средствами.
	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.3 Класс(ы) транспортной опасности
ADR, ADN, IMDG, IATA — класс: отсутствует
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: отсутствует
14.5 Опасности для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Неприменимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Неприменимо.
Транспорт / дополнительная информация: не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам.
Типовые правила ООН: отсутствует
	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфичные для вещества или смеси
Директива 2012/18/EU
Поименованные опасные вещества — ПРИЛОЖЕНИЕ I: ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148
Регламент (ЕС) № 273/2004 о прекурсорах наркотических веществ: ни один из компонентов не включён в перечень.
Регламент (ЕС) № 111/2005, устанавливающий правила мониторинга торговли между Сообществом и третьими странами прекурсорами наркотических веществ: ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.
	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Эта информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не создаёт юридически действительных договорных отношений.
Соответствующие фразы
H301 Токсично при проглатывании.
H302 Вреден при проглатывании.
H310 Смертельно при попадании на кожу.
H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз.
H330 Смертельно при вдыхании.
H400 Очень токсично для водных организмов.
H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочным эффектом.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных по веществам согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт:
Dr. Kötte, тел. +49 (0)931 27964-25, E-Mail: msds.info@uzin-utz.com
Сокращения и акронимы:
RID: Международное соглашение о железнодорожной перевозке опасных грузов
ICAO: Международная организация гражданской авиации
ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG: Международный морской кодекс по опасным грузам
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS: Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS: Chemical Abstracts Service (подразделение Американского химического общества)
PBT: стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
vPvB: очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
Acute Tox. 3: острая токсичность — категория 3
Acute Tox. 4: острая токсичность — категория 4
Acute Tox. 2: острая токсичность — категория 2
Skin Corr. 1C: разъедание/раздражение кожи — категория 1C
Skin Irrit. 2: разъедание/раздражение кожи — категория 2
Eye Dam. 1: серьёзное повреждение/раздражение глаз — категория 1
Skin Sens. 1: сенсибилизация кожи — категория 1
Skin Sens. 1A: сенсибилизация кожи — категория 1A
Aquatic Acute 1: опасно для водной среды — острая опасность — категория 1
Aquatic Chronic 1: опасно для водной среды — долгосрочная опасность — категория 1
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.
