Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
SIPP 1K MS
	РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ



Наименование продукта
SIPP 1K MS
Производитель
«СИПП-ПРОМ», 197348 Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 10, литер 10, помещение 1Н, 3Н, офис 307
Телефон
+7 (812) 329-07-15

	РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



2.1 Классификация опасности
Малоопасная продукция по степени воздействия на организм: 4 класс опасности.
2.2 Элементы маркировки
Сигнальное слово: «Осторожно»
Символы (знаки) опасности: не классифицируются
Краткая характеристика опасности (Н-фразы): H227 — горючая жидкость; H332 — вредно при вдыхании
Меры по предупреждению опасности (Р-фразы)
●  P210: Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. Не курить
●  P261: Избегать вдыхания газа / пара / пыли / аэрозолей
●  P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении
●  P280: Использовать перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица
●  P304+P340+P312: ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии
●  P370+P378: При пожаре тушить пожаротушащими средствами, подходящими для горючих жидкостей
●  P403+P235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте

	РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ



	Вещество
	CAS
	Концентрация, %

	Винилтриметоксисилан
	2768-02-7
	2–4



	РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



Общая информация
Во всех сомнительных случаях, а также при появлении первых симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
При вдыхании
Свежий воздух.
При попадании внутрь
Не вызывать рвоту при отсутствии специального указания врача. Никогда ничего не давать в рот человеку, потерявшему сознание. При нахождении пострадавшего в сознании — промыть рот водой. Обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов.
При попадании в глаза
Промыть большим количеством воды.
При контакте с кожей
Промыть большим количеством мыльной воды. Удалить загрязнённую одежду.

	РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Общие сведения
Горючая жидкость.
Средства пожаротушения
Тонкораспылённая вода, пена химическая или воздушно-механическая, газообразный диоксид углерода, песок, кошма.
Средства индивидуальной защиты
Противогаз марки А.
Показатели пожаровзрывоопасности
Группа горючести: Г3. Группа воспламеняемости: В3.

	РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ



Обеспечить достаточную вентиляцию.
Меры по защите окружающей среды
Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
Методы и материалы для локализации и очистки
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок). Утилизировать заражённый материал как отходы.

	РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ



Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах.
Указания по защите от пожаров и взрывов
Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
Условия безопасного хранения, включая несовместимости
Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: никаких особенных требований не предъявляется. Указания по совместимости с другими веществами при хранении: не требуется. Дальнейшие данные по условиям хранения: защищать от влажности воздуха и от воды.

	РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Индивидуальная защита
Лица, занятые на производстве, должны проходить обязательный периодический медицинский осмотр.
Защита органов дыхания
Не требуется при достаточной вентиляции. При недостаточной вентиляции требуется защита органов дыхания.
Защита кожи
Перчатки резиновые технические.
Защита глаз
Очки защитные.

	РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Физическое состояние: жидкость.
	Показатель
	Значение

	Внешний вид
	Пастообразная масса желто-оранжевого цвета

	Плотность (при +25°C)
	1,60 – 1,70 г/см³

	Время отлипа, не менее
	40 мин

	Рабочее время, не более
	4 ч

	Твёрдость по Шору A
	55,0 – 65,0

	Адгезионная прочность через 7 суток
	Около 1,5 МПа



	РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ



Условия, которых следует избегать
Химически стабилен при комнатной температуре. Избегать высоких температур.
Материалы, которых следует избегать
Несовместимость с водой, спиртами, щелочами и кислотами. При контакте с водой происходит необратимая реакция отверждения продукта.
Опасные продукты распада
Маловероятны при нормальном промышленном применении.

	РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Острая токсичность
Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм: 3 класс опасности.
Кожно-раздражающее действие
Не обладает.
Раздражающее действие на слизистые оболочки
Не обладает.
Сенсибилизирующее действие
Не обладает.

	РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Акватоксичность
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Стойкость и склонность к деградации
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Биоаккумулятивный потенциал
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Подвижность в грунте
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
Класс вредности для воды (самоклассификация)
Класс 1 — немного вредно для воды. Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

	РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Оставить в открытой упаковке и подождать полного отверждения продукта, затем утилизировать. Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. Избегать попадания в окружающую среду. Малые количества могут утилизироваться как бытовые отходы.

	РАЗДЕЛ 14: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	Показатель
	Значение

	Номер UN (ADR, ADN, IMDG, IATA)
	Не применимо

	Собственное транспортное наименование ООН
	Не применимо

	Классы опасности транспорта
	Не применимо

	Группа упаковки (ADR, IMDG, IATA)
	Не применимо

	Экологические риски (загрязнитель морской среды)
	Отрицательно

	Особые меры предосторожности
	Отрицательно

	Транспортировка навалом (Приложение II MARPOL 73/78, IBC Code)
	Не применимо



	РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



На основании «Всеобщей классификационной директивы ЕС для смесей» в её последней (актуальной) редакции продукт не подлежит обязательной маркировке. При обращении с химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности.

