Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
UZIN KE 16
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: UZIN KE 16
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, не рекомендуемые к применению
Особых требований нет.
Сектор применения
SU19 Строительные работы
SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрирование, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
SU21 Потребительское использование: частные домохозяйства/широкая публика/потребители
Категория продукта
PC1 Клеи, герметики
Применение вещества/смеси
Универсальный клей
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель: UZIN UTZ AG, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Тел.: +49 (0)731 4097-0. Факс: +49 (0)731 4097-110
Поставщик в Великобритании: Uzin Utz UK Ltd., Unit 2, Mitchell Court, Central Park, Rugby, Warwickshire, CV23 0UY. Тел. +44 (0) 1788 530 080. Факс +44 (0) 1788 536508. Email info@uk.uzin-utz.com
Дополнительную информацию можно получить: Отдел безопасности продукции, email: msds.info@uzin-utz.com
1.4 Номер телефона для экстренных случаев
Медицинские экстренные случаи (Информационный токсикологический центр GIZ-Nord): +49 551 19240
Экстренные случаи при транспортировке: +49 621 60 43 333

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Продукт не классифицирован согласно регламенту CLP.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: Void
Пиктограммы опасности: Void
Сигнальное слово: Void
Указания на опасность: Void
Дополнительная информация
EUH208 Содержит смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: не применимо.
оСБсБ: не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: дисперсионный клей. Не содержит растворителей, не содержит жидких органических соединений с температурой кипения < 200 °C.
Опасные компоненты
	CAS
	Наименование
	Классификация
	Концентрация

	55965-84-9
	Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)
	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317
Специфические предельные концентрации: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %; Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %; Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
	<0,0015%


Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Дополнительная информация
Формулировки указанных фраз опасности приведены в разделе 16.

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация
Особых мер не требуется.
После вдыхания
Обеспечить приток свежего воздуха.
После контакта с кожей
Немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
После контакта с глазами
Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. Затем обратиться к врачу.
После проглатывания
Не вызывать рвоту; немедленно вызвать медицинскую помощь.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения
CO₂, порошок или водяное распыление. При крупных пожарах — водяное распыление или спиртостойкая пена.
Средства пожаротушения, непригодные по соображениям безопасности
Вода со сплошной струёй.
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Защитное оборудование
Особых мер не требуется.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры личной предосторожности, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Особых мер не требуется.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию, поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Собрать с помощью жидкосвязывающего материала (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные сорбенты, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 — сведения о безопасном обращении.
См. раздел 8 — сведения о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 — сведения по утилизации.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
● Избегать контакта с глазами и кожей.
● Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация по пожаро- и взрывобезопасности
Особых мер не требуется.
7.2 Условия безопасного хранения с учётом несовместимости
Требования к складским помещениям и ёмкостям
Особых требований нет.
Информация о совместном хранении
Не требуется.
Дополнительная информация об условиях хранения
Беречь от мороза.
7.3 Особые конечные применения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащими контролю на рабочем месте
Продукт не содержит значимых количеств веществ с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие технические меры контроля
Дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Индивидуальные меры защиты, включая средства индивидуальной защиты
Общие защитные и гигиенические меры
● Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
● Избегать контакта с глазами и кожей.
● Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания
Не требуется.
Защита рук
ПВХ- или ПЭ-перчатки (EN 374).
Материал перчаток
ПВХ- или ПЭ-перчатки (EN 374).
Время проникновения материала перчаток
Точное время прорыва должно быть установлено производителем защитных перчаток и соблюдаться.
Защита глаз/лица
Защитные очки (EN 166).

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах
Агрегатное состояние: жидкое (текучее)
Цвет: белый
Запах: слабый, специфический
Порог восприятия запаха: не определён.
Точка плавления/замерзания: не определена.
Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения: не определены.
Воспламеняемость: не применимо.
Нижний и верхний пределы взрываемости: не определены.
Температура вспышки: >100 °C.
Температура самовоспламенения: продукт не является самовоспламеняющимся.
Температура разложения: не определена.
pH при 20 °C: 7,5
Кинематическая вязкость: не определена.
Динамическая вязкость при 20 °C: 41 000 мПа·с (Брукфильд, 20 об/мин).
Растворимость
Вода: диспергируется.
Коэффициент распределения н-октанол/вода (log-значение): не определён.
Давление паров: не определено.
Плотность при 20 °C: 1,4 г/см³. Относительная плотность: не определена. Плотность паров: не определена.
9.2 Прочая информация
Форма: пастообразная.
Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: не определена.
Информация в отношении классов физической опасности
Взрывчатые вещества — Void; горючие газы — Void; аэрозоли — Void; окисляющие газы — Void; газы под давлением — Void; легковоспламеняющиеся жидкости — Void; легковоспламеняющиеся твёрдые вещества — Void; саморазлагающиеся вещества и смеси — Void; пирофорные жидкости — Void; пирофорные твёрдые вещества — Void; самонагревающиеся вещества и смеси — Void; вещества и смеси, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой — Void; окисляющие жидкости — Void; окисляющие твёрдые вещества — Void; органические пероксиды — Void; коррозионное воздействие на металлы — Void; десенсибилизированные взрывчатые вещества — Void.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение/условия, которых следует избегать: разложения не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасных реакций не выявлено.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения неизвестны.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Сведения о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Разъедание/раздражение кожи
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Мутагенность зародышевых клеток
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Канцерогенность
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Репродуктивная токсичность
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие)
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие)
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
Опасность при аспирации
По имеющимся данным критерии классификации не выполняются.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей
Ни один из компонентов не включён в соответствующие перечни.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Токсичность для водных организмов
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Подвижность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: не применимо.
оСБсБ: не применимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ со свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Общие указания
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обращения с отходами
Рекомендация
Не допускать попадания продукта в канализацию. Дать остаткам продукта затвердеть в открытой ёмкости, затем утилизировать как строительные отходы.
Загрязнённая упаковка
Рекомендация
Утилизация должна проводиться согласно официальным нормам. Тщательно очищать загрязнённую упаковку. После тщательной и надлежащей очистки она может быть переработана.
Рекомендуемые чистящие средства
Вода, при необходимости с добавлением чистящих средств.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: Void
14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: Void
14.3 Класс(-ы) опасности при транспортировке
ADR, ADN, IMDG, IATA — класс: Void
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: Void
14.5 Опасность для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: нет.
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Не применимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Не применимо.
Транспортировка/Дополнительная информация
Не является опасным согласно указанным характеристикам.
Типовые правила ООН
Void

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичное для вещества или смеси
Директива 2012/18/ЕС
Опасные вещества, поименованные в Приложении I: ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148
Регламент (ЕС) № 273/2004 о прекурсорах наркотических веществ: ни один из компонентов не включён в перечень.
Регламент (ЕС) № 111/2005 о мониторинге торговли прекурсорами наркотических веществ между Сообществом и третьими странами: ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Данная информация основана на текущем уровне наших знаний. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не создаёт юридически действительных договорных отношений.
Соответствующие фразы
H301 Токсично при проглатывании.
H310 Смертельно при контакте с кожей.
H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз.
H330 Смертельно при вдыхании.
H400 Очень токсично для водных организмов.
H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных по веществам согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Отдел, выпустивший паспорт безопасности
Отдел безопасности продукции.
Контакт
Отдел безопасности продукции. Телефон: +49 (0)731 4097 207. E-mail: msds.info@uzin-utz.com
Сокращения и акронимы
RID — Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам.
ICAO — Международная организация гражданской авиации.
ADR — Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.
IMDG — Международный морской кодекс по опасным грузам.
IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта.
GHS — Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ.
EINECS — Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ.
ELINCS — Европейский список зарегистрированных химических веществ.
CAS — Служба реферирования химических веществ (подразделение Американского химического общества).
PBT — СБТ (стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество).
vPvB — оСБсБ (очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество).
Acute Tox. 3 — острая токсичность, категория 3.
Acute Tox. 2 — острая токсичность, категория 2.
Skin Corr. 1C — разъедание/раздражение кожи, категория 1C.
Eye Dam. 1 — серьёзное повреждение/раздражение глаз, категория 1.
Skin Sens. 1A — сенсибилизация кожи, категория 1A.
Aquatic Acute 1 — опасность для водной среды — острая опасность, категория 1.
Aquatic Chronic 1 — опасность для водной среды — долгосрочная опасность, категория 1.
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

