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	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: UZIN KE 2000 S
1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и способы применения, не рекомендуемые к использованию
Особых требований нет.
Сектор применения
1. SU19 Строительство
1. SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
1. SU21 Потребительское использование: частные домохозяйства / широкая публика / потребители
Категория продукта: PC1 Клеи, герметики
Область применения вещества/смеси: Универсальный контактный клей (pressure-sensitive adhesive)
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/поставщик:
Производитель:
UZIN UTZ AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
Тел.: +49 (0)731 4097-0
Факс: +49 (0)731 4097-110
Поставщик в Великобритании:
Uzin Utz UK Ltd.
Unit 2, Mitchell Court
Central Park, Rugby
Warwickshire, CV23 0UY
Тел.: +44 (0) 1788 530 080
Факс: +44 (0) 1788 536508
Email: info@uk.uzin-utz.com
Дополнительную информацию можно получить в:
Отдел безопасности продукции
Email: msds.info@uzin-utz.com
1.4 Телефон экстренной связи
Медицинские экстренные случаи (Информационный центр по отравлениям GIZ-Nord): +49 551 19240
Экстренные случаи при транспортировке: +49 621 60 43 333

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Продукт не классифицируется как опасный согласно регламенту CLP.
Дополнительная информация: горячая линия по информации об аллергии +49 (0)731 4097-0
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует (Void)
Пиктограммы опасности: отсутствуют (Void)
Сигнальное слово: отсутствует (Void)
Указания на опасность: отсутствуют (Void)
Дополнительная информация:
EUH208 Содержит смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: неприменимо.
оСБсБ: неприменимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: Дисперсионный клей. Без растворителей, не содержит жидких органических соединений с температурой кипения < 200 °C
Опасные компоненты:
	CAS
	Компонент и классификация
	Концентрация

	CAS: 55965-84-9
	Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317
Специфические пределы концентрации:
Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
	<0,0015%


Дополнительная информация: Формулировки указанных H-фраз приведены в разделе 16.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация: Особые меры не требуются.
После вдыхания: Обеспечить приток свежего воздуха.
После контакта с кожей: Немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
После контакта с глазами: Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. Затем обратиться к врачу.
После проглатывания: Не вызывать рвоту; немедленно вызвать медицинскую помощь.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или водяной спрей. Для тушения крупных пожаров использовать водяной спрей или пену, устойчивую к спирту.
Средства пожаротушения, непригодные по соображениям безопасности: вода со сплошной струёй
5.2 Особые опасности, возникающие в результате воздействия вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: Особые меры не требуются.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Особые меры не требуются.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Собрать при помощи жидкосвязывающего материала (песок, диатомит, кислотосвязывающие средства, универсальные связующие, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для информации о безопасном обращении.
См. раздел 8 для информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для информации об утилизации.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Промывать инструменты водой с мылом сразу после использования.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация о противопожарной защите и защите от взрыва: Особые меры не требуются.
7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимость
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: Особых требований нет.
Информация о совместном хранении: не требуется.
Дополнительная информация об условиях хранения: Защищать от промерзания.
7.3 Специфическое конечное применение(я)
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащие контролю на рабочем месте: Продукт не содержит значимых количеств веществ с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Меры по ограничению воздействия
Соответствующие технические меры контроля: Дополнительных данных нет; см. пункт 7.
Меры индивидуальной защиты, включая средства индивидуальной защиты
Общие защитные и гигиенические меры:
Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Не есть, не пить, не курить и не нюхать во время работы.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: Не требуется. Во время и после укладки и высыхания продукта должна обеспечиваться тщательная вентиляция.
Защита рук: перчатки из ПВХ или ПЭ (EN 374)
Материал перчаток: перчатки из ПВХ или ПЭ (EN 374)
Время проникновения материала перчаток: точное время прорыва должно быть определено производителем защитных перчаток и должно соблюдаться.
Защита глаз/лица: защитные очки (EN 166)

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Физическое состояние: жидкое (текучее)
Цвет: бежевый
Запах: слабый, характерный
Порог восприятия запаха: не определён
Температура плавления/затвердевания: не определена
Температура кипения или начальная температура кипения и диапазон кипения: не определены
Воспламеняемость: неприменимо
Нижний предел взрываемости: не определён
Верхний предел взрываемости: не определён
Температура вспышки: >100 °C
Температура самовоспламенения: продукт не является самовоспламеняющимся
Температура разложения: не определена
pH при 20 °C: 8
Кинематическая вязкость: не определена
Динамическая вязкость при 20 °C: 30 000 мПа·с (Brookfield RV 7, 20 об/мин)
Растворимость в воде: диспергируется
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): не определён
Давление пара: не определено
Плотность при 20 °C: 1,2 г/см³
Относительная плотность: не определена
Плотность пара: не определена
9.2 Прочая информация
Форма: пастообразная
Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: не определена
Информация в отношении классов физической опасности (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли, окисляющие газы, газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые вещества, самореактивные вещества и смеси, пирофорные жидкости и твёрдые вещества, самонагревающиеся вещества и смеси, вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, окисляющие жидкости и твёрдые вещества, органические пероксиды, коррозионное воздействие на металлы, десенсибилизированные взрывчатые вещества): отсутствует (Void) — для всех перечисленных классов.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Разложения не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасные реакции неизвестны.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения неизвестны.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Разъедание/раздражение кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Канцерогенность: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Опасность при аспирации: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: Ни один из компонентов не включён в перечень.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Водная токсичность: Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Подвижность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: неприменимо.
оСБсБ: неприменимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ со свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные воздействия
Дополнительная экологическая информация:
Общие указания: Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обращения с отходами
Рекомендация:
Не допускать попадания продукта в канализацию.
Дать остаткам продукта затвердеть в открытой ёмкости, затем утилизировать как строительные отходы.
Загрязнённая тара:
Рекомендация: Утилизация должна производиться в соответствии с официальными нормативами. Тщательно очистить загрязнённую тару. После надлежащей и тщательной очистки она может быть переработана.
Рекомендуемые чистящие средства: вода, при необходимости с чистящими средствами.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует (Void)
14.2 Собственное транспортное наименование по ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует (Void)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке
ADR, ADN, IMDG, IATA — Класс: отсутствует (Void)
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: отсутствует (Void)
14.5 Опасность для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Неприменимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Неприменимо.
Транспорт/Дополнительная информация: Не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам.
Модельные правила ООН: отсутствует (Void)

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила по технике безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфичные для вещества или смеси
Директива 2012/18/ЕС
Поименованные опасные вещества — ПРИЛОЖЕНИЕ I: Ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148
Регламент (ЕС) № 273/2004 о прекурсорах наркотиков: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Регламент (ЕС) № 111/2005, устанавливающий правила контроля торговли прекурсорами наркотиков между Сообществом и третьими странами: Ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Данная информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
Соответствующие фразы
1. H301 Токсично при проглатывании.
1. H310 Смертельно при контакте с кожей.
1. H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз.
1. H317 Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
1. H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз.
1. H330 Смертельно при вдыхании.
1. H400 Очень токсично для водных организмов.
1. H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных по веществам согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Отдел, выпустивший паспорт безопасности: Отдел безопасности продукции
Контакт: Отдел безопасности продукции, тел.: +49 (0)731 4097 207, email: msds.info@uzin-utz.com
Сокращения и акронимы
1. RID: Международные правила перевозки опасных грузов по железной дороге
1. ICAO: Международная организация гражданской авиации
1. ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
1. IMDG: Международный морской кодекс по опасным грузам
1. IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта
1. GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
1. EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
1. ELINCS: Европейский список зарегистрированных химических веществ
1. CAS: Chemical Abstracts Service (подразделение Американского химического общества)
1. PBT: Стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество (СБТ)
1. vPvB: Очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество (оСБсБ)
1. Acute Tox. 3: Острая токсичность — категория 3
1. Acute Tox. 2: Острая токсичность — категория 2
1. Skin Corr. 1C: Разъедание/раздражение кожи — категория 1C
1. Eye Dam. 1: Серьёзное повреждение/раздражение глаз — категория 1
1. Skin Sens. 1A: Сенсибилизация кожи — категория 1A
1. Aquatic Acute 1: Опасно для водной среды — острая водная опасность — категория 1
1. Aquatic Chronic 1: Опасно для водной среды — долгосрочная водная опасность — категория 1
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

