Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
PALL-X 325
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: PALL-X 325
1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и способы применения, использование которых не рекомендуется
Сектор применения:
●  SU19 Строительные работы
●  SU22 Профессиональное использование: Общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
●  SU21 Потребительское использование: Частные домохозяйства / широкая публика / потребители
Категория продукта: PC9a Покрытия и краски, разбавители, средства для удаления краски
Применение вещества / смеси: Водно-дисперсионная, однокомпонентная грунтовка, наносимая валиком или шпателем
Способы применения, не рекомендуемые: Дополнительная значимая информация отсутствует.
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик:
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел.: +49 931-27964-0
Факс: +49 931-27964-50
Дополнительную информацию можно получить в: Products Development Lab
Эл. почта: msds.info@pallmann.net
1.4 Номер телефона экстренной связи
Медицинские экстренные ситуации (GIZ-Nord Poisons Center): +49 551 19240

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Продукт не классифицируется согласно Регламенту CLP Великобритании.
Дополнительная информация: Горячая линия по вопросам аллергии +49 931 27964-0
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует
Пиктограммы опасности: отсутствуют
Сигнальное слово: отсутствует
Указания на опасность: отсутствуют
Дополнительная информация:
EUH208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
СБТ: данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые можно считать стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (СБТ).
оСБсБ: данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые можно считать очень стойкими и очень биоаккумулятивными (оСБсБ) на уровне 0.1%.
Определение свойств эндокринных разрушителей: данное вещество/смесь не содержит компонентов, являющихся эндокринными разрушителями согласно Статье 57(f) UK REACH или Делегированному регламенту (ЕС) 2017/2100 или Делегированному регламенту (ЕС) 2018/605 в количествах 0.1% или более.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: Водно-дисперсионный, однокомпонентный лак-герметик для паркета
Опасные компоненты:
	CAS / EINECS / Reg.nr.
	Наименование и классификация
	Конц.

	CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Reg.nr.: 01-2119450011-60
	Дипропиленгликоль монометиловый эфир
вещество с установленным пределом воздействия на рабочем месте (Сообщество)
	3-<5%

	CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
Reg.nr.: 01-2119475527-28
	3-бутоксипропан-2-ол
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
	1-<3%

	CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317
ATE: LD50 перорально: 450 мг/кг; LC50/4ч ингаляционно: 0.21 мг/л. Специфический предел концентрации: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.036 %
	<0.036%

	CAS: 55965-84-9
	Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071
Специфические пределы концентрации: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0.6 %; Skin Irrit. 2; H315: 0.06 % ≤ C < 0.6 %; Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0.6 %; Eye Irrit. 2; H319: 0.06 % ≤ C < 0.6 %; Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 %
	<0.0015%



Дополнительная информация: Формулировки перечисленных фраз опасности приведены в разделе 16.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация: Особых мер не требуется.
После вдыхания: Обеспечить приток свежего воздуха.
После контакта с кожей: Немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
После контакта с глазами: Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу.
После проглатывания: Не вызывать рвоту; немедленно вызвать медицинскую помощь.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отложенные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или водяной спрей. Крупные пожары тушить водяным спреем или пеной, устойчивой к спирту.
Средства пожаротушения, непригодные по соображениям безопасности: Вода со сплошной струёй
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: Особых мер не требуется.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Не требуется
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.
См. раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для получения информации об утилизации.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Держать в недоступном для детей месте.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Ополаскивать инструменты водой с мылом сразу после использования.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация о пожаро- и взрывобезопасности: Особых мер не требуется.
7.2 Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: Особых требований нет.
Информация о совместном хранении: Не требуется
Дополнительная информация об условиях хранения: Держать ёмкость плотно закрытой. Тщательно закрывать открытые ёмкости и хранить их в вертикальном положении во избежание протечек.
7.3 Специфическое конечное применение (я)
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащими контролю на рабочем месте:
CAS: 34590-94-8 Дипропиленгликоль монометиловый эфир
WEL Долгосрочное значение: 308 мг/м³, 50 ppm; Sk
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие технические средства контроля: Дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Избегать контакта с глазами и кожей.
Не есть, не пить, не курить и не нюхать во время работы.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: Необходимо обеспечить тщательную вентиляцию во время и после укладки и высыхания продукта.
Защита рук: Не обязательна. При чувствительной коже носить лёгкие защитные перчатки.
Материал перчаток: Перчатки из ПВХ или ПЭ (EN 374)
Время проникновения материала перчаток: Не применимо.
Защита глаз/лица: Защитные очки (EN 166)

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
Физическое состояние: Жидкость
Цвет: Светло-жёлтый
Запах: Слабый, характерный
Порог восприятия запаха: Не определён
Точка плавления/точка замерзания: Не определена
Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения: Не определена
Воспламеняемость: Не применимо
Нижний и верхний пределы взрываемости — не определены
Температура вспышки: >100 °C
Температура разложения: Не определена
pH при 20 °C: 7.2
Вязкость: Кинематическая при 20 °C: 20 с (DIN 53211/4); динамическая не определена
Растворимость. Вода: полностью смешивается.
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Не определён
Давление паров при 20 °C: 0.1 гПа
Плотность при 20 °C: 1.01 г/см³
Относительная плотность: Не определена
Плотность паров: Не определена
9.2 Прочая информация
Внешний вид: Форма: Жидкость
Температура воспламенения: Продукт не является самовоспламеняющимся.
Взрывоопасные свойства: Продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: Не определена
Информация в отношении классов физической опасности (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли, окисляющие газы, газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые вещества, саморазлагающиеся вещества, пирофорные жидкости и твёрдые вещества, самонагревающиеся вещества, вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, окисляющие жидкости и твёрдые вещества, органические пероксиды, коррозионное воздействие на металлы, десенсибилизированные взрывчатые вещества): отсутствует.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Стабильно при нормальных условиях. Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Разложение не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасные реакции неизвестны.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения неизвестны.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности, определённых в Регламенте (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Значения LD/LC50, значимые для классификации:
CAS: 34590-94-8 Дипропиленгликоль монометиловый эфир — Пероральная LD50: 5 135 мг/кг (крыса); Дермальная LD50: >19 000 мг/кг (кролик)
CAS: 2634-33-5 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он — Пероральная LD50: 450 мг/кг (ATE); Ингаляционная LC50/4ч: 0.21 мг/л (ATE)
CAS: 55965-84-9 Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) — Пероральная LD50: 64 мг/кг (крыса); Дермальная LD50: 87 мг/кг (крыса); Ингаляционная LC50/4ч: 0.17 мг/л (крыса)
Первичное раздражающее действие:
Раздражение/коррозия кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Канцерогенность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Опасность при аспирации: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: Ни один из компонентов не включён в перечень.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Водная токсичность:
CAS: 2634-33-5 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он — EC50/48ч: 3.27 мг/л (Daphnia magna); LC50/96ч: 2.2 мг/л (Oncorhynchus mykiss)
CAS: 55965-84-9 Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) — EC50/48ч: 0.16 мг/л (Daphnia magna); LC50/96ч: 0.22 мг/л (Oncorhynchus mykiss)
12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Подвижность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые можно считать стойкими, биоаккумулятивными и токсичными.
оСБсБ: данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые можно считать очень стойкими и очень биоаккумулятивными, на уровне 0.1%.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Данное вещество/смесь не содержит компонентов, являющихся эндокринными разрушителями согласно Статье 57(f) UK REACH или Делегированному регламенту (ЕС) 2017/2100 или Делегированному регламенту (ЕС) 2018/605 в количествах 0.1% или более.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Общие указания: Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водотоки или канализационную систему.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация: Не допускать попадания продукта в канализационную систему.
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: Тщательно опустошить загрязнённую упаковку. После надлежащей и тщательной очистки может быть переработана.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.3 Класс(ы) транспортной опасности
ADR, ADN, IMDG, IATA — Класс: отсутствует
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: отсутствует
14.5 Опасность для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: Нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Не применимо
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Не применимо
Транспорт/Дополнительная информация: Не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам.
«UN Model Regulation»: отсутствует

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичное для вещества или смеси
Закон о ядах (Poisons Act)
Регулируемые прекурсоры взрывчатых веществ: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Регулируемые яды: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Прекурсоры взрывчатых веществ, подлежащие отчётности: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Яды, подлежащие отчётности: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Директива 2012/18/EU
Поименованные опасные вещества — Приложение I: Ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Данная информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных характеристик продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
Настоящий паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Соответствующие фразы
H301 Токсично при проглатывании.
H302 Вредно при проглатывании.
H310 Смертельно при контакте с кожей.
H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз.
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
H330 Смертельно при вдыхании.
H400 Очень токсично для водных организмов.
H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH071 Вызывает коррозию дыхательных путей.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных о веществах согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт
Эл. почта: msds.info@pallmann.net
Сокращения и аббревиатуры
RID — Международная конвенция о железнодорожных перевозках опасных грузов
ICAO — Международная организация гражданской авиации
ADR — Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG — Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS — Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS — Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS — Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS — Chemical Abstracts Service
LC50 — летальная концентрация, 50 процентов
LD50 — летальная доза, 50 процентов
PBT / СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
vPvB / оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
ATE — расчётные значения острой токсичности
Acute Tox. 3 / 4 / 2 — острая токсичность, категория 3 / 4 / 2
Skin Corr. 1C — разъедание/раздражение кожи, категория 1C
Skin Irrit. 2 — разъедание/раздражение кожи, категория 2
Eye Dam. 1 — серьёзное повреждение/раздражение глаз, категория 1
Eye Irrit. 2 — серьёзное раздражение глаз, категория 2
Skin Sens. 1A — сенсибилизация кожи, категория 1A
Aquatic Acute 1 — опасность для водной среды - острая, категория 1
Aquatic Chronic 1 — опасность для водной среды - долгосрочная, категория 1
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

