Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE (все цвета)
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE (все цвета)
1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и способы применения, использование которых не рекомендуется
Особых требований нет.
Сектор применения:
●  SU19 Строительные работы
●  SU22 Профессиональное использование: Общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
●  SU21 Потребительское использование: Частные домохозяйства / широкая публика / потребители
Категория продукта: PC31 Полироли и восковые смеси
Применение вещества / смеси: Безрастворительный цветовой концентрат (краситель)
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик:
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел. +49 (0)931-27964-0
Факс +49 (0)931-27964-50
Дополнительную информацию можно получить в: Products Development Lab
Эл. почта: msds.info@pallmann.net
1.4 Номер телефона экстренной связи
Медицинские экстренные ситуации (GIZ-Nord Poisons Center): +49 551 19240
Транспортные экстренные ситуации: +49 621 60 43 333

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Продукт не классифицируется согласно Регламенту CLP Великобритании.
Дополнительная информация: Также см. паспорт безопасности компонента Б.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует
Пиктограммы опасности: отсутствуют
Сигнальное слово: отсутствует
Указания на опасность: отсутствуют
2.3 Прочие опасности
Опасность самовозгорания при контакте продукта с пэдами, текстильными материалами или полировальной пылью! (см. разделы 5, 6, 10, 13).
Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: не применимо.
оСБсБ: не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: Безрастворительный цветовой концентрат (краситель)
Опасные компоненты: отсутствуют
Дополнительная информация: Формулировки перечисленных фраз опасности приведены в разделе 16.

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация: Особых мер не требуется.
После вдыхания: В случае потери сознания уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение для транспортировки.
После контакта с кожей: Немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
После контакта с глазами: Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. Затем обратиться к врачу.
После проглатывания: Не вызывать рвоту; немедленно вызвать медицинскую помощь.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отложенные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Также см. паспорт безопасности компонента Б.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или водяной спрей. Крупные пожары тушить водяным спреем или пеной, устойчивой к спирту.
Средства пожаротушения, непригодные по соображениям безопасности: Вода со сплошной струёй
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: Респиратор для защиты органов дыхания.
Дополнительная информация: Опасность самовозгорания при контакте продукта с пэдами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смачивать тряпки, пэды и т. п. водой и хранить/утилизировать в плотно закрытых контейнерах.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать посторонних лиц без защиты.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
Опасность самовозгорания при контакте продукта с пэдами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смачивать тряпки, пэды и т. п. водой и хранить/утилизировать в плотно закрытых контейнерах.
См. раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.
См. раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для получения информации об утилизации.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Немедленно снимать всю загрязнённую и запачканную одежду.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Также см. паспорт безопасности компонента Б.
Информация о пожаро- и взрывобезопасности: Особых мер не требуется. Однако учитывать опасность самовозгорания при контакте продукта с пэдами, текстильными материалами или полировальной пылью! (см. разделы 5, 6, 10, 13).
7.2 Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: Особых требований нет.
Информация о совместном хранении: Не требуется.
Дополнительная информация об условиях хранения: Держать ёмкость плотно закрытой.
7.3 Специфическое конечное применение (я)
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащими контролю на рабочем месте: Продукт не содержит значимых количеств веществ с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие технические средства контроля: Дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами должны соблюдаться.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Также см. паспорт безопасности компонента Б.
Защита органов дыхания: Не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время работы.
Защита рук: Использовать перчатки из стабильного материала (например, нитрил) — при необходимости с трикотажной подкладкой для повышения комфорта (EN 374).
Материал перчаток: Перчатки из ПВХ или ПЭ (EN 374). Рекомендуемая толщина материала: ≥ 0.5 мм
Время проникновения материала перчаток: Точное время прорыва должно быть определено производителем защитных перчаток и соблюдено.
Защита глаз/лица: Плотно прилегающие защитные очки (EN 166)

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
Физическое состояние: Жидкость
Цвет: Различается в зависимости от колеровки
Запах: Слабый, характерный
Порог восприятия запаха: Не определено.
Точка плавления/точка замерзания: Не определено.
Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения: Не определено.
Воспламеняемость: Не применимо.
Нижний и верхний пределы взрываемости — не определены.
Температура вспышки: >100 °C
Температура разложения: Не определена.
pH: Не определён.
Вязкость: Не определена.
Растворимость. Вода: не смешивается или трудно смешивается.
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Не определён.
Давление паров: Не определено.
Плотность при 20 °C: ~1 г/см³
Относительная плотность: Не определена.
Плотность паров: Не определена.
9.2 Прочая информация
Внешний вид: Форма: Жидкость
Температура воспламенения: Продукт не является самовоспламеняющимся.
Взрывоопасные свойства: Продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: Не определена.
Информация в отношении классов физической опасности (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли, окисляющие газы, газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые вещества, саморазлагающиеся вещества, пирофорные жидкости и твёрдые вещества, самонагревающиеся вещества, вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, окисляющие жидкости и твёрдые вещества, органические пероксиды, коррозионное воздействие на металлы, десенсибилизированные взрывчатые вещества): отсутствует.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Разложение не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасность самовозгорания при контакте продукта с пэдами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смачивать тряпки, пэды и т. п. водой и утилизировать в плотно закрытых контейнерах.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения неизвестны.
Дополнительная информация: Также см. паспорт безопасности компонента Б.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности, определённых в Регламенте (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Раздражение/коррозия кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Канцерогенность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Опасность при аспирации: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Дополнительная токсикологическая информация: Также см. паспорт безопасности компонента Б.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: Ни один из компонентов не включён в перечень.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Водная токсичность: Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Подвижность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: Не применимо.
оСБсБ: Не применимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ со свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Общие указания: Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водотоки или канализационную систему.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация:
Не допускать попадания продукта в канализационную систему.
Опасность самовозгорания при контакте продукта с пэдами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смачивать тряпки, пэды и т. п. водой и утилизировать в плотно закрытых контейнерах.
Утилизация должна проводиться в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: Тщательно опустошить загрязнённую упаковку. После надлежащей и тщательной очистки может быть переработана.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.3 Класс(ы) транспортной опасности
ADR, ADN, IMDG, IATA — Класс: отсутствует
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: отсутствует
14.5 Опасность для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: Нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Не применимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Не применимо.
Транспорт/Дополнительная информация: Не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам.
«UN Model Regulation»: отсутствует

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичное для вещества или смеси
Закон о ядах (Poisons Act)
Регулируемые прекурсоры взрывчатых веществ: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Регулируемые яды: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Прекурсоры взрывчатых веществ, подлежащие отчётности: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Яды, подлежащие отчётности: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Директива 2012/18/EU
Поименованные опасные вещества — Приложение I: Ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Данная информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных характеристик продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
Настоящий паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Контакт
Эл. почта: msds.info@pallmann.net
Сокращения и аббревиатуры
RID — Международная конвенция о железнодорожных перевозках опасных грузов
ICAO — Международная организация гражданской авиации
ADR — Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG — Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS — Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS — Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS — Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS — Chemical Abstracts Service
PBT / СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
vPvB / оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

