Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
PALL-X 350
Компонент А
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: PALL-X 350 Комп. А
1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и способы применения, использование которых не рекомендуется
Особых требований нет.
Сектор применения:
●  SU19 Строительные работы
●  SU22 Профессиональное использование: Общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
Только для профессионального использования.
Категория продукта: PC9a Покрытия и краски, разбавители, средства для удаления краски
Применение вещества / смеси: Водно-дисперсионная двухкомпонентная чисто-полиуретановая грунтовка (компонент А)
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик:
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел. +49 (0)931-27964-0
Факс +49 (0)931-27964-50
Дополнительную информацию можно получить в: Products Development Lab
Эл. почта: msds.info@uzin-utz.com
1.4 Номер телефона экстренной связи
Медицинские экстренные ситуации (GIZ-Nord Poisons Center): +49 551 19240
Транспортные экстренные ситуации: +49 621 60 43 333

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Продукт не классифицируется согласно Регламенту CLP Великобритании.
Дополнительная информация: Также см. паспорт безопасности компонента Б.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует
Пиктограммы опасности: отсутствуют
Сигнальное слово: отсутствует
Указания на опасность: отсутствуют
Дополнительная информация:
EUH208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: не применимо.
оСБсБ: не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: Дисперсия смол. Не содержит растворителей, не содержит жидких органических соединений с точкой кипения < 200 °C
Опасные компоненты:
	CAS / EINECS
	Наименование и классификация
	Конц.

	CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Специфический предел концентрации: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0.05 %
	<0.05%

	CAS: 55965-84-9
	Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317
Специфические пределы концентрации: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0.6 %; Skin Irrit. 2; H315: 0.06 % ≤ C < 0.6 %; Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0.6 %; Eye Irrit. 2; H319: 0.06 % ≤ C < 0.6 %; Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 %
	<0.0015%



Дополнительная информация: Формулировки перечисленных фраз опасности приведены в разделе 16.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация: Особых мер не требуется.
После вдыхания: Обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу.
После контакта с кожей: Немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
После контакта с глазами: Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. Затем обратиться к врачу.
После проглатывания: Не вызывать рвоту; немедленно вызвать медицинскую помощь.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отложенные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Также см. паспорт безопасности компонента Б.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или водяной спрей. Крупные пожары тушить водяным спреем или пеной, устойчивой к спирту.
Средства пожаротушения, непригодные по соображениям безопасности: Вода со сплошной струёй
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: Особых мер не требуется. Однако также см. паспорт безопасности компонента Б.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать посторонних лиц без защиты. Обеспечить надлежащую вентиляцию.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие, опилки). Загрязнённый материал утилизировать как отход согласно разделу 13.
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.
См. раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Немедленно снимать всю загрязнённую и запачканную одежду.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Также см. паспорт безопасности компонента Б.
Информация о пожаро- и взрывобезопасности: Особых мер не требуется.
7.2 Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: Особых требований нет.
Информация о совместном хранении: Не требуется.
Дополнительная информация об условиях хранения: Защищать от мороза.
7.3 Специфическое конечное применение (я)
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащими контролю на рабочем месте: Продукт не содержит значимых количеств веществ с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие технические средства контроля: Дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Немедленно снимать всю загрязнённую и запачканную одежду.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: Не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время работы.
Защита рук: Использовать перчатки из стабильного материала (например, нитрил) — при необходимости с трикотажной подкладкой для повышения комфорта (EN 374).
Материал перчаток: Бутилкаучук (BR), нитриловый каучук (NBR). Рекомендуемая толщина материала: ≥ 0.5 мм
Время проникновения материала перчаток: Точное время прорыва должно быть определено производителем защитных перчаток и соблюдено.
Защита глаз/лица: Плотно прилегающие защитные очки (EN 166)

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
Физическое состояние: Жидкость
Цвет: Белый
Запах: Слабый, характерный
Порог восприятия запаха: Не определено.
Точка плавления/точка замерзания: Не определено.
Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения: Не определено.
Воспламеняемость: Не применимо.
Нижний и верхний пределы взрываемости — не определены.
Температура вспышки: >100 °C
Температура воспламенения: >200 °C
Температура разложения: Не определена.
pH при 20 °C: 7.8
Вязкость: Кинематическая при 20 °C: 16 с (DIN 53211/4); динамическая не определена.
Растворимость. Вода: полностью смешивается.
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Не определён.
Давление паров: Не определено.
Плотность при 20 °C: 1.03 г/см³
Относительная плотность: Не определена.
Плотность паров: Не определена.
9.2 Прочая информация
Внешний вид: Форма: Жидкость
Температура самовоспламенения: Продукт не является самовоспламеняющимся.
Взрывоопасные свойства: Продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: Не определена.
Информация в отношении классов физической опасности (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли, окисляющие газы, газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые вещества, саморазлагающиеся вещества, пирофорные жидкости и твёрдые вещества, самонагревающиеся вещества, вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, окисляющие жидкости и твёрдые вещества, органические пероксиды, коррозионное воздействие на металлы, десенсибилизированные взрывчатые вещества): отсутствует.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Разложение не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасные реакции неизвестны.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения неизвестны.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности, определённых в Регламенте (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Раздражение/коррозия кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Канцерогенность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Опасность при аспирации: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Дополнительная токсикологическая информация: Также см. паспорт безопасности компонента Б.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: Ни один из компонентов не включён в перечень.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Водная токсичность: Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Подвижность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: Не применимо.
оСБсБ: Не применимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ со свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Общие указания: Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водотоки или канализационную систему.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация:
Не допускать попадания продукта в канализационную систему.
Небольшие количества впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие, опилки), дать затвердеть, затем утилизировать как строительные отходы.
Утилизацию больших количеств проводить в соответствии с требованиями местных органов власти.
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: Тщательно опустошить загрязнённую упаковку. После надлежащей и тщательной очистки может быть переработана.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.3 Класс(ы) транспортной опасности
ADR, ADN, IMDG, IATA — Класс: отсутствует
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: отсутствует
14.5 Опасность для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: Нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Не применимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Не применимо.
Транспорт/Дополнительная информация: Не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам.
«UN Model Regulation»: отсутствует

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичное для вещества или смеси
Директива 2012/18/EU
Поименованные опасные вещества — Приложение I: Ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148
Регламент (ЕС) № 273/2004 о прекурсорах наркотических средств: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Регламент (ЕС) № 111/2005 о мониторинге торговли прекурсорами наркотических средств между Сообществом и третьими странами: Ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Данная информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных характеристик продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
Соответствующие фразы
H301 Токсично при проглатывании.
H302 Вредно при проглатывании.
H310 Смертельно при контакте с кожей.
H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз.
H330 Смертельно при вдыхании.
H400 Очень токсично для водных организмов.
H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Рекомендуемое ограничение по использованию
Только для профессионального использования.
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных о веществах согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт
Dr. Kötte, тел. +49 (0)931 27964-25, эл. почта: msds.info@uzin-utz.com
Сокращения и аббревиатуры
RID — Международная конвенция о железнодорожных перевозках опасных грузов
ICAO — Международная организация гражданской авиации
ADR — Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG — Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS — Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS — Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS — Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS — Chemical Abstracts Service
PBT / СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
vPvB / оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
Acute Tox. 3 / 4 / 2 — острая токсичность, категория 3 / 4 / 2
Skin Corr. 1C — разъедание/раздражение кожи, категория 1C
Skin Irrit. 2 — разъедание/раздражение кожи, категория 2
Eye Dam. 1 — серьёзное повреждение/раздражение глаз, категория 1
Skin Sens. 1 / 1A — сенсибилизация кожи, категория 1 / 1A
Aquatic Acute 1 — опасность для водной среды - острая, категория 1
Aquatic Chronic 1 — опасность для водной среды - долгосрочная, категория 1
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.


Компонент Б
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: PALL-X 350 Комп. Б
1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и способы применения, использование которых не рекомендуется
Особых требований нет.
Сектор применения:
●  SU19 Строительные работы
●  SU22 Профессиональное использование: Общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
Только для профессионального использования.
Категория продукта: PC9a Покрытия и краски, разбавители, средства для удаления краски
Применение вещества / смеси: Водно-дисперсионная двухкомпонентная чисто-полиуретановая грунтовка (компонент Б)
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик:
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел. +49 (0)931-27964-0
Факс +49 (0)931-27964-50
Дополнительную информацию можно получить в: Products Development Lab
Эл. почта: msds.info@uzin-utz.com
1.4 Номер телефона экстренной связи
Медицинские экстренные ситуации (GIZ-Nord Poisons Center): +49 551 19240
Транспортные экстренные ситуации: +49 621 60 43 333

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: GHS07
Acute Tox. 4  H332 Вредно при вдыхании.
Skin Sens. 1  H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
STOT SE 3  H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Aquatic Chronic 3  H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: Продукт классифицирован и маркирован согласно Регламенту CLP Великобритании.
Пиктограммы опасности: GHS07
Сигнальное слово: Внимание
Компоненты, определяющие маркировку: Гидрофильный алифатический полиизоцианат
Указания на опасность: H332 Вредно при вдыхании. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Меры предосторожности: P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой в удобном для дыхания положении. P312 Позвонить в токсикологический центр/к врачу при плохом самочувствии. P333+P313 При раздражении или появлении сыпи на коже: обратиться за медицинской консультацией/помощью.
Дополнительная информация: EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: не применимо.
оСБсБ: не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: Смесь перечисленных ниже веществ с неопасными добавками.
Опасные компоненты:
	CAS
	Наименование и классификация
	Конц.

	CAS: 160994-68-3
	Гидрофильный алифатический полиизоцианат
Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412, EUH204
	50-75%



Дополнительная информация: Формулировки перечисленных фраз опасности приведены в разделе 16.

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация: Симптомы отравления могут проявиться даже спустя несколько часов; поэтому необходимо медицинское наблюдение в течение не менее 48 часов после происшествия.
После вдыхания: Обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу. В случае потери сознания уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение для транспортировки.
После контакта с кожей: Немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
После контакта с глазами: Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. Затем обратиться к врачу.
После проглатывания: Не вызывать рвоту; немедленно вызвать медицинскую помощь.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отложенные
Аллергические реакции
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или водяной спрей. Крупные пожары тушить водяным спреем или пеной, устойчивой к спирту.
Средства пожаротушения, непригодные по соображениям безопасности: Вода со сплошной струёй
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: Респиратор для защиты органов дыхания.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать посторонних лиц без защиты.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.
См. раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для получения информации об утилизации.

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Избегать контакта с глазами и кожей.
Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма.
Лица с бронхиальной астмой, аллергией, хроническим или рецидивирующим респираторным заболеванием не должны привлекаться к работе с данным препаратом.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация о пожаро- и взрывобезопасности: Особых мер не требуется.
7.2 Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: Особых требований нет.
Информация о совместном хранении: Не требуется.
Дополнительная информация об условиях хранения: Держать ёмкость плотно закрытой.
7.3 Специфическое конечное применение (я)
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащими контролю на рабочем месте: Продукт не содержит значимых количеств веществ с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие технические средства контроля: Дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Избегать контакта с глазами и кожей.
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Лица с бронхиальной астмой, аллергией, хроническим или рецидивирующим респираторным заболеванием не должны привлекаться к работе с данным препаратом.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: Не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время работы.
Защита рук: Использовать перчатки из стабильного материала (например, нитрил) — при необходимости с трикотажной подкладкой для повышения комфорта (EN 374).
Материал перчаток: Бутилкаучук (BR), нитриловый каучук (NBR). Рекомендуемая толщина материала: ≥ 0.5 мм
Время проникновения материала перчаток: Точное время прорыва должно быть определено производителем защитных перчаток и соблюдено.
Защита глаз/лица: Плотно прилегающие защитные очки (EN 166)

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
Физическое состояние: Жидкость
Цвет: Желтоватый
Запах: Слабый, характерный
Порог восприятия запаха: Не определено.
Точка плавления/точка замерзания: Не определено.
Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения: Не определено.
Воспламеняемость: Не применимо.
Нижний и верхний пределы взрываемости — не определены.
Температура вспышки: 66 °C
Температура воспламенения: 465 °C
Температура разложения: Не определена.
pH: Не определён.
Вязкость: Кинематическая при 20 °C: 32 с (DIN 53211/4); динамическая не определена.
Растворимость. Вода: не смешивается или трудно смешивается.
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Не определён.
Давление паров: Не определено.
Плотность при 20 °C: 1.08 г/см³
Относительная плотность: Не определена.
Плотность паров: Не определена.
9.2 Прочая информация
Внешний вид: Форма: Жидкость
Температура самовоспламенения: Продукт не является самовоспламеняющимся.
Взрывоопасные свойства: Продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения: Не определена.
Информация в отношении классов физической опасности (взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся газы, аэрозоли, окисляющие газы, газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости и твёрдые вещества, саморазлагающиеся вещества, пирофорные жидкости и твёрдые вещества, самонагревающиеся вещества, вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой, окисляющие жидкости и твёрдые вещества, органические пероксиды, коррозионное воздействие на металлы, десенсибилизированные взрывчатые вещества): отсутствует.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Начиная примерно с 260 °C — полимеризация и выделение CO₂.
10.3 Возможность опасных реакций
Продукт медленно реагирует с водой с выделением диоксида углерода. В закрытых ёмкостях повышение давления может привести к деформации, вздутию и, в крайних случаях, к разрыву ёмкости.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Неконтролируемые экзотермические реакции возникают с аминами и спиртами. При хранении избегать загрязнения влагой.
10.6 Опасные продукты разложения
При пожаре могут образовываться опасные продукты разложения, такие как дым, оксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота, цианистый водород, мономерные изоцианаты, амины и спирты.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности, определённых в Регламенте (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: Вредно при вдыхании.
Раздражение/коррозия кожи: Возможен слабый раздражающий эффект. На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Серьёзное повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Мутагенность зародышевых клеток: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Канцерогенность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Репродуктивная токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие): На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Опасность при аспирации: На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.
Дополнительная токсикологическая информация: На основании свойств изоцианатных компонентов и с учётом токсикологических данных по аналогичным препаратам, данный препарат может вызывать острое раздражение и/или сенсибилизацию дыхательной системы, приводящую к астматическому состоянию, хрипам и ощущению стеснения в груди. У сенсибилизированных лиц впоследствии могут проявляться астматические симптомы при концентрациях в воздухе значительно ниже предельно допустимых. Повторное воздействие может привести к необратимому нарушению функции дыхания.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: Ни один из компонентов не включён в перечень.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Водная токсичность: Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и способность к разложению
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Подвижность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки на СБТ и оСБсБ
СБТ: Не применимо.
оСБсБ: Не применимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ со свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Примечание: Вредно для рыб.
Общие указания: Вредно для водных организмов. Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водотоки или канализационную систему.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация: Продукт содержит вещества, вредные для окружающей среды. Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водотоки или канализационную систему. Утилизация должна проводиться в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: Тщательно опустошить загрязнённую упаковку. После надлежащей и тщательной очистки может быть переработана.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН
ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует
14.3 Класс(ы) транспортной опасности
ADR, ADN, IMDG, IATA — Класс: отсутствует
14.4 Группа упаковки
ADR, IMDG, IATA: отсутствует
14.5 Опасность для окружающей среды
Загрязнитель морской среды: Нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
Не применимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО
Не применимо.
Транспорт/Дополнительная информация: Не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам.
«UN Model Regulation»: отсутствует

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичное для вещества или смеси
Директива 2012/18/EU
Поименованные опасные вещества — Приложение I: Ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII: Условие ограничения № 3
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148
Регламент (ЕС) № 273/2004 о прекурсорах наркотических средств: Ни один из компонентов не включён в перечень.
Регламент (ЕС) № 111/2005 о мониторинге торговли прекурсорами наркотических средств между Сообществом и третьими странами: Ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Данная информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных характеристик продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
Соответствующие фразы
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H332 Вредно при вдыхании.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.
Рекомендуемое ограничение по использованию
Только для профессионального использования.
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных о веществах согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт
Dr. Kötte, тел. +49 (0)931 27964-25, эл. почта: msds.info@uzin-utz.com
Сокращения и аббревиатуры
RID — Международная конвенция о железнодорожных перевозках опасных грузов
ICAO — Международная организация гражданской авиации
ADR — Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG — Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS — Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS — Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS — Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS — Chemical Abstracts Service
PBT / СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
vPvB / оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
Acute Tox. 4 — острая токсичность, категория 4
Skin Sens. 1 — сенсибилизация кожи, категория 1
STOT SE 3 — специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие), категория 3
Aquatic Chronic 3 — опасность для водной среды - долгосрочная водная опасность, категория 3
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

