Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
PALL-X 98 Комп. A
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: PALL-X 98 Комп. A
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, не рекомендуемые к применению Особых требований нет.
Сектор использования
SU19 Строительные работы
SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрирование, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
Только для профессионального использования.
Категория продукта PC9a Покрытия и краски, разбавители, средства для снятия краски
Применение вещества/смеси Паркетный лак на водной основе, двухкомпонентный
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик: 
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел.: +49 931-27964-0
Факс: +49 931-27964-50
Дополнительную информацию можно получить: 
Products Development Lab
E-Mail: msds.info@pallmann.net
1.4 Телефон экстренной связи:
Медицинские экстренные случаи (GIZ-Nord Poisons Center): +49 551 19240
Транспортные экстренные случаи: +49 621 60 43 333
	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 
Продукт не классифицируется согласно регламенту GB CLP (Великобритания).
Дополнительная информация: Также см. паспорт безопасности компонента B.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: Не применяется (Void)
Пиктограммы опасности: Не применяется (Void)
Сигнальное слово: Не применяется (Void)
Указания на опасность: Не применяется (Void)
Дополнительная информация:
EUH208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки СБТ и оСБсБ
СБТ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (СБТ).
оСБсБ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными (оСБсБ), в концентрациях 0,1%.
	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: Смесь перечисленных ниже веществ с неопасными добавками.

Опасные компоненты:
	Идентификатор
	Наименование / классификация
	Концентрация

	CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317
ATE: LD50 перорально: 450 мг/кг; LC50/4ч ингаляционно: 0,21 мг/л
Специфический предел концентрации: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %
	<0,036%

	CAS: 55965-84-9
	Смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071
Специфические пределы концентрации: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %; Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %; Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
	<0,0015%



Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Дополнительная информация: Формулировки перечисленных указаний на опасность приведены в разделе 16.
	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация:
Особые меры не требуются.
Однако также см. паспорт безопасности компонента B.
При вдыхании: Обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу.
При контакте с кожей: Немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
При контакте с глазами: Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу.
При проглатывании: Не вызывать рвоту; немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения Также см. паспорт безопасности компонента B.
	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или водяной распылитель. При крупных пожарах использовать водяной распылитель или пену, стойкую к спирту.
Непригодные по соображениям безопасности средства пожаротушения: Вода в сплошной струе
5.2 Особые опасности, возникающие в связи с веществом или смесью Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты:
Особые меры не требуются.
Однако также см. паспорт безопасности компонента B.
	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать посторонних лиц.
Обеспечить достаточную вентиляцию
6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды: Не допускать попадания в канализацию/поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитывать жидкость связывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие материалы, опилки).
Утилизировать загрязнённый материал как отходы согласно разделу 13.
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для информации по безопасному обращению.
См. раздел 8 для информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для информации по утилизации.
	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Немедленно снимать всю загрязнённую одежду
Избегать контакта с глазами и кожей.
Не допускать контакта с пищевыми продуктами, напитками и кормами.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Также см. паспорт безопасности компонента B.
Информация о пожаро- и взрывозащите: Особые меры не требуются.
7.2 Условия для безопасного хранения, включая несовместимости
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: Особых требований нет.
Информация о хранении в одном общем складском помещении: Не требуется
Дополнительная информация об условиях хранения:
Держать ёмкость плотно закрытой.
Беречь от мороза.
Аккуратно закрывать открытые ёмкости и хранить в вертикальном положении для предотвращения утечки.
7.3 Особые виды конечного использования Дополнительная значимая информация отсутствует.
	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащие контролю на рабочем месте: Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие технические меры контроля Дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Немедленно снимать всю загрязнённую одежду
Избегать контакта с глазами и кожей.
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Не допускать контакта с пищевыми продуктами, напитками и кормами.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: Не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время обработки.
Защита рук
Использовать перчатки из стойкого материала (например, нитрила) — при необходимости трикотажные для улучшения комфорта (EN 374)
Перчатки следует немедленно утилизировать в случае сильного загрязнения, попадания брызг после указанного максимального времени ношения, но не позднее конца смены.
Материал перчаток: Бутилкаучук, БК
Нитриловый каучук, НБК
Рекомендуемая толщина материала: ≥ 0,5 мм
Время проникновения материала перчаток: Точное время прорыва должно быть установлено производителем защитных перчаток и соблюдаться.
Защита глаз/лица: Плотно прилегающие защитные очки (EN 166)
	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
	Физическое состояние
	Жидкость

	Цвет:
	Белый

	Запах:
	Слабый, характерный

	Порог восприятия запаха:
	Не определён

	Точка плавления/замерзания:
	Не определена

	Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения
	Не определена

	Воспламеняемость
	Не применимо

	Нижний предел взрываемости:
	Не определён

	Верхний предел взрываемости:
	Не определён

	Температура вспышки:
	Не применимо

	Температура самовоспламенения:
	>200 °C

	Температура разложения:
	Не определена

	pH при 20 °C
	8,3

	Кинематическая вязкость при 20 °C
	24 с (DIN 53211/4)

	Динамическая вязкость:
	Не определена

	Растворимость в воде:
	Полностью смешивается.

	Коэффициент распределения н-октанол/вода (log)
	Не определён

	Давление паров:
	Не определено

	Плотность при 20 °C:
	1,02 г/см³

	Относительная плотность
	Не определена

	Плотность паров
	Не определена



9.2 Прочая информация
Форма: Жидкая
Температура воспламенения: Продукт не является самовоспламеняющимся.
Взрывоопасные свойства: Продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения Не определена
Информация в отношении классов физической опасности
Взрывчатые вещества Не применимо (Void)
Легковоспламеняющиеся газы Не применимо (Void)
Аэрозоли Не применимо (Void)
Окисляющие газы Не применимо (Void)
Газы под давлением Не применимо (Void)
Легковоспламеняющиеся жидкости Не применимо (Void)
Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества Не применимо (Void)
Саморазлагающиеся вещества и смеси Не применимо (Void)
Пирофорные жидкости Не применимо (Void)
Пирофорные твёрдые вещества Не применимо (Void)
Самонагревающиеся вещества и смеси Не применимо (Void)
Вещества и смеси, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой Не применимо (Void)
Окисляющие жидкости Не применимо (Void)
Окисляющие твёрдые вещества Не применимо (Void)
Органические пероксиды Не применимо (Void)
Коррозионность в отношении металлов Не применимо (Void)
Десенсибилизированные взрывчатые вещества Не применимо (Void)
	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность Стабилен при нормальных условиях.
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Разложения не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций Опасные реакции неизвестны.
10.4 Условия, которых следует избегать Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы: Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения: Опасные продукты разложения неизвестны.
	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Значения LD/LC50, значимые для классификации:
CAS: 2634-33-5 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
Оральная LD50 450 мг/кг (ATE)
Ингаляционная LC50/4ч 0,21 мг/л (ATE)
Первичное раздражающее действие:
Коррозия/раздражение кожи На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Серьёзное повреждение глаз/раздражение На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Мутагенность зародышевых клеток На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Канцерогенность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Репродуктивная токсичность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие) На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие) На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Опасность при аспирации На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Дополнительная токсикологическая информация: Также см. паспорт безопасности компонента B.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей Ни один из компонентов не включён в список.
	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность 
Токсичность для водных организмов: Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и разлагаемость Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Мобильность в почве Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ
СБТ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (СБТ).
оСБсБ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными (оСБсБ), в концентрациях 0,1%.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ, обладающих свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Дополнительная экологическая информация:
Общие указания: Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.
	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация
Не допускать попадания продукта в канализацию.
Небольшие количества впитывать связывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие материалы, опилки), дать затвердеть, затем утилизировать как строительные отходы.
Большие количества утилизировать в соответствии с требованиями местных органов власти.
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: Полностью опорожнить загрязнённую упаковку. После тщательной и надлежащей очистки её можно сдать на переработку.
	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер — ADR, ADN, IMDG, IATA Не применимо (Void)
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН — ADR, ADN, IMDG, IATA Не применимо (Void)
14.3 Класс(ы) транспортной опасности — ADR, ADN, IMDG, IATA, Класс Не применимо (Void)
14.4 Группа упаковки — ADR, IMDG, IATA Не применимо (Void)
14.5 Опасности для окружающей среды — Загрязнитель морской среды: Нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя Не применимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО Не применимо.
Транспорт/Дополнительная информация: Не является опасным согласно указанным выше характеристикам.
«Модельные правила» ООН: Не применимо (Void)
	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Нормы безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичное для вещества или смеси
Закон о ядах (Poisons Act)
Регулируемые прекурсоры взрывчатых веществ Ни один из компонентов не включён в список.
Регулируемые яды Ни один из компонентов не включён в список.
Прекурсоры взрывчатых веществ, подлежащие отчётности Ни один из компонентов не включён в список.
Яды, подлежащие отчётности CAS: 7664-41-7 аммиак безводный — включён в список
Директива 2012/18/ЕС
Поименованные опасные вещества — ПРИЛОЖЕНИЕ I Ни один из компонентов не включён в список.
15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проводилась.
	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Настоящая информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
Данный паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Значимые фразы
H301 Токсично при проглатывании.
H302 Вредно при проглатывании.
H310 Смертельно при контакте с кожей.
H314 Вызывает тяжёлые ожоги кожи и повреждения глаз.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз.
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
H330 Смертельно при вдыхании.
H400 Очень токсично для водных организмов.
H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH071 Вызывает коррозию дыхательных путей.

Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Рекомендуемое ограничение использования Только для профессионального использования.
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на методе расчёта с использованием данных о веществах согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт: E-Mail: msds.info@pallmann.net
Сокращения и аббревиатуры:
RID: Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
ICAO: Международная организация гражданской авиации
ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS: Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS: Служба химических рефератов (подразделение Американского химического общества)
LC50: Летальная концентрация, 50 процентов
LD50: Летальная доза, 50 процентов
СБТ: стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
оСБсБ: очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
ATE: расчётные значения острой токсичности
Acute Tox. 3: Острая токсичность — Категория 3
Acute Tox. 4: Острая токсичность — Категория 4
Acute Tox. 2: Острая токсичность — Категория 2
Skin Corr. 1C: Коррозия/раздражение кожи — Категория 1C
Skin Irrit. 2: Коррозия/раздражение кожи — Категория 2
Eye Dam. 1: Серьёзное повреждение/раздражение глаз — Категория 1
Skin Sens. 1A: Сенсибилизация кожи — Категория 1A
Aquatic Acute 1: Опасность для водной среды - острая водная опасность — Категория 1
Aquatic Chronic 1: Опасность для водной среды - долгосрочная водная опасность — Категория 1
