Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
PALL-X 98 Комп. B
	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: PALL-X 98 Комп. B
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, не рекомендуемые к применению Особых требований нет.
Сектор использования
SU19 Строительные работы
SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрирование, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
Только для профессионального использования.
Категория продукта PC9a Покрытия и краски, разбавители, средства для снятия краски
Применение вещества/смеси Паркетный лак на водной основе, двухкомпонентный
1.3 Данные поставщика паспорта безопасности
Производитель/Поставщик: 
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Тел.: +49 931-27964-0
Факс: +49 931-27964-50
Дополнительную информацию можно получить: 
Products Development Lab
E-Mail: msds.info@pallmann.net
1.4 Телефон экстренной связи:
Медицинские экстренные случаи (GIZ-Nord Poisons Center): +49 551 19240
Транспортные экстренные случаи: +49 621 60 43 333
	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 
Пиктограмма опасности: GHS07
Acute Tox. 4 — H332 Вредно при вдыхании.
Skin Sens. 1 — H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
STOT SE 3 — H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Aquatic Chronic 3 — H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: продукт классифицирован и маркирован согласно регламенту GB CLP (Великобритания).
Пиктограммы опасности: GHS07
Сигнальное слово: Внимание (Warning)
Компоненты маркировки, определяющие опасность:
Гидрофильный алифатический полиизоцианат
Гексаметилен-диизоцианат
Указания на опасность:
H332 Вредно при вдыхании.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Меры предосторожности:
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.
P333+P313 При раздражении или появлении сыпи на коже: обратиться за медицинской помощью.
P342+P311 При появлении симптомов затруднения дыхания: обратиться в токсикологический центр/к врачу.
P362+P364 Снять загрязнённую одежду и постирать её перед повторным использованием.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки СБТ и оСБсБ
СБТ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (СБТ).
оСБсБ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными (оСБсБ), в концентрациях 0,1%.
	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: Смесь перечисленных ниже веществ с неопасными добавками.

Опасные компоненты:
	Идентификатор
	Наименование / классификация
	Концентрация

	CAS: 160994-68-3
	Гидрофильный алифатический полиизоцианат
Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412, EUH204
	50-75%

	CAS: 666723-27-9
	Гидрофильный алифатический полиизоцианат
Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412, EUH204
	10-<20%

	CAS: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
Reg.nr.: 01-2119457571-37
	Гексаметилен-диизоцианат
Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Специфические пределы концентрации: Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,5 %; Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %
	<0,1%



Дополнительная информация: Формулировки перечисленных указаний на опасность приведены в разделе 16.
	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общая информация:
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя несколько часов; поэтому необходимо медицинское наблюдение в течение как минимум 48 часов после происшествия.
При вдыхании:
Обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу.
Обеспечить приток свежего воздуха. При необходимости провести искусственное дыхание. Согревать пострадавшего. При сохранении симптомов обратиться к врачу.
В случае потери сознания уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение для транспортировки.
При контакте с кожей: Как правило, продукт не раздражает кожу.
При контакте с глазами: Промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу.
При проглатывании:
Не вызывать рвоту; немедленно обратиться за медицинской помощью.
Пострадавшего при рвоте, лежащего на спине, следует повернуть на бок.
Тщательно очистить рот и прополоскать водой.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Аллергические реакции
Данный продукт раздражает и сенсибилизирует при вдыхании: повторное вдыхание концентраций паров или аэрозолей выше предельного значения может вызвать сенсибилизацию дыхательных путей.
Могут возникать следующие симптомы, среди прочего: раздражение глаз, носа, горла и лёгких, вероятно, вместе с сухостью в горле, стеснением в груди и затруднением дыхания.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения Симптомы отравления могут проявиться даже спустя несколько часов; поэтому необходимо медицинское наблюдение в течение как минимум 48 часов после происшествия.
	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или водяной распылитель. При крупных пожарах использовать водяной распылитель или пену, стойкую к спирту.
Непригодные по соображениям безопасности средства пожаротушения: Вода в сплошной струе
5.2 Особые опасности, возникающие в связи с веществом или смесью
Особые опасности при пожаротушении:
Под воздействием тепла давление в плотно закрытых ёмкостях может повышаться.
Вдыхание продуктов разложения может нанести вред здоровью.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: Средство защиты органов дыхания.
Дополнительная информация
Охлаждать ёмкости, подверженные риску, водяным распылителем.
Утилизировать остатки пожара и загрязнённую воду для тушения в соответствии с официальными предписаниями.
Собирать загрязнённую воду для тушения отдельно. Она не должна попадать в канализацию.
	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать посторонних лиц.
6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные или грунтовые воды.
В случае попадания в водоём или канализацию проинформировать соответствующие органы.
Собирать загрязнённую промывочную воду и утилизировать надлежащим образом.
В случае попадания в почву проинформировать ответственные органы.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитывать жидкость связывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные связующие материалы, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 для информации по безопасному обращению.
См. раздел 8 для информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для информации по утилизации.
	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Избегать контакта с глазами и кожей.
Не допускать контакта с пищевыми продуктами, напитками и кормами.
Лица, страдающие астмой, аллергией, хроническими или рецидивирующими заболеваниями дыхательных путей, не должны допускаться к работе с данным продуктом.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация о пожаро- и взрывозащите: Особые меры не требуются.
7.2 Условия для безопасного хранения, включая несовместимости
Хранение:
Требования к складским помещениям и ёмкостям: Особых требований нет.
Информация о хранении в одном общем складском помещении: Не требуется
Дополнительная информация об условиях хранения:
Держать ёмкость плотно закрытой.
Аккуратно закрывать открытые ёмкости и хранить в вертикальном положении для предотвращения утечки.
7.3 Особые виды конечного использования Дополнительная значимая информация отсутствует.
	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащие контролю на рабочем месте: Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями, подлежащими контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие технические меры контроля Дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры:
Немедленно снимать всю загрязнённую одежду
Избегать контакта с глазами и кожей.
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.
Не допускать контакта с пищевыми продуктами, напитками и кормами.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: Не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время обработки.
Защита рук
Использовать перчатки из стойкого материала (например, нитрила) — при необходимости трикотажные для улучшения комфорта (EN 374)
Перчатки следует немедленно утилизировать в случае сильного загрязнения, попадания брызг после указанного максимального времени ношения, но не позднее конца смены.
Материал перчаток: Бутилкаучук, БК
Нитриловый каучук, НБК
Рекомендуемая толщина материала: ≥ 0,5 мм
Время проникновения материала перчаток: Точное время прорыва должно быть установлено производителем защитных перчаток и соблюдаться.
Защита глаз/лица: Плотно прилегающие защитные очки (EN 166)
	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Общая информация
	Физическое состояние
	Жидкость

	Цвет:
	Светло-жёлтый

	Запах:
	Слабый, характерный

	Порог восприятия запаха:
	Не определён

	Точка плавления/замерзания:
	Не определена

	Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения
	Не определена

	Воспламеняемость
	Не применимо

	Нижний предел взрываемости:
	Не определён

	Верхний предел взрываемости:
	Не определён

	Температура вспышки:
	66 °C

	Температура самовоспламенения:
	465 °C

	Температура разложения:
	Не определена

	pH
	Не определён

	Кинематическая вязкость при 20 °C
	45 с (DIN 53211/4)

	Динамическая вязкость:
	Не определена

	Растворимость в воде:
	Не смешивается или трудно смешивается.

	Коэффициент распределения н-октанол/вода (log)
	Не определён

	Давление паров:
	Не определено

	Плотность при 20 °C:
	1,09 г/см³

	Относительная плотность
	Не определена

	Плотность паров
	Не определена



9.2 Прочая информация
Форма: Жидкая
Температура воспламенения: Продукт не является самовоспламеняющимся.
Взрывоопасные свойства: Продукт не представляет взрывоопасности.
Скорость испарения Не определена
Информация в отношении классов физической опасности
Взрывчатые вещества Не применимо (Void)
Легковоспламеняющиеся газы Не применимо (Void)
Аэрозоли Не применимо (Void)
Окисляющие газы Не применимо (Void)
Газы под давлением Не применимо (Void)
Легковоспламеняющиеся жидкости Не применимо (Void)
Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества Не применимо (Void)
Саморазлагающиеся вещества и смеси Не применимо (Void)
Пирофорные жидкости Не применимо (Void)
Пирофорные твёрдые вещества Не применимо (Void)
Самонагревающиеся вещества и смеси Не применимо (Void)
Вещества и смеси, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой Не применимо (Void)
Окисляющие жидкости Не применимо (Void)
Окисляющие твёрдые вещества Не применимо (Void)
Органические пероксиды Не применимо (Void)
Коррозионность в отношении металлов Не применимо (Void)
Десенсибилизированные взрывчатые вещества Не применимо (Void)
	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность Стабилен при нормальных условиях.
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Начиная примерно с 260 °C — полимеризация и выделение CO₂.
10.3 Возможность опасных реакций Продукт медленно реагирует с водой с выделением углекислого газа. В закрытых ёмкостях повышение давления может привести к деформации, вздутию, а в крайних случаях — к разрыву ёмкости.
10.4 Условия, которых следует избегать Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы: Неконтролируемые экзотермические реакции происходят с аминами и спиртами. При хранении избегать контакта с влагой.
10.6 Опасные продукты разложения: При пожаре могут образовываться опасные продукты разложения, такие как дым, оксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота, цианистый водород, мономерные изоцианаты, амины и спирты.
	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность Вредно при вдыхании.
Значения LD/LC50, значимые для классификации:
CAS: 160994-68-3 Гидрофильный алифатический полиизоцианат
Оральная LD50 >2 000 мг/кг (крыса)
Дермальная LD50 >2 000 мг/кг (крыса)
CAS: 666723-27-9 Гидрофильный алифатический полиизоцианат
Оральная LD50 ≥5 000 мг/кг (крыса) (OECD 423)
Дермальная LD50 >2 000 мг/кг (крыса) (OECD 402)
CAS: 822-06-0 Гексаметилен-диизоцианат
Оральная LD50 959 мг/кг (крыса) (руководство OECD 401)
Дермальная LD50 >7 000 мг/кг (крыса) (руководство OECD 402)
Ингаляционная LC50/4ч 0,124 мг/л (крыса) (руководство OECD 403)
Первичное раздражающее действие:
Коррозия/раздражение кожи Возможен слабый раздражающий эффект. На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Серьёзное повреждение глаз/раздражение На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Сенсибилизация дыхательных путей или кожи Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Мутагенность зародышевых клеток На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Канцерогенность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Репродуктивная токсичность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие) Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие) На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Опасность при аспирации На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Дополнительная токсикологическая информация:
С учётом свойств изоцианатных компонентов и токсикологических данных по аналогичным составам, данный состав может вызывать острое раздражение и/или сенсибилизацию дыхательной системы, приводящую к астматическому состоянию, свистящему дыханию и стеснению в груди. У сенсибилизированных лиц впоследствии могут проявляться астматические симптомы при воздействии концентраций значительно ниже предельно допустимых. Повторное воздействие может привести к постоянной дыхательной недостаточности.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей Ни один из компонентов не включён в список.
	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Токсичность для водных организмов:
CAS: 160994-68-3 Гидрофильный алифатический полиизоцианат
EC50/48ч >100 мг/л (Daphnia magna)
LC50/96ч 28,3 мг/л (Danio rerio)
CAS: 666723-27-9 Гидрофильный алифатический полиизоцианат
EC50/48ч >100 мг/л (Daphnia magna)
LC50/96ч 35,2 мг/л (Danio rerio)
CAS: 822-06-0 Гексаметилен-диизоцианат
EC50/48ч >100 мг/л (Daphnia magna)
LC50/96ч 22 мг/л (Danio rerio)
12.2 Стойкость и разлагаемость Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Мобильность в почве Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ
СБТ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (СБТ).
оСБсБ: Данное вещество/смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными (оСБсБ), в концентрациях 0,1%.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Продукт не содержит веществ, обладающих свойствами эндокринных разрушителей.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Примечание: Вредно для рыб
Дополнительная экологическая информация:
Общие указания:
Вредно для водных организмов
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.
	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация
Продукт содержит вещества, вредные для окружающей среды.
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.
Утилизация должна производиться в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Загрязнённая упаковка:
Рекомендация: Полностью опорожнить загрязнённую упаковку. После тщательной и надлежащей очистки её можно сдать на переработку.
	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер — ADR, IMDG, IATA Не применимо (Void)
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН — ADR, IMDG, IATA Не применимо (Void)
14.3 Класс(ы) транспортной опасности — ADR, ADN, IMDG, IATA, Класс Не применимо (Void)
14.4 Группа упаковки — ADR, IMDG, IATA Не применимо (Void)
14.5 Опасности для окружающей среды — Загрязнитель морской среды: Нет
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя Не применимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО Не применимо.
Транспорт/Дополнительная информация: Не является опасным согласно указанным выше характеристикам.
«Модельные правила» ООН: Не применимо (Void)
	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Нормы безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство, специфичное для вещества или смеси
Закон о ядах (Poisons Act)
Регулируемые прекурсоры взрывчатых веществ Ни один из компонентов не включён в список.
Регулируемые яды Ни один из компонентов не включён в список.
Прекурсоры взрывчатых веществ, подлежащие отчётности Ни один из компонентов не включён в список.
Яды, подлежащие отчётности Ни один из компонентов не включён в список.
Директива 2012/18/ЕС
Поименованные опасные вещества — ПРИЛОЖЕНИЕ I Ни один из компонентов не включён в список.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006, ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия ограничения: 3, 74
15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проводилась.
	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Настоящая информация основана на наших текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
Данный паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Значимые фразы
H302 Вредно при проглатывании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
H331 Токсично при вдыхании.
H332 Вредно при вдыхании.
H334 Может вызывать симптомы аллергии или астмы, либо затруднение дыхания при вдыхании.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.

Рекомендуемое ограничение использования Только для профессионального использования.
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на методе расчёта с использованием данных о веществах согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт: E-Mail: msds.info@pallmann.net
Сокращения и аббревиатуры:
RID: Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
ICAO: Международная организация гражданской авиации
ADR: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта
GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ
EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS: Европейский список зарегистрированных химических веществ
CAS: Служба химических рефератов (подразделение Американского химического общества)
DNEL: расчётный уровень без вредного воздействия (UK REACH)
PNEC: прогнозируемая безопасная концентрация (UK REACH)
LC50: Летальная концентрация, 50 процентов
LD50: Летальная доза, 50 процентов
СБТ: стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество
оСБсБ: очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество
Acute Tox. 3: Острая токсичность — Категория 3
Acute Tox. 4: Острая токсичность — Категория 4
Skin Irrit. 2: Коррозия/раздражение кожи — Категория 2
Eye Irrit. 2: Серьёзное повреждение/раздражение глаз — Категория 2
Resp. Sens. 1: Респираторная сенсибилизация — Категория 1
Skin Sens. 1: Сенсибилизация кожи — Категория 1
STOT SE 3: Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие) — Категория 3
Aquatic Chronic 3: Опасность для водной среды - долгосрочная водная опасность — Категория 3
