Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
MAGIC OIL 2K PURE Comp. A
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	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: MAGIC OIL 2K PURE Comp. A
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, которые не рекомендуются
Особых требований нет.
Сектор применения:
●  SU19 Строительные и строительно-монтажные работы
●  SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
Только для профессионального использования.
Категория продукта: PC31 Полироли и восковые смеси
Применение вещества/смеси: 2-компонентное масло для деревянных полов
1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности
Производитель/поставщик: PALLMANN GmbH, Im Kreuz 6, D-97076 Würzburg. Тел.: +49 (0)931-27964-0. Факс: +49 (0)931-27964-50.
Дополнительную информацию можно получить: Products Development Lab, e-mail: msds.info@pallmann.net
1.4 Номер телефона для экстренной связи
Медицинские экстренные случаи (GIZ-Nord): +49 551 19240. Транспортные аварийные ситуации: +49 621 60 43 333.

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: продукт не классифицируется как опасный согласно регламенту GB CLP.
Дополнительная информация: также см. паспорт безопасности компонента B.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует. Пиктограммы опасности: отсутствуют. Сигнальное слово: отсутствует. Указания на опасность: отсутствуют.
2.3 Прочие опасности
Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! (см. разделы 5, 6, 10, 13).
Результаты оценки СБТ и оСБсБ: не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: 2-компонентное масло для деревянных полов.
Опасные компоненты:
	CAS / Рег. №
	Название
	Классификация
	Конц.

	CAS: 27253-29-8
Рег. №: 01-2119978981-18
	Неодеканоат цинка
	Aquatic Chronic 3, H412
	1-<3%


Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Дополнительная информация: формулировки указанных фраз опасности приведены в разделе 16.

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общие сведения: особые меры не требуются. Также см. паспорт безопасности компонента B.
При вдыхании: при потере сознания уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение для транспортировки.
При контакте с кожей: немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
При контакте с глазами: промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой, затем обратиться к врачу.
При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно вызвать врача.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Дополнительная значимая информация отсутствует.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Также см. паспорт безопасности компонента B.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства: CO₂, порошок или распылённая вода. Крупные пожары тушить распылённой водой или пеной, устойчивой к спирту. Непригодные по соображениям безопасности: вода в виде компактной струи.
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: респиратор для защиты органов дыхания. Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и хранить или утилизировать в плотно закрытых ёмкостях.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства защиты. Не допускать незащищённых лиц.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию, поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные сорбенты, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и хранить или утилизировать в плотно закрытых ёмкостях. См. раздел 7 (безопасное обращение), раздел 8 (СИЗ), раздел 13 (утилизация).

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Немедленно снимать всю загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. Также см. паспорт безопасности компонента B.
Информация о противопожарной и взрывозащите: особые меры не требуются.
7.2 Условия безопасного хранения с учётом несовместимости
Требования к складским помещениям и ёмкостям: особых требований нет. Совместное хранение: не требуется. Держать ёмкость плотно закрытой.
7.3 Конкретные конечные применения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями, подлежащих контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Общие защитные и гигиенические меры: соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химикатами. Избегать контакта с глазами и кожей. Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. Также см. паспорт безопасности компонента B.
Защита органов дыхания: не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения при обработке.
Защита рук
Использовать перчатки из стабильного материала (например, нитрил), при необходимости трикотажные (EN 374). Материал: бутилкаучук, нитрильный каучук; рекомендуемая толщина ≥ 0,5 мм. Точное время прорыва устанавливает производитель перчаток.
Защита глаз/лица
Плотно прилегающие защитные очки (EN 166).

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
	Параметр
	Значение

	Физическое состояние
	Текучая жидкость

	Цвет
	Различный в зависимости от колеровки

	Запах
	Слабый, характерный

	Воспламеняемость
	Не применимо

	Температура вспышки
	>100 °C

	pH
	Не определён

	Растворимость в воде
	Не смешивается или трудно смешивается

	Плотность при 20 °C
	~1,2 г/см³


9.2 Прочая информация
Температура воспламенения: соблюдать опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью (см. разделы 5, 6, 7, 10, 13). Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности.
Все классы физической опасности — отсутствуют.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: разложение не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и утилизировать в плотно закрытых ёмкостях.
10.4–10.6
Условия, которых следует избегать, и несовместимые материалы: дополнительная значимая информация отсутствует. Опасные продукты разложения не известны. Также см. паспорт безопасности компонента B.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность, коррозия/раздражение кожи, серьёзное повреждение глаз/раздражение, сенсибилизация дыхательных путей/кожи, мутагенность зародышевых клеток, канцерогенность, репродуктивная токсичность, специфическая токсичность на органы-мишени (однократное и повторное воздействие), опасность при аспирации: на основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Дополнительная токсикологическая информация: также см. паспорт безопасности компонента B.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: ни один из компонентов не включён в перечень.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность: дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2–12.4 Стойкость и способность к деградации, биоаккумулятивный потенциал, мобильность в почве: дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ: не применимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей: продукт не содержит веществ с эндокринно-разрушающими свойствами.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Не допускать попадания продукта в канализацию. Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и утилизировать в плотно закрытых ёмкостях. Утилизация — в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Неочищенная упаковка
Тщательно опорожнять загрязнённую упаковку. После тщательной и надлежащей очистки она может быть направлена на переработку.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1–14.4: номер ООН, наименование, класс опасности, группа упаковки (ADR, ADN, IMDG, IATA) — отсутствуют.
14.5 Опасность для окружающей среды: загрязнитель морской среды — нет.
14.6–14.7: особые меры предосторожности, морская перевозка навалом — не применимо.
Дополнительная информация: не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам. «Модельные правила» ООН: отсутствует.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство для данного вещества или смеси
Закон о ядах: регулируемые и подлежащие декларированию прекурсоры взрывчатых веществ и яды — ни один из компонентов не включён в перечень.
Директива 2012/18/ЕС: поимённо указанные опасные вещества — Приложение I — ни один из компонентов не включён в перечень.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Информация основана на текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливает юридически обязывающих договорных отношений.
Данный паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Релевантные фразы
H412 — Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Рекомендуемое ограничение использования: только для профессионального использования.
Контакт
E-mail: msds.info@pallmann.net
Сокращения и акронимы
RID, ICAO, ADR, IMDG, IATA, GHS, EINECS, ELINCS, CAS — см. стандартный глоссарий. СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество. оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество. Aquatic Chronic 3 — опасность для водной среды, хроническая, категория 3.
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

