Паспорт безопасности
согласно 1907/2006/EC, Статья 31
MAGIC OIL 2K ERGO Comp. B
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	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: MAGIC OIL 2K ERGO Comp. B
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, которые не рекомендуются
Особых требований нет.
Сектор применения:
●  SU19 Строительные и строительно-монтажные работы
●  SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
Только для профессионального использования.
Категория продукта: PC31 Полироли и восковые смеси
Применение вещества/смеси: 2-компонентное масло для деревянных полов (компонент B)
1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности
Производитель/поставщик: PALLMANN GmbH, Im Kreuz 6, D-97076 Würzburg. Тел.: +49 (0)931-27964-0. Факс: +49 (0)931-27964-50.
Дополнительную информацию можно получить: Products Development Lab, e-mail: msds.info@uzin-utz.com
1.4 Номер телефона для экстренной связи
Медицинские экстренные случаи (GIZ-Nord): +49 551 19240. Транспортные аварийные ситуации: +49 621 60 43 333.

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Пиктограмма GHS07. Acute Tox. 4, H332 — Вредно при вдыхании. Skin Sens. 1, H317 — Может вызывать аллергическую реакцию кожи. STOT SE 3, H335 — Может вызывать раздражение дыхательных путей.
2.2 Элементы маркировки
Продукт классифицирован и маркирован согласно регламенту GB CLP. Пиктограмма: GHS07. Сигнальное слово: Внимание.
Компонент, определяющий маркировку: 1,6-гексаметилендиизоцианат гомополимер.
Указания на опасность: H332, H317, H335 (см. выше).
Меры предосторожности: P102 Хранить в недоступном для детей месте. P280 Использовать защитные перчатки/средства защиты глаз. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить условия для комфортного дыхания. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут; снять контактные линзы, если это легко сделать; продолжить промывание. P333+P313 При раздражении или сыпи на коже: обратиться за медицинской помощью. P337+P313 При продолжающемся раздражении глаз: обратиться за медицинской помощью. P342+P311 При симптомах со стороны дыхательных путей: обратиться в токсикологический центр/к врачу.
Дополнительная информация: EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.
2.3 Прочие опасности
Результаты оценки СБТ и оСБсБ: не применимо.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: смесь перечисленных ниже веществ с неопасными добавками.
Опасные компоненты:
	CAS / Рег. №
	Название
	Классификация
	Конц.

	CAS: 28182-81-2
Рег. №: 01-2119488934-20
	1,6-гексаметилендиизоцианат гомополимер
	Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
	75-100%


Дополнительная информация: формулировки указанных фраз опасности приведены в разделе 16.

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общие сведения: симптомы отравления могут проявиться даже спустя несколько часов, поэтому необходимо медицинское наблюдение не менее 48 часов после происшествия.
При вдыхании: обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу. При потере сознания уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение для транспортировки.
При контакте с кожей: немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.
При контакте с глазами: промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой, затем обратиться к врачу.
При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно вызвать врача.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Аллергические реакции.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства: CO₂, порошок или распылённая вода. Крупные пожары тушить распылённой водой или пеной, устойчивой к спирту. Непригодные по соображениям безопасности: вода в виде компактной струи.
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Дополнительная значимая информация отсутствует.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: респиратор для защиты органов дыхания.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства защиты. Не допускать незащищённых лиц.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию, поверхностные или грунтовые воды.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные сорбенты, опилки).
6.4 Ссылка на другие разделы
См. раздел 7 (безопасное обращение), раздел 8 (СИЗ), раздел 13 (утилизация).

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма. Не принимать пищу и не пить во время работы. Лица, имеющие в анамнезе астму, аллергии, хронические или рецидивирующие заболевания дыхательных путей, не должны быть заняты в процессах, где используется данный продукт. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация о противопожарной и взрывозащите: особые меры не требуются.
7.2 Условия безопасного хранения с учётом несовместимости
Требования к складским помещениям и ёмкостям: особых требований нет. Совместное хранение: не требуется. Держать ёмкость плотно закрытой.
7.3 Конкретные конечные применения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями, подлежащих контролю на рабочем месте.
8.2 Контроль воздействия
Общие защитные и гигиенические меры: избегать контакта с глазами и кожей. Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Лица с астмой, аллергиями, хроническими заболеваниями дыхательных путей не должны быть заняты в процессах с данным продуктом. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Защита органов дыхания: не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения при обработке.
Защита рук
Использовать перчатки из стабильного материала (например, нитрил), при необходимости трикотажные (EN 374). Материал: бутилкаучук, нитрильный каучук; рекомендуемая толщина ≥ 0,5 мм. Точное время прорыва устанавливает производитель перчаток.
Защита глаз/лица
Плотно прилегающие защитные очки (EN 166).

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
	Параметр
	Значение

	Физическое состояние
	Текучая жидкость

	Цвет
	Бесцветный

	Запах
	Слабый, характерный

	Воспламеняемость
	Не применимо

	Температура вспышки
	>200 °C

	pH
	Не определён

	Динамическая вязкость при 20 °C
	~960 мПа·с

	Растворимость в воде
	Не смешивается или трудно смешивается

	Давление пара при 50 °C
	0,0001 гПа

	Плотность при 20 °C
	1,15 г/см³


9.2 Прочая информация
Температура воспламенения: см. также паспорт безопасности компонента A. Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности.
Все классы физической опасности — отсутствуют.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: начиная примерно с 260 °C — полимеризация и выделение CO₂.
10.3 Возможность опасных реакций
Продукт медленно реагирует с водой с выделением углекислого газа. В закрытых ёмкостях повышение давления может привести к деформации, вздутию, а в крайних случаях — к разрыву ёмкости.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Держать вдали от окисляющих веществ, сильнощелочных и сильнокислотных материалов во избежание экзотермических реакций. Неконтролируемые экзотермические реакции происходят с аминами и спиртами. При хранении избегать попадания влаги.
10.6 Опасные продукты разложения
При пожаре могут образовываться опасные продукты разложения: дым, оксид углерода, диоксид углерода, оксиды азота, цианистый водород, мономерные изоцианаты, амины и спирты.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: вредно при вдыхании.
	Показатель
	Значение

	Оральная LD50 (крыса, OECD 423)
	>5000 мг/кг

	Дермальная LD50 (крыса, OECD 402)
	>2000 мг/кг


Раздражение кожи: возможно слабое раздражающее действие; критерии классификации не выполняются. Серьёзное повреждение глаз/раздражение: критерии не выполняются. Сенсибилизация дыхательных путей/кожи: может вызывать аллергическую реакцию кожи. Мутагенность зародышевых клеток, канцерогенность, репродуктивная токсичность: критерии не выполняются. Специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие): может вызывать раздражение дыхательных путей. Повторное воздействие, опасность при аспирации: критерии не выполняются.
Дополнительная токсикологическая информация: на основании свойств изоцианатных компонентов данный состав может вызывать острое раздражение и/или сенсибилизацию дыхательной системы, приводящую к астматическому состоянию, хрипам и стеснению в груди. У сенсибилизированных лиц возможны астматические симптомы при концентрациях ниже ПДК. Повторное воздействие может привести к постоянной дыхательной недостаточности.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: ни один из компонентов не включён в перечень.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность: дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2–12.4 Стойкость и способность к деградации, биоаккумулятивный потенциал, мобильность в почве: дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ: не применимо.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей: продукт не содержит веществ с эндокринно-разрушающими свойствами.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Не допускать попадания продукта в канализацию. Утилизация — в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Неочищенная упаковка
Тщательно опорожнять загрязнённую упаковку. После тщательной и надлежащей очистки она может быть направлена на переработку.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1–14.4: номер ООН, наименование, класс опасности, группа упаковки (ADR, ADN, IMDG, IATA) — отсутствуют.
14.5 Опасность для окружающей среды: загрязнитель морской среды — нет.
14.6–14.7: не применимо.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство для данного вещества или смеси
Директива 2012/18/ЕС: поимённо указанные опасные вещества — Приложение I — ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условие ограничения 3.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Информация основана на текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливает юридически обязывающих договорных отношений.
Данный паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Релевантные фразы
H317 — Может вызывать аллергическую реакцию кожи. H332 — Вредно при вдыхании. H335 — Может вызывать раздражение дыхательных путей. EUH204 — Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.
Рекомендуемое ограничение использования: только для профессионального использования.
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Классификация смеси в целом основана на расчётном методе с использованием данных о веществах согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008.
Контакт
E-mail: msds.info@pallmann.net
Сокращения и акронимы
RID, ICAO, ADR, IMDG, IATA, GHS, EINECS, ELINCS, CAS, LC50, LD50, СБТ, оСБсБ — см. стандартный глоссарий. Acute Tox. 4 — острая токсичность, категория 4. Skin Sens. 1 — сенсибилизация кожи, категория 1. STOT SE 3 — специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие), категория 3.
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

