Паспорт безопасности
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	РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании



1.1 Идентификатор продукта
Торговое название: MAGIC OIL 2K WHITE Comp. A
1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, которые не рекомендуются
Сектор применения:
●  SU19 Строительные и строительно-монтажные работы
●  SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)
Только для профессионального использования.
Категория продукта: PC31 Полироли и восковые смеси
Применение вещества/смеси: 2-компонентная масляно-восковая комбинация с натуральным маслом и восками
Виды использования, которые не рекомендуются: дополнительная значимая информация отсутствует.
1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности
Производитель/поставщик:
PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6, D-97076 Würzburg
Тел.: +49 931-27964-0
Дополнительную информацию можно получить: Products Development Lab, e-mail: msds.info@pallmann.net
1.4 Номер телефона для экстренной связи
Медицинские экстренные случаи (Информационный центр по отравлениям GIZ-Nord): +49 551 19240

	РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности



2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: продукт не классифицируется как опасный согласно регламенту GB CLP.
Дополнительная информация: также см. паспорт безопасности компонента B.
2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует.
Пиктограммы опасности: отсутствуют. Сигнальное слово: отсутствует. Указания на опасность: отсутствуют.
2.3 Прочие опасности
Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! (см. разделы 5, 6, 10, 13).
СБТ: смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (СБТ).
оСБсБ: смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными (оСБсБ) в концентрациях 0,1% и более.
Определение свойств эндокринных разрушителей: смесь не содержит компонентов, являющихся эндокринными разрушителями согласно Статье 57(f) UK REACH или Делегированным регламентам Комиссии (ЕС) 2017/2100 и (ЕС) 2018/605 в концентрациях 0,1% и более.

	РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах



3.2 Смеси
Описание: 2-компонентная масляно-восковая комбинация с натуральным маслом и восками.
Опасные компоненты:
	CAS / EINECS / Рег. №
	Название
	Классификация
	Конц.

	CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Рег. №: 01-2119487078-27
	Белое минеральное масло, нефтяное
	Asp. Tox. 1, H304
	3-<5%

	—
	Соль фосфорной кислоты
	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
	1-<3%

	CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
	пропилидинтриметанол
	Repr. 2, H361fd
	<0.5%


Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).

	РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи



4.1 Описание мер первой помощи
Общие сведения: немедленно снять одежду, загрязнённую продуктом. Симптомы отравления могут проявиться даже спустя несколько часов, поэтому необходимо медицинское наблюдение не менее 48 часов после происшествия.
При вдыхании: обеспечить приток свежего воздуха; при жалобах обратиться к врачу. При необходимости провести искусственное дыхание. Согреть пострадавшего. При потере сознания уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение для транспортировки.
При контакте с кожей: немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть. Немедленно снять загрязнённую одежду и обувь, тщательно вымыть или очистить перед повторным использованием.
При контакте с глазами: промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой. При сохранении симптомов обратиться к врачу.
При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно вызвать врача. Пострадавшего, находящегося в положении лёжа на спине и у которого началась рвота, следует повернуть на бок. Тщательно очистить рот и прополоскать водой.
4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные
Продукт раздражает и вызывает сенсибилизацию при вдыхании: повторное вдыхание концентраций паров или аэрозолей выше предельного значения может вызвать сенсибилизацию дыхательных путей. Возможные симптомы: раздражение глаз, носа, горла и лёгких, вероятно в сочетании с сухостью в горле, стеснением в груди и затруднённым дыханием.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя несколько часов, поэтому необходимо медицинское наблюдение не менее 48 часов после происшествия. Также см. паспорт безопасности компонента B.

	РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения



5.1 Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения: CO₂, порошок или распылённая вода. Крупные пожары тушить распылённой водой или пеной, устойчивой к спирту.
Средства пожаротушения, непригодные по соображениям безопасности: вода в виде компактной струи.
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Под воздействием тепла давление в плотно закрытых ёмкостях может повышаться. Вдыхание продуктов разложения может причинить вред здоровью.
5.3 Рекомендации для пожарных
Средства защиты: респиратор для защиты органов дыхания.
Дополнительная информация: охлаждать ёмкости, находящиеся под угрозой, распылённой водой. Утилизировать остатки пожара и загрязнённую воду от тушения в соответствии с официальными предписаниями. Собирать загрязнённую воду от тушения отдельно — она не должна попадать в канализацию. Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и хранить или утилизировать в плотно закрытых ёмкостях.

	РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении



6.1 Меры предосторожности для персонала, средства защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Использовать средства защиты. Не допускать незащищённых лиц.
6.2 Меры предосторожности для окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию, поверхностные или грунтовые воды. При попадании в водоём или канализацию проинформировать соответствующие органы. Собирать загрязнённую воду после мытья и утилизировать надлежащим образом. При попадании в грунт проинформировать ответственные органы.
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные сорбенты, опилки). Утилизировать загрязнённый материал как отход согласно разделу 13.
6.4 Ссылка на другие разделы
Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и хранить или утилизировать в плотно закрытых ёмкостях. См. раздел 7 (безопасное обращение), раздел 8 (СИЗ), раздел 13 (утилизация).

	РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение



7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Немедленно снимать всю загрязнённую и запачканную одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма. Лица, имеющие в анамнезе астму, аллергии, хронические или рецидивирующие заболевания дыхательных путей, не должны быть заняты в процессах, где используется данный продукт. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Информация о противопожарной и взрывозащите: соблюдать опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью (см. разделы 5, 6, 10, 13).
7.2 Условия безопасного хранения с учётом несовместимости
Требования к складским помещениям и ёмкостям: особых требований нет. Совместное хранение: не требуется. Дополнительная информация: держать ёмкость плотно закрытой. Беречь от мороза. Открытую упаковку с неиспользованным остатком хранить в герметичных условиях.
7.3 Конкретные конечные применения
Дополнительная значимая информация отсутствует.

	РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты



8.1 Параметры контроля
Компоненты с предельными значениями, подлежащими контролю на рабочем месте:
	CAS
	Компонент
	WEL (Великобритания)

	13463-67-7
	диоксид титана
	Долгосрочное значение: 10* / 4** мг/м³
*вдыхаемая фракция **респирабельная фракция


Регуляторная информация: WEL (Великобритания): EH40/2020.
DNEL: CAS 77-99-6 пропилидинтриметанол — ингаляционный DNEL, долгосрочный эффект: 3,3 мг/м³ (работник).
8.2 Контроль воздействия
Соответствующие инженерные средства контроля: дополнительных данных нет; см. раздел 7.
Общие защитные и гигиенические меры: соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химикатами. Немедленно снимать загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. Также см. паспорт безопасности компонента B.
Защита органов дыхания: не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения при обработке. При гиперчувствительности дыхательных путей (астма, хронический бронхит) работа с продуктом не рекомендуется. В недостаточно вентилируемых помещениях требуется защита органов дыхания. Рекомендуется маска с подачей воздуха или, для кратковременных работ, комбинация угольного и аэрозольного фильтра (A2-P2).
Защита рук
Использовать перчатки из стабильного материала (например, нитрил), при необходимости трикотажные для улучшения носибельности (EN 374).
При работе со свежепроизведёнными полиуретановыми продуктами необходимо надевать защитные перчатки во избежание контакта кожи со следами остатков, так как они могут быть вредны для здоровья. Перчатки следует немедленно утилизировать при сильном загрязнении, при попадании брызг после истечения максимального времени носки, но не позднее конца смены. Для очистки кожи использовать только воду и мягкое мыло или pH-нейтральное средство. Не использовать растворители.
Материал перчаток: бутилкаучук, BR; нитрильный каучук, NBR. Примечание: подходящие материалы, обеспечивающие достаточную защиту при промышленной очистке апротонными полярными растворителями (согласно определению IUPAC): бутилкаучук (0,7 мм), нитрильный каучук (0,4 мм), хлоропрен (0,5 мм).
Время проницаемости материала перчаток: точное время прорыва должно быть установлено производителем защитных перчаток и соблюдаться. Не менее 480 минут.
Защита глаз/лица
Защитные очки (EN 166).
Защита тела
Использовать химически стойкую защитную одежду. При гиперчувствительности кожи работа с продуктом не рекомендуется.
Прочее
Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки и защитная одежда. Обеспечить наличие поблизости от рабочего места станций для промывки глаз и аварийного душа.

	РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства



9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
	Параметр
	Значение

	Физическое состояние
	Жидкость

	Цвет
	Белый

	Запах
	Слабый, характерный

	Порог восприятия запаха
	Не определён

	Точка плавления/замерзания
	Не определена

	Точка кипения / начальная точка кипения и диапазон кипения
	Не определена

	Воспламеняемость
	Не применимо

	Нижний/верхний предел взрываемости
	Не определён

	Температура вспышки
	>100 °C

	Температура разложения
	Не определена

	pH
	Не определён

	Кинематическая вязкость при 20 °C
	35 с (DIN 53211/4)

	Растворимость в воде
	Не смешивается или трудно смешивается

	Коэффициент распределения n-октанол/вода (log)
	Не определён

	Давление пара
	Не определено

	Плотность при 20 °C
	0,95 г/см³


9.2 Прочая информация
Форма: текучая жидкость. Температура воспламенения: продукт не является самовоспламеняющимся. Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности. Скорость испарения: не определена.
Информация в отношении классов физической опасности
Взрывчатые вещества — отсутствует; Легковоспламеняющиеся газы — отсутствует; Аэрозоли — отсутствует; Окисляющие газы — отсутствует; Газы под давлением — отсутствует; Легковоспламеняющиеся жидкости — отсутствует; Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества — отсутствует; Саморазлагающиеся вещества и смеси — отсутствует; Пирофорные жидкости — отсутствует; Пирофорные твёрдые вещества — отсутствует; Самонагревающиеся вещества и смеси — отсутствует; Вещества и смеси, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой — отсутствует; Окисляющие жидкости — отсутствует; Окисляющие твёрдые вещества — отсутствует; Органические пероксиды — отсутствует; Коррозионное воздействие на металлы — отсутствует; Десенсибилизированные взрывчатые вещества — отсутствует.

	РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность



10.1 Реакционная способность
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.2 Химическая стабильность
Стабилен при нормальных условиях.
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: разложение не происходит при использовании по назначению.
10.3 Возможность опасных реакций
Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и утилизировать в плотно закрытых ёмкостях.
10.4 Условия, которых следует избегать
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.5 Несовместимые материалы
Дополнительная значимая информация отсутствует.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения не известны.

	РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация



11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008
Острая токсичность: на основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
Значения LD/LC50, релевантные для классификации:
	Компонент
	Показатель
	Значение

	Белое минеральное масло, нефтяное (CAS 8042-47-5)
	Оральная LD50
	>5000 мг/кг (крыса)

	пропилидинтриметанол (CAS 77-99-6)
	Оральная LD50
	14 100 мг/кг (крыса)


Первичное раздражающее действие: коррозия/раздражение кожи — критерии классификации не выполняются; серьёзное повреждение глаз/раздражение — критерии не выполняются; сенсибилизация дыхательных путей/кожи — критерии не выполняются; мутагенность зародышевых клеток — критерии не выполняются; канцерогенность — критерии не выполняются; репродуктивная токсичность — критерии не выполняются; специфическая токсичность на органы-мишени (однократное воздействие) — критерии не выполняются; специфическая токсичность на органы-мишени (повторное воздействие) — критерии не выполняются; опасность при аспирации — критерии не выполняются.
Дополнительная токсикологическая информация: на основании свойств изоцианатных компонентов и с учётом токсикологических данных по аналогичным составам, данный состав может вызывать острое раздражение и/или сенсибилизацию дыхательной системы, приводящую к астматическому состоянию, хрипам и стеснению в груди. У сенсибилизированных лиц впоследствии могут проявляться астматические симптомы при воздействии концентраций значительно ниже ПДК. Повторное воздействие может привести к постоянной дыхательной недостаточности. Также см. паспорт безопасности компонента B.
11.2 Информация о прочих опасностях
Свойства эндокринных разрушителей: ни один из компонентов не включён в соответствующие перечни.

	РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация



12.1 Токсичность
Токсичность для водных организмов: дополнительная значимая информация отсутствует.
12.2 Стойкость и способность к деградации
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.4 Мобильность в почве
Дополнительная значимая информация отсутствует.
12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ
СБТ: смесь не содержит компонентов, которые могут считаться стойкими, биоаккумулятивными и токсичными. оСБсБ: смесь не содержит компонентов, которые могут считаться очень стойкими и очень биоаккумулятивными, в концентрациях 0,1% и более.
12.6 Свойства эндокринных разрушителей
Смесь не содержит компонентов, являющихся эндокринными разрушителями, в концентрациях 0,1% и более.
12.7 Прочие неблагоприятные эффекты
Общие указания: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.

	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации



13.1 Методы обработки отходов
Рекомендация: не допускать попадания продукта в канализацию. Смешать оба компонента продукта, дать затвердеть, затем утилизировать как строительные отходы. Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и утилизировать в плотно закрытых ёмкостях. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.
Европейский классификатор отходов: 08 01 12 — отходы краски и лака, отличные от указанных в 08 01 11; 15 01 04 — металлическая упаковка.
Неочищенная упаковка
Рекомендация: тщательно опорожнять загрязнённую упаковку. После тщательной и надлежащей очистки она может быть направлена на переработку.

	РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация



14.1 Номер ООН или идентификационный номер — ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует.
14.2 Надлежащее транспортное наименование ООН — ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует.
14.3 Класс(ы) транспортной опасности — ADR, ADN, IMDG, IATA: отсутствует.
14.4 Группа упаковки — ADR, IMDG, IATA: отсутствует.
14.5 Опасность для окружающей среды: загрязнитель морской среды — нет.
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: не применимо.
14.7 Морская перевозка навалом согласно документам ИМО: не применимо.
«Модельные правила» ООН: отсутствует.

	РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация



15.1 Правила техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство для данного вещества или смеси
Закон о ядах: регулируемые прекурсоры взрывчатых веществ — ни один из компонентов не включён в перечень; регулируемые яды — ни один из компонентов не включён в перечень; подлежащие декларированию прекурсоры взрывчатых веществ — ни один из компонентов не включён в перечень; подлежащие декларированию яды — ни один из компонентов не включён в перечень.
Директива 2012/18/ЕС: поимённо указанные опасные вещества — Приложение I — ни один из компонентов не включён в перечень.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условие ограничения 20.
15.2 Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности не проводилась.

	РАЗДЕЛ 16: Прочая информация



Информация основана на текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливает юридически обязывающих договорных отношений.
Данный паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.
Релевантные фразы
H304 — Может быть смертельно опасно при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H315 — Вызывает раздражение кожи.
H319 — Вызывает серьёзное раздражение глаз.
H361fd — Предположительно вредно влияет на фертильность. Предположительно вредно влияет на плод.
Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).
Контакт
E-mail: msds.info@pallmann.net
Сокращения и акронимы
RID — Международные правила перевозки опасных грузов по железным дорогам. ICAO — Международная организация гражданской авиации. ADR — Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. IMDG — Международный морской кодекс по опасным грузам. IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта. GHS — Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ. EINECS — Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ. ELINCS — Европейский список зарегистрированных химических веществ. CAS — Chemical Abstracts Service. DNEL — производный уровень отсутствия воздействия (UK REACH). LC50 — летальная концентрация, 50 процентов. LD50 — летальная доза, 50 процентов. СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество. оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество. Skin Irrit. 2 — раздражение кожи, категория 2. Eye Irrit. 2 — серьёзное повреждение глаз/раздражение глаз, категория 2. Repr. 2 — репродуктивная токсичность, категория 2. Asp. Tox. 1 — опасность при аспирации, категория 1.
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.

